**LISTE DES CONSOMMABLES**

**(Maintenance préventive)**

Liste non exhaustive mais dont l’objectif est de lister la variété des produits, indispensables à la maintenance, mais dont la nature, ainsi que la quantité utilisée, sont très souvent inférieures à l’unité facturable.

**Exemple** : la pulvérisation d’un produit dégrippant ne saurait justifier la facturation de la bombe entière.

* Toutes les variétés d’huiles et graisses,
* Produits de nettoyage : solvants ou détergents,
* Les peintures et vernis,
* Les papiers ou bandes magnétiques destinés aux enregistreurs,
* Les apports de métaux et autres nettoyant de surface pour les soudures, rasures...,
* Les gaz neutres permettant de tester l’étanchéité d’un circuit frigorifique (azote),
* Les détecteurs de fuites (gaz, fluide frigorigène) type « presto bulle » ou équivalent,
* Les joints fibres, plastique, caoutchouc, cuivre,
* Les dominos et autres dispositifs de raccordement électriques palliatifs,
* La petite visserie (vis, écrou, rondelle, écrou prisonnier, …),
* Les sels pour adoucisseurs (1), les filtres pour les distributeurs d’eau (1),
* Les chiffons...

**(1)** Dans le cadre des contrôles des équipements utilisant de l’eau (brute ou adoucie) destinée à la consommation humaine, les sels et les filtres à changer doivent être compris dans le forfait préventif et ne donneront pas lieu à des bons de commandes curatifs.