
**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**



**Direction du Patrimoine Immobilier**

**Département Contrats Immobilier**

**Accord cadre**

**DESAMIANTAGE**

**Annexe n°1**

**Simulation d’un projet lot 1**

**Maintenance et intervention d’urgence**

Désamiantage – LOT 1


Exercice n°1

Dans un bâtiment de type R-L en 3ème catégorie

Présence d’amiante dans le joint des fenêtres en aluminium dans la pièce F306A et en bois dans la pièce F323 situées au 3ème étage. Les travaux de désamiantage seront à réaliser en site occupé.

Les pièces F 305 et F306 sont occupées par des laboratoires avec sorbonnes.

Un monte-charge est disponible en début de couloir.

Présence de compensation d’air pour les sorbonnes (soufflage dans le couloir)

Fenêtre

Monte-Charge

Fenêtre

Les travaux étant en site occupé, le temps passé au désamiantage doit être minimal.

Merci de nous proposer deux méthodologies d’intervention ainsi que les chiffrages respectifs : la dépose juste des joints, ou la dépose des fenêtres complètes.

**Cadre de présentation à utiliser pour le chiffrage** :

A l’aide du tableau type ci-dessus, veuillez établir un chiffrage pour l’ensemble des travaux suivant la base du bordereau de prix du marché.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° d'article** | | **Désignation des ouvrages** | | **Unité** | **Quantité** | **Prix Unitaire HT** | **Prix Total HT** |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL H.T.** | |  |