
**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**



**Direction du Patrimoine Immobilier**

**Département Contrats Immobilier**

**Accord cadre**

**DESAMIANTAGE**

**Annexe n°2**

**Simulation d’un projet lot 2**

**Intervention programmer**

Désamiantage

Exercice n°2

Dans un bâtiment de type R-L en 3ème catégorie


Retrait des éléments contenant de l’amiante

* 32.4 m2 de dalles vinyles et de colle amiantée dans la circulation
* 43 m² de mur enduit de plomb

Les salles F303, F304, F305, F306 sont des laboratoires de recherche en activité

Présence de compensation d’air pour les sorbonnes (soufflage dans le couloir)

Les travaux de désamiantage seront à réaliser en site occupé.



Le bâtiment n’est pas équipé d’ascenseur.

Mur enduit de plomb

Zones à désamianter

Merci de nous proposer deux méthodologies d’intervention ainsi que le chiffrage afin de réduire au minimum les accès aux laboratoires.

**Cadre de présentation à utiliser pour le chiffrage** :

A l’aide du tableau type ci-dessus, veuillez établir un chiffrage pour l’ensemble des travaux suivant la base du bordereau de prix du marché.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° d'article** | | **Désignation des ouvrages** | | **Unité** | **Quantité** | **Prix Unitaire HT** | **Prix Total HT** |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL H.T.** | |  |