

|  |
| --- |
| **BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)** |

**MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES**

|  |
| --- |
| **Canal du Nord – Prestations de réparation et de traitement des vannes**  **Lot 2 : Services de désamiantage/déplombage des vannes**  **Offre variante** |

**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE**

37, rue du Plat

BP 725

59034 LILLE Cedex

**Document à valeur contractuelle**

**Bordereau des prix unitaires**

| **Prix** | **Désignation** | **Montant HT** |
| --- | --- | --- |
| **PRESTATIONS COMMUNES** | | |
| **1** | **PESTATIONS COMMUNES** | |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, les prestations prévues aux articles 31-1, 31-4 et 37 du CCAG, complétées ou modifiées par les spécifications du marché.  Il comprend notamment :   * Les frais d’état des lieux ; * L’installation de chantier * Les études d’exécutions * La signalisation terrestre et fluviale * La préparation * La mobilisation de matériel * L’acheminement, l’entretien et le repliement en fin de prestations, de toutes les installations nécessaires à la bonne marche du chantier pour l’entreprise et ses sous-traitants éventuels ; * La fourniture et les frais d’installation des baraques de chantier, entrepôts, bureaux et locaux pour le personnel conformément à la législation en vigueur ; * Les frais d’hygiène des installations de chantier ; * Les installations électriques (dont les groupes électrogènes) et fluides nécessaires aux besoins du chantier dont les branchements éventuels aux réseaux publics ; * Tous les frais de fonctionnement, d’entretien, de consommation des installations de chantier ; * Toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l’environnement telle que définie au CCTP ; * L’enlèvement en fin de chantier des matériaux non utilisés ; * Le repli des installations et la remise en état des lieux ; * Le dossier des ouvrages exécutés ; * Toutes sujétions particulières. |  |
| **2** | **PRESTATIONS DE DESAMIANTAGE ET/OU DEPLOMBAGE DES PARTIES FIXES SUR SITE ET DES VANNES ET BRIMBALES EN ATELIER** |  |
|  | Ce prix rémunère, à l’unité, le désamiantage/déplombage des vannes et brimbales  Il comprend notamment :   * L’amenée, la mise en œuvre et le repli des matériels ; * Les préparations de surface : le grattage au racloir à long manche pour l’élimination des algues et coquillages, le nettoyage à la machine haute pression pour l’élimination des salissures et des parties non adhérentes ; * Le transport des vannes et brimbales du site des prestations en atelier * Toutes sujétions relatives à la prise en compte de la présence de plomb ou d’amiantes ; * Le décapage haute pression, sablage ou grenaillage de toutes les parties amiantées/plombées en atelier * L’évacuation des produits excédentaires de nettoyage et de peinture ; * Toutes les sujétions d’exécution. |  |
| **3** | **MISE EN PEINTURE** |  |
|  | Ce prix rémunère, à l’unité, le traitement anti-corrosion de la vanne conformément au CCTP.  Il comprend notamment :   * La mobilisation de matériels et le transport * Le brossage à air comprimé intégral ; * L’application de 1 couches primaire conforme à la classification IM2 ; * Toutes sujétions particulières. |  |
| **4** | **MISE EN DECHARGE DES BRIMBALES** |  |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, la mise en décharge des pièces suivant les spécifications indiquées dans le CCTP et au plus tard le jour de la réception des prestations.  Il comprend notamment :   * Le coût de la main d’œuvre ; * La fourniture de l’énergie ; * Les mesures de protection ; * Toutes sujétions particulières. |  |

**Visa de l’entreprise :**

|  |
| --- |
| Lu, accepté et complété |
| A……………., le………………… |
| Le candidat *(cachet de l’entreprise + nom et qualité du signataire + signature)* |