**Annexe 4**

**Liste des installations du réseau d’eaux pluviales.**

**1 – Fossés - Crastes :**

**1-1 BdD**

30 kms linéaires

**1-2 DGAEV**

7 kms linéaires

**2 – Réseaux busés :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Canalisations** | **BdD**  **Longueur / km** | **DGAEV**  **Longueur / km** |
| 160 | 1 | 0.1 |
| 200 | 1.4 | 0.2 |
| 250 | 0.15 | 0.15 |
| 300 | 2.5 | 0.2 |
| 400 | 1 | 0.1 |
| 500 | 1 | 0.1 |
| 600 | 0.8 |  |
| 700 | 1 | 0.2 |
| 800 | 0.1 |  |
| 900/600 ovoïde | 3.6 | 0.6 |
| 1000 Piste | 0.4 |  |
| 2000 Piste | 0.3 |  |

**3-Satujo bord de piste en 06/24**

1km linéaire

**4-Reseau piste 06 et 24**