Liste des éclairages disponibles pour les expositions temporaires de la salle des Gardes

**161 cadreurs CIZ**, Procédés Halliers, 75 W, 12 V, 3 lentilles, 4 couteaux

dont 17 mutés en version LED 10W, 4000K

**15 cadreurs LED Syclop** 25w 18/42° SPX

**7 Projecteurs asymétriques à volets,** Procédés Hallierhalogènes équipées en led R7S

**15** **loupis** dimmables orientables 40°