ANNEXE 2

### PRESTATIONS A REALISER SUR LES EQUIPEMENTS DE L’ANNEXE I

**Bâtiment Agrobiotech**

* Prestations quadrimestrielles sur réseaux d’extraction cuisine et laverie (cex1- cex1 bis)

. Nettoyage des réseaux horizontaux et verticaux selon accès

. Nettoyage des extracteurs et de leur environnement immédiat

. Nettoyage des pales de l’extracteur

. Nettoyage des capteurs, intérieur et extérieur

. Vérification des joints d’étanchéité de la porte du caisson

. Nettoyage des hottes, intérieur et extérieur ainsi que les luminaires de hotte

. Nettoyage des filtres à graisse, des obturateurs

. Contrôle de l’état d’usure des filtres

. Rinçage, aspiration et évacuation des eaux sales

. Nettoyage, rinçage et désinfection des caniveaux de sol

. Lustrage des inox

. Remise en place des filtres et obturateurs

. Nettoyage du carrelage sous les hottes

. Nettoyage sous les plans de cuisson

. Nettoyage des bouches de soufflage :

* Préparation froide A020
* Laverie A031
* Réception A026

. Nettoyage des bouches d’extraction

* Prestations annuelles sur réseaux d’extraction cuisine (cex1)

. **Fourniture**, remplacement et réglage de la courroie de transmission

. Nettoyage de la grille de rejet et remplacement du filtre

* Mise en place de l’intervention

. Protection de la zone d’intervention par bâche type « polyane » à usage unique.

. Protection des équipements à proximité de la zone d’intervention par bâches type « polyane »

. Dépose des filtres à graisse et des obturateurs

. Dépose des plaques de faux plafonds pour accéder au réseau

. Ouverture des trappes de visite existantes sur le réseau

* Prestations annuelles sur réseaux d’extraction sanitaires, salles réunion et cafeteria (cex2- cex3- cex4- cex5- cex6- cex7- cex8- cex9)

. Nettoyage des extracteurs et de leur environnement immédiat

. Nettoyage des pales de l’extracteur

. Nettoyage des capteurs, intérieur et extérieur

. Vérification des joints d’étanchéité de la porte du caisson

. Nettoyage des bouches d’extraction

. Fourniture, remplacement et réglage de la courroie de transmission annuellement

Bâtiment B3E

* Prestations annuelles sur réseaux d’extraction

. Nettoyage des extracteurs et de leur environnement immédiat

. Nettoyage des pales de l’extracteur

. Nettoyage des capteurs, intérieur et extérieur

. Vérification des joints d’étanchéité de la porte du caisson

. Nettoyage des bouches d’extraction

. Fourniture, remplacement et réglage de la courroie de transmission annuellement

* Prestations annuelles sur réseaux d’insufflation

. Nettoyage des insufflateurs et de leur environnement immédiat

. Nettoyage des pales de l’insufflateur

. Nettoyage des capteurs, intérieur et extérieur

. Vérification des joints d’étanchéité de la porte du caisson

. Nettoyage des bouches d’insufflation

. Fourniture, remplacement des filtres annuellement

* Prestations annuelles sur réseaux d’air neuf

. Nettoyage des bouches d’arrivée d’air neuf

ENTOMOPOLIS

Prestations annuelles sur réseau d’extraction

. Nettoyage de la bouche d’extraction