

|  |
| --- |
| **BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES** |

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**

|  |
| --- |
| **Entretien et aménagement des chaussées**  **Lot 2 : Aéroport Figari Sud Corse - Chaussées** |

**Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse**

Rue Adolphe Landry- CS 10210 - 20293 BASTIA CEDEX

Tél. 04.95.51.55.55 (AJACCIO)

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **GLOSSAIRE** |
| 100 | **AMENEE / REPLI D’ATELIER DE TRAVAIL** |
| 200 | **TRAVAUX PREPARATOIRES** |
| 300 | **TRAVAUX DE REVETEMENT** |
| 400 | **MAJORATIONS** |

**PRIX N°100**

**AMENEE / REPLI D’ATELIER DE TRAVAIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT)** |
| 101 | ATELIER D’ENROBES  Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’un atelier d’enrobés pour la réalisation des prestations prévues dans les prix 308 à 315 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P.  Il comprend les engins, les outils et le personnel nécessaires aux prestations.  LE FORFAIT………………………………………………………………………………. |  |
| 102 | ATELIER DE RABOTAGE  Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’un atelier de rabotage pour la réalisation de la prestation prévue au prix 203 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P.  Il comprend les engins, les outils et le personnel nécessaires aux prestations.  LE FORFAIT………………………………………………………………………………. |  |
| 103 | EXCAVATRICE ASPIRATRICE  Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’une excavatrice aspiratrice sur chantier pour la réalisation de la prestation prévue au prix 205 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P.  LE FORFAIT………………………………………………………………………………. |  |

**PRIX N°200**

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT** |
| 201 | SCIAGE DE CHAUSSEES  Ce prix rémunère au mètre linéaire le sciage à la scie mécanique de revêtements de chaussées de toutes natures y compris toutes sujétions.  La découpe manuelle pneumatique ne sera admise qu’après accord du maître d‘œuvre et rémunéré au même prix.  LE METRE LINEAIRE.............................................................................................. |  |
| 202 | DEMOLITION DE REVETEMENT DE CHAUSSEE  Ce prix s'applique au mètre cube de démolition par tous moyens manuels ou mécaniques de revêtements de chaussée de toutes natures, en conservant la fondation.  Il comprend également le chargement et l’évacuation des croûtes dans un lieu agréé et toutes sujétions : conservation des bouches à clé, regard, etc.  L’estimation des quantités démolies se fera par mesure de la surface et de l’épaisseur moyenne constatée.  LE METRE CUBE.….……………………………………………………………………. |  |
| 203 | RABOTAGE, FRAISAGE  Ce prix s'applique au mètre carré de rabotage, fraisage exécutés à l'engin mécanique approprié (raboteuse) de revêtements de chaussées de toutes natures jusqu'à une épaisseur de 20 cm.  Il comprend également le chargement des produits issus du rabotage et leur évacuation, ainsi que le balayage mécanique de la surface rabotée et de ses abords.  La prestation inclue toutes sujétions, conservation des bouches à clé, regards, etc.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°102.  LE METRE CARRE………………………………………………………………………. |  |
| 203 BIS | MOINS VALUE POUR STOCKAGE SUR SITE  Cette moins-value s’applique au prix 203 si le produit raboté n’est pas évacué mais reste stocké sur site dans un lieu au choix du maitre d’ouvrage.  LE METRE CARRE………………………………………………………………………. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT** |
| 204 | TERRASSEMENT PLEINE MASSE  Ce prix rémunère au mètre cube le terrassement mécanique en pleine masse d’une plateforme.  Il comprend également le chargement des produits issus du terrassement et leur évacuation.  La prestation inclue toutes sujétions, conservation des bouches à clé, regards, etc.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  LE METRE CUBE.………………………………………………………………………. |  |
| 204 BIS | MOINS VALUE POUR STOCKAGE SUR SITE  Cette moins-value s’applique au prix 204 si le produit terrassé n’est pas évacué mais reste stocké sur site dans un lieu au choix du maitre d’ouvrage.  LE METRE CUBE………………………………………………………………………. |  |
| 205 | EXCAVATION DE MATERIAUX  Ce prix rémunère à la journée, la mise à disposition d’une excavatrice aspiratrice avec opérateur.  Il comprend également le chargement des produits issus de l’excavation et leur évacuation.  La prestation inclue toutes mises à disposition d’accessoires particuliers (rallonge rigide, etc.), de mises en œuvre particulières (avancée hydrostatique, etc.) anis que toutes sujétions, conservation des bouches à clé, regards, etc.  LA JOURNEE…………………….………………………………………………………. |  |
| 206 | REGLAGE ET COMPACTAGE (FORME OU ENCAISSEMENT)  Ce prix s'applique au mètre carré de réglage et de compactage de forme ou d'encaissement de voirie sans apport de matériaux. Il comprend le reprofilage de la surface y compris le chargement et l'évacuation des éventuels déblais excédentaires.  Le compactage se fera avec l'engin approprié pour obtenir au minimum 95 % de l'essai dit "PROCTOR MODIFIE", toutes sujétions comprises.  LE METRE CARRE………………………………………………………………………. |  |
| 207 | FOND DE FORME DE CHAUSSEE - GNT 0/20  Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux GNT 0/20 conformément au CCTP y compris toutes sujétions de réglage et de compactage  LE METRE CUBE………………………………………………………………………. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT** |
| 207 BIS | FOND DE FORME DE CHAUSSEE – GNT 0/20 DRAINANTE  Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux GNT 0/20 drainante afin de créer une structure perméable sous une couche de roulement en enrobés bitumineux drainant conformément au CCTP y compris toutes sujétions de réglage et de compactage.  LE METRE CUBE………………………………………………………………………. |  |
| 208 | FOND DE FORME DE CHAUSSEE - GNT 20/40  Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux GNT 20/40 conformément au CCTP y compris toutes sujétions de réglage et de compactage.  LE METRE CUBE………………………………………………………………………. |  |
| 209 | FOND DE FORME DE CHAUSSEE - GNT 40/80  Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux GNT 40/80 conformément au CCTP y compris toutes sujétions de réglage et de compactage.  LE METRE CUBE………………………………………………………………………. |  |
| 210 | REFECTION DE PISTE D’ACCES  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le chargement, le transport et la mise en œuvre de matériaux GNT 0/14 sur une épaisseur d’environ 5 cm y compris toutes sujétions de réglage, d’arrosage et de compactage.  LE METRE CARRE………………………………………………………………………. |  |
| 211 | NIVELLEMENT DE TERRAIN - PETITES SURFACES  Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de zones non revêtues pour des surfaces de l’ordre de 100 à 1000 m² d’après des profils géométriquement simples fournis par le maître d’œuvre.  Ce prix ne comprend ni l’apport, ni l’évacuation de matériaux.  LE METRE CARRE………………………………………………………………………. |  |
| 212 | NIVELLEMENT DE TERRAIN - GRANDES SURFACES  Ce prix rémunère à l’hectare le nivellement de zones non revêtues pour des surfaces supérieures à 1000 m² d’après des profils géométriquement simples fournis par le maître d’œuvre.  Ce prix ne comprend ni l’apport, ni l’évacuation de matériaux.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT** |
| 213 | REALISATION D’ACCOTEMENT  Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, et la mise en œuvre de matériaux non traités pour la réalisation d’accotement de chaussée.  Ce prix comprend également le réglage et le compactage des matériaux mises en œuvre. L’estimation des quantités exécutées se fera conformément au CCTP comme pour les autres matériaux.  LE METRE CUBE………………………………………………………………………. |  |
| 214 | BIDIM  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la pose de géotextile type bidim y compris toutes sujétions.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 215 | BIDIM DRAINANT  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la pose de géotextile type bidim drainant y compris toutes sujétions.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 216 | GRILLE ARMEE  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la pose de géotextile type grille armée pour enrobés y compris toutes sujétions.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |

**PRIX N°300**

**TRAVAUX DE REVETEMENTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT** |
| 301 | REPARATION URGENTE LOCALISEE BETON  Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’une purge urgente sur chaussée comprenant le découpage, le décaissement, le compactage du fond de forme et la mise en œuvre de béton dosé à 350kg/m3 sur une épaisseur maximale de 25 cm.  Ce traitement d’urgence n’excèdera pas une surface de 25 m² et comprend les fibres ou le ferraillage selon localisation, les produits de cure et toute sujétion.  Pour ce type de prestation, le délai d’intervention sera de 2 jours ouvrés maximum à compter de la demande expresse du maître d’ouvrage.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 302 | REPARATION URGENTE LOCALISEE BBSG  Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’une purge urgente sur chaussée sur une épaisseur maximale de 25 cm comprenant le découpage, le décaissement, le compactage du fond de forme et la mise en œuvre d’une couche de GNT de 15 cm maximum et au minimum une couche de BBSG de 6 cm.  Ce traitement d’urgence n’excèdera pas une surface de 25 m².  Pour ce type de prestation, le délai d’intervention sera de 2 jours ouvrés maximum à compter de la demande expresse du maître d’ouvrage.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 303 | REVETEMENT MONOCOUCHE  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le chargement, le transport et l’exécution d’un revêtement monocouche, à l’émulsion acide 65% de liant incorporé, tel que défini au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 304 | REVETEMENT BICOUCHE  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le chargement, le transport et l’exécution d’un revêtement bicouche, à l’émulsion acide 65% de liant incorporé, tel que défini au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 305 | REVETEMENT TRICOUCHE  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le chargement, le transport et l’exécution d’un revêtement tri couche, à l’émulsion acide 65% de liant incorporé, tel que défini au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.  LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT** |
| 306 | COUCHE D’ACCROCHAGE  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une couche d’émulsion acide 65% à 300g/m² conformément au CCTP y compris toutes sujétions.    LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 307 | COUCHE D’IMPREGNATION  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une couche d’imprégnation à l’émulsion de bitume dosé à 2-3 kg/m² sur les matériaux non traités y compris toutes sujétions.    LE METRE CARRE……………………………………………………………………… |  |
| 308 | GRAVE BITUME  Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux grave bitume 0/14 conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |
| 309 | MICRO-GRAVE BITUME DRAINANTE  Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une micro-grave bitume drainante 0/10 conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |
| 310 | EME  Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’enrobés à module élevé conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT** |
| 311 | BBSG MIS EN PLACE MANUELLE  Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle d’enrobés denses de catégorie BBSG pour la réparation de dégradations localisées (trou, nid de poule, etc,...) conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |
| 312 | BBSG MIS EN PLACE MECANIQUE  Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique d’enrobés denses de catégorie BBSG conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |
| 313 | BBME  Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique d’enrobés denses de catégorie BBME conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |
| 314 | BBA  Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique d’enrobés denses de catégorie BBA conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |
| 315 | ENROBE BITUMINEUX DRAINANT 0/14    Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique d’enrobés bitumineux drainant conformément au CCTP y compris toutes sujétions.  Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées.  L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101.  LA TONNE………………………………………………………………………………… |  |

**PRIX N°400**

**MAJORATIONS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Prix** | **Désignation du Prix Unitaire en Toutes Lettres (Hors Taxes)** | **Prix Unitaire en Chiffre (en € HT)** |
| 401 | MAJORATION POUR TRAVAUX DE NUIT SUR LES PRIX 200  Ce coefficient pondère les prix 200 du présent bordereau dès lors que les prestations sont réalisées de nuit à la demande du maître d’ouvrage.  COEFFICIENT…………………………….……………………………………………… |  |
| 402 | MAJORATION POUR TRAVAUX DE NUIT SUR LES PRIX 300  Ce coefficient pondère les prix 300 du présent bordereau dès lors que les prestations sont réalisées de nuit à la demande du maître d’ouvrage.  COEFFICIENT…………………………….……………………………………………… |  |

Application des coefficients sur un montant équivalent à 20 000,00 € H.T. de travaux par famille de prix pour l’analyse des offres.

Pour exemple, une majoration d’un coefficient de 0,10 (10%) conduira dans le Détail Estimatif à comptabiliser une somme de 20 000 € x 0,10 = 2 000 € qui s’ajouteront aux autres prix pour l’analyse des offres.

En complément du présent bordereau, le maître d’ouvrage pourra commander tout type de prestation non prévue ci-avant au titulaire dans son domaine de prestation et dont le montant n’excèdera pas 15% du montant maximum annuel du marché.

**Date, cachet et signature :**