Sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie

Bureau de la commande, de la logistique et du juridique

**LOCATION DE TROIS STATIONS MOBILES RETARDANT**

**Cadre de réponse technique**

**Nom de la société :**

## Objet de l’accord-cadre :

La présente consultation a pour objet la location de trois stations mobiles de retardant terrestre conçues pour transporter le retardant pur et produire, par mélange, une solution retardante destinée aux moyens de lutte contre les feux de forêt. Ces matériels sont mis à profit à la Direction Générale de la Sécurité Civil et de la Gestion des Crises (DGSCGC).

Il existe 2 types d’exigences :

Les exigences **impératives**, notées **(I)**, sont des exigences obligatoires, leur non-respect est éliminatoire.

La conformité de l’offre aux exigences impératives est vérifiée au travers du dossier technique.

Les exigences **souhaitables** sont notées **(S)**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EXIGENCES** | **DEMANDES** | **RÉPONSES AVEC RENVOI AU MÉMOIRE TECHNIQUE** |
| Les remorques routières disposent d’un compartiment dédié au stockage du produit retardant liquide pur, d’une capacité d’un minimum de 18 000 litres **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| La capacité du compartiment dédié au stockage du produit retardant liquide pur est supérieure à 18 000 litres **(S)** | À confirmer et justifier |  |
| Le compartiment dédié au stockage du produit retardant liquide pur est en partie centrale de la semi-remorque **(S)** | À confirmer et justifier |  |
| Le compartiment dédié au stockage du produit retardant pur dispose d’un orifice équipé d’un ½ raccord DSP pour le remplissage **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Les citernes disposent de compartiments dédiés au stockage de l’eau, d’une contenance totale d’un minimum de 10 000 litres **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| La capacité totale des compartiments dédiés au stockage de l’eau est supérieure à 10 000 litres **(S)** | À confirmer et justifier |  |
| Les compartiments dédiés au stockage de l’eau sont reliés entre eux de façon à permettre leur remplissage (et leur maintien en eau) par une unique source d’alimentation extérieure (poteau incendie, réserve d’eau) **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Chaque compartiment dispose de son orifice de remplissage, équipé de ½ raccords DSP. **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Les semi-remorques disposent d’un dispositif permettant d’assurer le mélange du retardant pur et de l’eau, dans une proportion 80 % (eau) / 20 %. **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Les semi-remorques disposent d’un groupe motopompe principal permettant le remplissage des camions de lutte contre les feux de forêt à un débit d’au moins 80 m3/h. **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Le groupe motopompe des semi-remorques peuvent remplir les camions avec un débit supérieur à 80 m3/h **(S)** | À confirmer et justifier |  |
| Le groupe motopompe dispose de son coffre de rangement **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| La mise en œuvre du groupe motopompe ne nécessite aucune opération préparatoire spécifique. **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Les semi-remorques sont équipées d’une motopompe auxiliaire (disposant de son coffre de rangement), pour opérations de remplissage du compartiment retardant à partir de containers ou des opérations de purge ou de brassage du produit retardant pur. **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| L’ensemble des commandes et niveaux sont clairement indiqués et facilement accessibles. **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| L’ensemble des commandes est centralisé sur un seul panneau de contrôle **(S)** | À confirmer et justifier |  |
| L’ensemble des accessoires nécessaire à la mise en œuvre et au bon fonctionnement de chaque semi-remorque, y compris trois tuyaux d’aspiration et un réfractomètre de mesure de la teneur des sels, est fourni et dispose de ses rangements présent et rangé dans des coffres prévus à cet effet. **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Des manuels utilisateurs détaillés sont fournis avec chaque SMR **(I)** | À confirmer et justifier |  |
| Le titulaire assure le soutien technique des matériels en location. **(I)** | À confirmer et justifier |  |