# ANNEXE 1 AU CCTP

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Réfrigérateur TOP petite capacité : modèle 1

**Dimensions standard**

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10°/+43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure nette totale 90 L à 140 L** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **1 compartiment (avec partie congélateur interne environ 14L)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Fluide : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 150cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc ou inox  Catégorie énergétique A+ ou de gamme supérieure | OUI | NON | Catégorie énergétique \_\_\_ | /**2** points |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | OUI | NON |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (1,5 pt) * 45 db et plus : ◻ (0,5 pt) | /**1.5** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (0,5 pt) * électronique : ◻ (1pt) | /**1** point |
| Portes à ouverture par la gauche ou par la droite | OUI | NON |  | /**1** point |
| Joints traités anti moisissures | OUI | NON |  | /**1** point |
| 4 pieds dont 2 sur roulettes | OUI | NON |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | OUI | NON |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0,5 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1,5 pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**1.5** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…(2 ans minimum** ) |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Réfrigérateur TOP petite capacité : modèle 2

**Dimensions standard**

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10°/+43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure nette totale 90 à 140 L** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **1 compartiment (sans partie congélateur)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Fluide : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** **d’une longueur mini 150cm** **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc ou inox. Catégorie énergétique A+ ou de gamme supérieure | **OUI** | **NON** | Catégorie énergétique \_\_\_ | /**2** points |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (1,5 pt) * 45 db et plus : ◻ (0,5 pt) | /**1.5** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (0,5 pt) * électronique : ◻ (1pt) | /**1** point |
| Portes à ouverture par la gauche ou par la droite | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Joints traités anti moisissures | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| 4 pieds dont 2 sur roulettes | **OUI** | **NON** |  | /**1** points |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0,5 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1,5 pts)  **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**1.5** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:………(2 ans minimum)** |  |

# ANNEXE 1 AU CCTP

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Réfrigérateur combiné moyenne capacité

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10°/+43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure nette totale 300 à 399 L** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **2 compartiments (environ 1/4 congélation et 3/4 réfrigération)- partie congélateur en bas ou en haut** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Fluide : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Compartiment congélation 4 étoiles et pouvoir de congélation** | **OUI** | **NON** | **pouvoir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **type (no Frost)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc ou inox Catégorie énergétique A+ ou de gamme supérieure | **OUI** | **NON** | Catégorie énergétique \_\_\_ | /**2** points |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (1,5 pt) * 45 db et plus : ◻ (0,5 pt) | /**1.5** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | **-** mécanique : ◻ (0,5 pt) **-** électronique : ◻ (1 pt) | /**1** points |
| Portes à ouverture par la gauche ou par la droite | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Joints traités anti moisissures | **OUI** | **NON** |  | /**1** points |
| 4 pieds dont 2 sur roulettes | **OUI** | **NON** |  | /**1** points |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0,5 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1,5 pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**1.5** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:………(2 ans minimum)** |  |

# ANNEXE 1 AU CCTP

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Réfrigérateur combi grande capacité : modèle 1

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10°/+43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure nette totale supérieure à 400L.** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **1 compartiment (environ 1/4 congélation et 3/4 réfrigération) –partie congélateur en bas ou en haut** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Compartiment congélation 4 étoiles et pouvoir de congélation** | **OUI** | **NON** | **pouvoir de congélation :**  **\_\_\_\_KG/24 H** |  |
| **Durée de conservations en cas de panne** |  |  | Nombre d’heures : |  |
| **Fluide : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **type (no Frost)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc ou inox Catégorie énergétique A++ ou de gamme supérieure | **OUI** | **NON** | Catégorie énergétique \_\_\_ | /**2** points |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (1,5 pt) * 45 db et plus : ◻ (0,5 pt) | /**1.5** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | **-** mécanique : ◻ (0,5 pt) **-** électronique : ◻ (1 pt) | /**1** points |
| Portes à ouverture par la gauche ou par la droite | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Joints traités anti moisissures | **OUI** | **NON** |  | /**1** points |
| 4 pieds dont 2 sur roulettes | **OUI** | **NON** |  | /**1** points |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0,5 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1,5 pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**1.5** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Réfrigérateur grande capacité largeur max 620 mm : modèle 2

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10°/+43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure nette totale supérieure à 400L** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **1 compartiment (environ 1/4 congélation et 3/4 réfrigération) –partie congélation en bas ou en haut** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Compartiment congélation 4 étoiles et pouvoir de congélation** | **OUI** | **NON** | **Pouvoir de congélation :**  **\_\_\_\_KG/24H** |  |
| **Durée de conservation en cas de panne** |  |  | Nombre d’heures : |  |
| **Fluide : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **type (no Frost)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc ou inox Catégorie énergétique  A++ ou de gamme supérieure | **OUI** | **NON** | Catégorie énergétique \_\_\_ | /**2** points |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (1,5 pt) * 45 db et plus : ◻ (0,5 pt) | /**1.5** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (0,5 pt) * électronique : ◻ (1 pt) | /**1** point |
| Portes à ouverture par la gauche ou par la droite | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Joints traités anti moisissures | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| 4 pieds dont 2 sur roulettes | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la fin du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0,5 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1,5 pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**1.5** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:……(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Congélateur coffre : Modèle 1

## 

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Catégorie énergétique A+++** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10° / +43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure totale 400 litres minimum** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Fluide frigorigène : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Autonomie du congélateur : 40 heures min** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Pouvoir de congélation : 20 kg par 24 h min** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** points |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (3 pt) * 45 db et plus : ◻ (2,5 à 0,5 pt) | /**3** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | **-** mécanique : ◻ (1 pt) **-** électronique : ◻ (2 pt) | /**2** points |
| Éclairage intérieur | **OUI** | **NON** |  | /**2** point |
| Voyants lumineux en façade : marche, alarme, et marche forcée | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Équipé de paniers | **OUI** | **NON** | Quantité :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /**1** point |
| Thermomètre en façade | **OUI** | **NON** | Si oui **:** Aiguille ◻Digital ◻ | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Congélateur coffre : Modèle 2

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Catégorie énergétique A+++** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10° / +43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure totale 600 litres minimum** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Fluide frigorigène : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Autonomie du congélateur : 40 heures min** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Pouvoir de congélation : 20 kg par 24 h min** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (3 pt) * 45 db et plus : ◻ (2,5 à 0,5 pt) | /**3** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | **-** mécanique : ◻ (1 pt) **-** électronique : ◻ (2 pt) | /**2** points |
| Éclairage intérieur | **OUI** | **NON** |  | /**2** points |
| Voyants lumineux en façade : marche, alarme, et marche forcée | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Équipé de paniers | **OUI** | **NON** | Quantité :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /**1** point |
| Thermomètre en façade | **OUI** | **NON** | Si oui **:** Aiguille ◻Digital ◻ | /**2** points |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 1

## Congélateur Armoire

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Catégorie énergétique A+++** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Tropicalisé de classe climatique T (+10° / +43°)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Contenance intérieure totale 250 litres**  **minimum, à tiroirs** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Fluide frigorigène : R600a (pictogramme inflammable obligatoire)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Autonomie du congélateur : 40 heures min** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Pouvoir de congélation : 20 kg par 24 h min** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (3 pt) * 45 db et plus : ◻ (2,5 à 0,5 pt) | /**3** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | **-** mécanique : ◻ (1 pt) **-** électronique : ◻ (2 pt) | /**2** points |
| Éclairage intérieur | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Voyants lumineux en façade : marche, alarme, et marche forcée | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Nombre de tiroir | X | X | Quantité :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /**1** point |
| Système super congélation | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Thermomètre en façade | **OUI** | **NON** | Si oui **:** Aiguille ◻Digital ◻ | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Type d’alarme | **OUI** | **NON** | * visuelle: ◻ (0,5 pt) - sonore: ◻ (1 pt) * sonore et visuelle: ◻ (2 pts) | /**2** points |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:……………(2 ans minimum)** |  |