**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Four Micro-ondes GRILL et MICRO-ONDES

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Contenance intérieure nette totale 20L à 25 L** | **OUI** | **NON** |  |  |
| Cavité céramique émail | **OUI** | **NON** |  |  |
| Commande électro mécanique | **OUI** | **NON** |  |  |
| Gamme familiale coloris blanc Catégorie énergétique A++ ou de gamme supérieure | **OUI** | **NON** |  |  |
|  | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * électronique : ◻ (1 pt) | /**1** point |
| Portes à ouverture par la gauche ou par la droite | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0,5 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1,5 pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**1.5** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **: ………………….** |  |

**ANNEXE 1 au CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Gazinière Largeur maximum 60 cm

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Catégorie énergétique A+ ou de gamme supérieure** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **équipé d’injecteurs pour gaz butane** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **4 feux gaz 1000 W minimum – 3200 W maximum** | X | X | **1 rapide : \_\_\_ 2 semi rapides : \_\_\_\_**  **1 auxiliaire : \_\_\_** |  |
| **Gicleurs accessibles par le dessus** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Four électrique 51 litres mini avec grilloir et éclairage intérieur, chaleur tournante et pyrolyse.** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_litres** |  |
| **Sécurité gaz par thermocouple (bruleurs gaz)** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Puissance du grill et du four** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 20 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 20 ampères** |  |
| **Porte froide.** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Corps et panneaux blanc standard | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Thermostat et système de programmation par minuterie de 0 à  120 mn type mécanique | X | X |  | /**2** points |
| Allumage par piézoélectrique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Fonction tournebroche | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Coffre de rangement en partie basse | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |
| Accessoires : plaque pleine (lèche frites) ; 1 grille ; 1 broche tournante … | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Four encastrable multifonction

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Catégorie énergétique A+ ou de gamme supérieure** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Mode de cuisson multifonctions (chaleur tournante) nettoyage pyrolyse au minimum** | **OUI** | **NON** | **Type ……..** |  |
| **Sécurité porte froide** | **OUI** | **NON** | **OBLIGATOIRE** |  |
| **Dimension d’encastrement (cm)** | x | x | **Largeur \_\_\_\_\_\_ Hauteur \_\_\_\_\_\_\_ Profondeur\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Puissance** | x | x | **P =** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale, coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**0.5** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Fonctions | X | X | - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. | /**2** points |
| Type de programmation | X | X | * mécanique ◻ (2 pts) * électronique◻ (1 pt) | /**1** point |
| Nettoyage (au minimum pyrolyse) | X | X | * manuel ◻ (0,25 pt * pyrolyse◻ (0,5 pts) * catalyse◻ (0,5 pts) * Eco clean◻ (0,75 pts) * hydrolyse◻ (1 pts) | /**1** point |
| Puissance totale minimum 2500 W | **OUI** | **NON** | A préciser\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Puissance grill :…………………………. | /**1** point |
| Eclairage | **OUI** | **NON** | * LED◻ (1 pt) * Autre◻ (0,5 pt) | /**1** point |
| Accessoires intérieurs (grilles, tournebroche …) | **OUI** | **NON** | A préciser\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /**0.5** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Hotte aspirante « mécanique » à recyclage

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Type murale « visière »** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Catégorie énergétique A ou de gamme supérieure** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Moteur(s) équipé(s) de filtre à charbon actif (cassette verrouillable)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Largeur 600 mm** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Débit 380 m³/heure minimum** | x | x | **Débit proposé :…………** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 150cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale, coloris inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Commande mécanique (3 vitesses, un éclairage) | X | X | - bouton poussoir ◻ (2 pts) - variateur ◻ (1 pt) | /**2** points |
| Puissance totale minimum 2500 W | **OUI** | **NON** | A préciser\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Puissance grill :…………………………. | /**1** point |
| Eclairage | **OUI** | **NON** | * LED◻ (1 pt) * Autre◻ (0,5 pt) | /**1** point |
| Filtre à graisses | X | X | * Permanent (inox): ◻ (2 pts) * Consommable : ◻ (1 pt) | /**2** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:……(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Plaque de cuisson gaz : Modèle 1

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Largeur 580 mm – Profondeur480 mm** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **4 feux gaz (1000 à 3200 w)** | **OUI** | **NON** | **1 rapide : \_\_\_ 2 semi rapides : \_\_\_**  **1 auxiliaire : \_\_\_** |  |
| **Brûleurs équipés d’injecteurs pour gaz butane** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Gicleurs accessibles par le dessus** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Sécurité gaz par thermocouple (bruleurs gaz)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Joints de pose** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Puissance gaz** | x | x | **Préciser :…………** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 150cm **avec fiche aux normes CE électricité de 20 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 20 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale, coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Grilles en acier émaillé | X | X |  | /**2** points |
| Réglage du débit de gaz sur le robinet accessible | **OUI** | **NON** | Outil spécifique OUI NON | /**1** point |
| Allumage automatique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Accessoires (support wok, petite grille adaptateur, chapeaux de bruleurs émaillés) | **OUI** | **NON** | - A préciser\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /**2** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Plaque de cuisson gaz : Modèle 2

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Largeur 300 mm – Profondeur 520 mm** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **2 feux gaz (1000 et 3000W)** | **OUI** | **NON** | **1 :**  **2 :** |  |
| **Brûleurs équipés d’injecteurs pour gaz butane** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Gicleurs accessibles par le dessus** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Sécurité gaz par thermocouple (bruleurs gaz)** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Joints de pose** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Puissance gaz** | x | x | **Préciser :…………** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 150cm **avec fiche aux normes CE électricité de 20 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 20 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale, coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Grilles en acier émaillé | X | X |  | /**2** points |
| Réglage du débit de gaz sur le robinet accessible | **OUI** | **NON** | Outil spécifique OUI NON | /**1** point |
| Allumage automatique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Accessoires (support wok, petite grille adaptateur, chapeaux de bruleurs émaillés) | **OUI** | **NON** | - A préciser\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /**2** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Plaque de cuisson vitrocéramique : Modèle 1

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Largeur 580 mm – Profondeur480 mm** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **4 foyers** | **OUI** | **NON** | **1 rapide : \_\_\_ 2 semi rapides : \_\_\_**  **1 auxiliaire : \_\_\_** |  |
| **Voyant mise sous tension** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Joints de pose** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Puissance totale** | x | x | **Préciser :…………** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 20 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 20 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale, coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Catégorie énergétique | X | X | **Préciser :…………** | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:……(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Plaque de cuisson vitrocéramique : Modèle 2

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Largeur 300 mm – Profondeur 520 mm** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **2 foyers** | **OUI** | **NON** | **1 rapide : \_\_\_**  **1 auxiliaire : \_\_\_** |  |
| **Voyant mise sous tension** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Joints de pose** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Puissance totale** | x | x | **Préciser :…………** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 20 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 20 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale, coloris blanc | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Catégorie énergétique | X | X | **Préciser :…………** | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la fin du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:……(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 3

## Four à poser

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité > 35 litres** | **OUI** | **NON** | **KG :…** |  |
| **Catégorie énergétique A ou de gamme supérieure** | **OUI** | **NON** | **Catégorie :** |  |
| **Chaleur tournante** | **OUI** | **NON** | **Efficacité de lavage :** |  |
| **Nettoyage par catalyse** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **grill** | **OUI** | **NON** | **Préciser :…………** |  |
| **Sécurité de porte froide** | **OUI** | **NON** | **Préciser :…………** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 150 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **230/240 VOLTS (fonctionnement sur secteur)** | **OUI** | **NON** | **Préciser :…………** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme professionnelle, coloris inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Niveau sonore | X | X | Moins de 45 db :  45 db ou plus : |  |
| Mode de contrôle de la température | X | X | Mécanique :  Electronique : |  |
| Sécurité anti débordement, anti balourd | **OUI** | **NON** |  |  |
| Dispositif ouverture manuelle du hublot | **OUI** | **NON** |  |  |
| Aubes inox | **OUI** | **NON** | Inox :  PVC : |  |
| Capacité variable automatique | **OUI** | **NON** |  |  |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la fin du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:……(2 ans minimum)** |  |