**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 4

## Lave-linge moyenne capacité

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité 8 KG minimum** | x | x | **kg** |  |
| **Catégorie énergétique A+++ et équipée d’un tuyau de raccordement eau et évacuation** | **OUI** | **NON** | **Categorie énergétique: ……** |  |
| **Essorage 1400T/MN minimum** | **OUI** | **NON** | **Puissance essorage : ……** |  |
| **Efficacité d’essorage A** | **OUI** | **NON** | **Efficacité d’essorage:** |  |
| **Efficacité de lavage A** | **OUI** | **NON** | **Efficacité de lavage :** |  |
| **Différents programmes dont 1 économique ou ½ charge** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Cuve inox et chargement frontal** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Sécurité de porte à l’ouverture** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale avec hublot, coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (3 pt) * 45 db et plus : ◻ (2,5 à 0,5 pt) | /**3** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (1pt) * électronique : ◻ (2 pt) | /**2** points |
| Sécurité anti débordement, anti balourd | **OUI** | **NON** | * Anti débordement ◻ (1 pt) * Anti balourd ◻ (1 pt.) | /**2** points |
| Dispositif ouverture manuelle du hublot | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Aubes | **OUI** | **NON** | * Inox ◻ (1 pt) * PVC ◻ (0,5 pt) | /**1** point |
| Capacité variable automatique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |
| Plan de travail amovible pieds réglables | **OUI** | **NON** |  | /1 point |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 4

## Lave-linge grande capacité : Modèle 1

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité 10 KG minimum** | x | x | **kg** |  |
| **Catégorie énergétique A+ ++ et équipée d’un tuyau de raccordement eau et évacuation** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Essorage 1400T/MN minimum** | **OUI** | **NON** | **Tours/mn : ……** |  |
| **Différents programmes dont 1 économique ou ½ charge** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Efficacité d’essorage : A** | **OUI** | **NON** | **Efficacité d’essorage:** |  |
| **Efficacité de lavage : A** | **OUI** | **NON** | **Efficacité de lavage :** |  |
| **Cuve inox et chargement frontal** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Sécurité de porte à l’ouverture** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale avec hublot, coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (3 pt) * 45 db et plus : ◻ (2,5 à 0,5 pt) | /**3** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (1pt) * électronique : ◻ (2 pt) | /**2** points |
| Sécurité anti débordement, anti balourd | **OUI** | **NON** | * Anti débordement ◻ (1 pt) * Anti balourd ◻ (1 pt.) | /**2** points |
| Dispositif ouverture manuelle du hublot | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Aubes | **OUI** | **NON** | * Inox ◻ (1 pt) * PVC ◻ (0,5 pt) | /**1** point |
| Capacité variable automatique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |
| Plan de travail amovible pieds réglables | **OUI** | **NON** |  | /1 point |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 4

## Lave-linge grande capacité : Modèle 2

## 

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité 15 KG minimum** | x | x | **kg** |  |
| **Catégorie énergétique A+++ et équipée d’un tuyau de raccordement eau et évacuation** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Essorage 1400T/MN** | **OUI** | **NON** | **Tours/MN : ……** |  |
| **Efficacité d’essorage : A** | **OUI** | **NON** | **Efficacité d’essorage:** |  |
| **Efficacité de lavage : A** | **OUI** | **NON** | **Efficacité de lavage :** |  |
| **Différents programmes dont 1 économique ou ½ charge** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Cuve inox et chargement frontal** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Sécurité de porte à l’ouverture** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale avec hublot, coloris blanc | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (3 pt) * 45 db et plus : ◻ (2,5 à 0,5 pt) | /**3** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (1pt) * électronique : ◻ (2 pt) | /**2** points |
| Sécurité anti débordement, anti balourd | **OUI** | **NON** | * Anti débordement ◻ (1 pt) * Anti balourd ◻ (1 pt.) | /**2** points |
| Dispositif ouverture manuelle du hublot | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Aubes | **OUI** | **NON** | * Inox ◻ (1 pt) * PVC ◻ (0,5 pt) | /**1** point |
| Capacité variable automatique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |
| Plan de travail amovible pieds réglables | **OUI** | **NON** |  | /1 point |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 au CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 4

## Sèche-linge à condensation

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité 10 KG minimum** | x | x | **kg** |  |
| **Catégorie énergétique A+ ou de gamme supérieure et équipée d’un bac de récupération ou d’un tuyau de**  **raccordement évacuation** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Performance condensation B ou de gamme supérieure**  **Chargement frontal** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Filtre démontable et nettoyable** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Type de régulation par minuterie** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Sécurité de porte à l’ouverture** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale avec hublot, coloris blanc | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (2 pt) * 45 db et plus : ◻ (1,5 à 0,5 pt) | /**2** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (0.5 pt) * électronique : ◻ (0.5 pt) | /**1** point |
| Avec pompe à chaleur | OUI | NON |  |  |
| kit d’évacuation direct fourni | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Dispositif ouverture manuelle du hublot | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Capacité variable automatique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 4

## Sèche-linge à évacuation

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité 10 KG minimum** | x | x | **kg** |  |
| **Catégorie énergétique C ou de gamme supérieure** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Filtre démontable et nettoyable** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Type de régulation par minuterie** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Sécurité de porte à l’ouverture** | **OUI** | **NON** | **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale avec hublot, coloris blanc | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 70db : ◻ (2 pt) * 70 db et plus : ◻ (1,5 à 0,5 pt) | /**2** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * mécanique : ◻ (0.5 pt) * électronique : ◻ (0.5 pt) | /**1** point |
| kit d’évacuation direct fournie | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Dispositif ouverture manuelle du hublot | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Capacité variable automatique | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:………(2 ans minimum)** |  |

**ANNEXE 1 AU C.C.T.P**

# FICHE TECHNIQUE LOT 4

## Lave-vaisselle

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité 12 couverts minimum** | x | x | **Couverts :** |  |
| **Catégorie énergétique A++ ou de gamme supérieure** | **OUI** | **NON** | **Catégorie énergétique: ……** |  |
| **Plateau supérieur amovible pour intégration dans cuisine équipée, pieds réglables** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Cuve inox** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **tuyau de raccordement eau et évacuation d’une longueur mini 200cm** | **OUI** | **NON** | **Longueur à préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 200 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale avec hublot, coloris blanc ou inox | **OUI** | **NON** |  | /**0.5** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Niveau sonore | X | X | * moins de 45db : ◻ (2 pt) * 45 db et plus : ◻ (1,5 à 0,5 pt) | /**2** points |
| classe efficacité lavage | X | X | * classe A : ◻ (1 pt) * classe B : ◻ (0.5 pt) | /**1** point |
| classe efficacité séchage | X | X | * classe A : ◻ (1 pt) * classe B : ◻ (0.5 pt) | /**1** point |
| possibilité d’effectuer un cycle de lavage sans le panier haut (panier supérieur réglable ou amovible) | **OUI** | **NON** |  | /**0.5** point |
| Bras de lavage démontable | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| 3 programmes de lavage minimum dont 1 Eco et rapide | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la durée du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:…………(2 ans minimum)** |  |