

**ACHATS CENTRAUX**

**HOTELIERS, ALIMENTAIRES ET TECHNOLOGIQUES**

Hôpital Bicêtre

78, rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. : 01 53 14 69 00

Fax : 01 53 14 69 99

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**n° 25 /066**

Procédure : Appel d’Offres ouvert

Objet : Fourniture de caisses cartonnées pour l'AGEPS, les hôpitaux, ACHAT et le siège de l'APHP

Le présent marché est conclu à compter de sa date de notification pour une durée ferme de 48 mois.

Le marché sera résiliable sans indemnité à la seule demande de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 6 mois avant la date de fin**.**

Ce document comprend 21 pages et est associé au Cahier des Clauses Administratives Particulières

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : GLOSSAIRE 3

ARTICLE 2: OBJET 3

ARTICLE 3: DECOMPOSITION EN LOT 3

ARTICLE 4: COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE 3

ARTICLE 5: SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS 4

ARTICLE 6: REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES 6

## 

## ARTICLE 1 : GLOSSAIRE

|  |  |
| --- | --- |
| BPU | Bordereau de Prix Unitaires |
| HBPU | Hors Bordereau de Prix Unitaires. Cette partie du marché est mise au point sur la base du catalogue fournisseur et peut comprendre par exemple, des accessoires complémentaires, autres que ceux des produits du BPU, en liaison avec les produits du marché ; Les produits complémentaires retenus représentent obligatoirement et exclusivement la famille et la gamme de produit listées dans le bordereau de prix unitaire et ce sans doublon d'article. |
| Dimensions | Sauf précision complémentaire dans le texte du CCTP, les dimensions sont toutes indiquées avec une tolérance de +/- 5%. |

## OBJETéchan

L’appel d’offres a pour objet “ la fourniture de caisses cartonnées pour l'AGEPS, les hôpitaux, ACHAT et le siège de l'APHP ”.

## DECOMPOSITION EN LOT

Les articles sont décomposés en 2 lots détaillés comme suit :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° du lot** | **Intitulé du lot** | **Quantités prévisionnelles annuelles** | **Part BPU** | **Part Catalogue** |
| 1 | Caisses cartonnées spécifiques | 233 991unités | 80% | 20% |
| 2 | Caisses standards et fournitures associées | 54 676 unités | 80% | 20% |

**Un catalogue obligatoire est à fournir pour le lot n°2.**

Chacun de lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots ou la totalité des lots.

## COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE

**LOT N°1: CAISSES CARTONNEES SPECIFIQUES POUR L’AGEPS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités annuelles estimées (unités)** |
| **1.1** | caisse cartonnée petit modèle écru (MPM) | 20 000 |
| **1.2** | caisse cartonnée petit modèle bleu (FPM) | 10 000 |
| **1.3** | caisse cartonnée petit modèle blanc robot (BPM) | 20 430 |
| **1.4** | caisse cartonnée très grand modèle écru (MTG) | 39 640 |
| **1.5** | caisse cartonnée grand modèle bleu (FGM) | 15 000 |
| **1.6** | caisse cartonnée grand modèle blanc robot (BGM) | 28 740 |
| **1.7** | caisse américaine (MEZ) | 5 100 |
| **1.8** | petite boite postale (CAR0) | 30 000 |
| **1.9** | caisse cartonnée (CAR2) | 20 280 |
| **1.10** | caisse cartonnée (CAR3) | 25 000 |
| **1.11** | caisse « container » | 60 |
| **1.12** | petite boite postale bleu (FCAR) | 19 740 |
| **1.13** | Colisage des DMS | 185m = 1 palette |
|  | **Quantités prévisionnelles annuelles** | **233 991** |

**LOT N°2: CAISSES CARTONNEES STANDARDS ET FOURNITURES ASSOCIEES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités annuelles estimées (unités)** |
| 1.1 | caisses américaine | 1 000 |
|  | caisses à fond automatique/ semi-automatique (idéalement les deux) | 26 048 |
| 1.3 | boites postales | 30 |
| 1.4 | caisses container | 260 |
| 1.5 | Accessoires des emballages cartonnés | 27 338 |
|  | **Quantités prévisionnelles annuelles** | **54 676** |

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS

**LOT N°1 : fourniture de caisses cartonnées spécifiques pour l’AGEPS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°AF** | **Articles** | **Description (élément obligatoire)** | **Dimensions intérieures en mm "Tolérance +/- 5%"** | **Composition et couleur (éléments obligatoires)** | **Composition qualité actuelle donnée à titre indicatif** |
| **1.1** | caisse cartonnée petit modèle écru (MPM) | Caisse à fond automatique plat | 250x250x200 | Carton, simple cannelure, écru | Qualité :B15T.T/2 composition : T170/C90/T170 |
| **1.2** | caisse cartonnée petit modèle bleu (FPM) | Caisse à fond automatique plat | 250x250x200 | Carton, simple cannelure, bleu (coloris 741 ou avoisinant) à l'extérieur, écru à l'intérieur | Qualité : B15T.T/2  Composition : TB140/C120/T170 |
| **1.3** | caisse cartonnée petit modèle blanc robot (BPM) | Caisse à fond automatique plat | 250x250x200 | Carton, simple cannelure, blanc à l'extérieur, écru à l'intérieur | Qualité : B15T.T/2  Composition : TB140/C120/T170 |
| **1.4** | Caisse cartonnée très grand modèle écru (MTG) | Caisse à fond automatique plat, | 500x300x300 | Carton, simple cannelure, écru | Qualité :B15T.T/2 composition : T170/C90/T170 |
| **1.5** | caisse cartonnée grand modèle bleu (FGM) | Caisse à fond automatique plat | 450x250x200 | Carton, simple cannelure, bleu (coloris 741 ou avoisinant) à l'extérieur, écru à l'intérieur | Qualité : B15T.T/2  Composition : TB140/C120/T170 |
| **1.6** | caisse cartonnée grand modèle blanc robot (BGM) | Caisse à fond automatique plat | 450x250x200 | Carton, simple cannelure, blanc à l'extérieur, écru à l'intérieur | Qualité : B15T.T/2  Composition : TB140/C120/T170 |
| **1.7** | caisse américaine (MEZ) | Caisse type américaine à rabats normaux | 800x400x400 | Carton, simple cannelure, écru | Qualité : C20K.T  Composition : K135/C90/T170 |
| **1.8** | petite boite postale (CAR0) | Caisse à fond automatique plat | 250x200x120 | Carton, simple cannelure, blanc à l'extérieur, écru à l'intérieur | Qualité : B15T.T/2  Composition : TB140/C120/T170 |
| **1.9** | caisse cartonnée  (CAR2) | Caisse à fond automatique plat, | 430x305x240 | Carton, simple cannelure, écru | Qualité : C20K.T  Composition : K135/C90/T170 |
| **1.10** | caisse cartonnée (CAR3) | Caisse à fond automatique plat, | 580x370x300 | Carton, simple cannelure, écru | Qualité BE30K.T/2  Composition : K115/135/T160 |
| **1.11** | caisse « container » | Caisse avec abattant pour le stockage de produits sur palette, | 1180x780x750 | Carton, triple cannelure, écru | Triple cannelure |
| **1.12** | Petite boite postale bleu (FCAR) | Caisse à fond automatique plat | 250x200x120 | Carton, simple cannelure, bleu (coloris 741 ou avoisinant) à l'extérieur, écru à l'intérieur | Qualité : B15T.T/2  Composition : TB140/C120/T170 |
| **1.13** | Colisage des DMS | Colisage des DMS | 185m | Double cannelure | Emballage en plaques de carton pliées en accordéon |

L’AP-HP a fait l’acquisition de robots avec des formeuses à cartons automatiques. Dans la spécificité de la caisse à fond automatique, il faut que les pattes de verrouillage permettent la formation de la caisse par les formeuses et résistent à la pression latérale des scotcheuses à cartons.

Les références concernées par cette obligation sont :

* MPM
* BPM
* MTG
* BGM

**LOT N°2 : fourniture de caisses cartonnées standards et fournitures associées**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Famille de Produits** | **Description (élément obligatoire)** | **Dimensions/ couleurs** | **Produits pouvant être proposés** |
| **1.1** | caisses cartonnées | Les produits proposés devront présenter plusieurs références.  caisse à monter avec une bonne tenue, adhérence aisée des rubans adhésifs | Toutes dimensions disponibles et sans couleurs obligatoires | Carton, simple cannelure, double et/ou triple cannelure |
| **1.2** | caisse à fond semi-automatique et/ou automatique | caisse à fond automatique et/ou semi-automatique avec ou sans poignées, ayant une bonne résistance et une adhérence aisée des rubans si fermeture avec rubans. | Toutes dimensions disponibles et sans couleurs obligatoires | Carton, simple cannelure, double et/ou triple cannelure |
| **1.3** | boites ou étuis postales | boîte carton d’expédition pouvant servir à l’expédition de colis plusieurs dimensions souhaitées | Toutes dimensions disponibles et sans couleurs obligatoires | Carton avec ou sans fermeture adhésives et/ou renforcement |
| **1.4** | caisses containers | caisse carton simple et/ou avec abattements ayant une bonne résistance et une adhérence aisée des rubans si fermeture avec rubans. | Toutes dimensions disponibles et sans couleurs obligatoires | Carton, simple cannelure, double et/ou triple cannelure |
| **1.5** | Accessoires des emballages cartonnés | accessoires permettant l’emballage ou la protection des cartons. | Toutes dimensions disponibles et sans couleurs obligatoires | à titre indicatif et a minima rubans adhésifs, dévidoirs, papiers bulles, film à palettisation, produits de calage etc. |

## REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

**6.1-REGLEMENTATION SPECIFIQUES AU LOT N°1**

Les produits sont destinés essentiellement au transport de médicament (s/blister, en poudre ou liquide), les emballages doivent donc garantir la sécurité sanitaire et la qualité des produits livrés.

**Les articles objet de ce lot devront obligatoirement répondre aux normes en vigueur concernant les emballages en cartons ondulés.**

Il est souhaité que le candidat puisse présenter une certification concernant le carton ondulé pour emballages.

En cas d’apparition d’une norme ou d’un texte réglementaire, celle –ci ou celui- ci s’appliquera ipso facto aux produits livrés à compter de sa date d’effet.

Le candidat retenu doit mettre en place des formations locales pour aider le site à utiliser les articles dès le début du marché puis sur demande du site pendant toute la durée du marché.

**Les caisses doivent :**

* Etre mis en place par un robot de dispensation de doses unitaires.
* Elles doivent être adaptées à une production automatisée
* Etre pré-montées.
* Etre solides
* Le montage des caisses doit se faire pour les articles en fond automatique en moins de 5 gestes.
* Etre dans leur conception respectueuse de la sécurité des utilisateurs.
* Etre dans leur conception respectueuse de l’environnement.
* Etre évacuées en fin de vie par la filière carton.
* Les caisses doivent supporter un poids maximum de 15 kilogrammes

**L’ouverture des caisses**

* Doit s’ouvrir et se fermer facilement.

**Mode d’emploi**

* Un schéma de montage de l’emballage, simple et facilement interprétable doit être disponible pour l’utilisateur.

**Livraison**

* A plat pré montée par palette filmées entièrement (de bas en haut palette comprise) de façon que le produit ne puisse ni bouger ni être incliné lors du transport ou de la manutention.
* Les palettes ne seront pas gerbées pendant le transport
* Les palettes doivent comporter 1 étiquette d’identification des produits (avec la quantité présente si possible) sur chacun des petits côtés soit 2 étiquettes par palette. Ces étiquettes doivent mentionner la référence de la commande SAP ainsi que la référence des cartons.
* Rien ne doit dépasser de la palette (aucun débord) et empêcher leur mise en tour de stockage.
* Pour chaque référence, la quantité par palette doit toujours être identique.
* Les palettes doivent être livrées sur des palettes européennes (dimensions : 800x1200 mm) et ne doivent pas dépasser 1,20m de hauteur hors tout.
* La livraison ne doit pas dépasser les 33 palettes.
* Les livraisons devront être réalisées conformément à l’article 4.2 du cahier des Clauses Administratives Particulières. En particulier, elles ont lieu le vendredi après-midi entre 13H30 et 15H30 sauf demande contraire.

**Informations données à titre indicatif sur l’utilisation des cartons**

* Les caisses cartonnées objet de ce marché sont remplies à 80% maximum. Les articles 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 et servent essentiellement à l’acheminement des commandes vers des particuliers via un transporteur. Les cartons sont fermés manuellement par de l’adhésif renforcé. Ils doivent supporter plus de 4 ruptures de charges et un temps de transport qui peut être supérieur à 16H.
* Les autres articles du lot servent essentiellement à l’envoi des commandes sur les groupes hospitaliers de l’APHP. Les cartons sont fermés soit manuellement soit mécaniquement par de l’adhésif. Après préparation, les cartons sont acheminés via un convoyeur puis mis sur palettes filmées ou en Rolls. Ils doivent supporter au moins 3 ruptures de charge. Le transport de ces cartons est essentiellement routier et peut durer jusqu’à 8H00.

**Aspect développement durable**

Dans le cadre de cet appel d’offres, une attention particulière sera donnée à l’implication des candidats au développement durable, notamment dans leur prise en compte des exigences environnementales dans la conception des produits et des emballages (cf annexe des cadres de réponses techniques du CCTP).

**6.2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’impression DU LOT N°1**

Les caisses cartonnées de ce marché sont personnalisées à l’aide des impressions demandées ci-dessous

**Pour tous les articles :**

Chaque carton d’emballage devra comporter de manière **obligatoire** :

* Sa référence (référence fournisseur) à un des coins inférieurs d’une des faces,
* L’identification se trouvant entre parenthèse (allant de 3 à 4 caractères) à imprimer au-dessus de la référence
* L’impression du symbole « fragile ».
* Couleur de l’impression : Noire (même pour le logo APHP présenté en bleu dans le document)

**Pour les articles 1.1 à 1.7 et 1.13:**

**Impression selon modèle ci-dessous** :

**A.G.E.P.S.**

**Agence Générale des Equipements et Produits de Santé**

* Cette impression sera centrée sur deux faces opposées des cartons (les plus grandes), la hauteur des lettres de AGEPS sera de 4 cm.
* **Sur les articles** (petite boite postale bleu, caisse américaine petit modèle bleu et caisse américaine grand modèle bleu), il est demandé une impression supplémentaire sur un des rabats :

**A conserver au froid entre + 2° et + 8°**

**Pour l’article 1.8 : Petite boite postale**

Impression sur la gauche du couvercle

Dimensions de cette impression : 3, 5 cm/10,5 cm

Caractères de cette impression :

Logo ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS : CENTURY ITC ROMAIN

Ecriture secondaire : HELVETICA

**Pour les articles 1.9, 1.10 et 1.11:**

Sur une des grandes faces, centrée, l’impression ci-dessous

Dimensions de cette impression : 9 cm/29 cm pour les articles 1.9 et 1.10

 13 cm/49cm pour l’article 1.11

Sur la face opposée, centrée :

20 cm

|  |
| --- |
| **EXPEDITEUR**  A G E P S  13, rue Lavoisier  92023 Nanterre Cedex 5cm  tel : 01 46 69 13 13 14 cm  10 cm |

Sur une face, pour les trois articles, le logo APHP / AGEPS sans adresse, dimensions 12cm x 15cm.

Sur la face opposée,le cadre ci-dessous :

15 cm

|  |
| --- |
| **EXPEDITEUR**  A G E P S  13, rue Lavoisier  92023 Nanterre Cedex 3 cm  tel : 01 46 69 13 13  8 cm 12 cm |

**Pour l’article 1.12:**

Aucune impression spécifique n’est demandée.

**6.3-REGLEMENTATION SPECIFIQUES AU LOT N°2**

Les produits attendus sont de types standards et à destination des services de l’APHP autres que l’AGEPS.

**Les articles objet de ce lot devront obligatoirement répondre aux normes en vigueur.**

Il est souhaité que le candidat puisse présenter une certification lorsque celle-ci est requise selon l’emballage.

En cas d’apparition d’une norme ou d’un texte réglementaire, celle –ci ou celui- ci s’appliquera ipso facto aux produits livrés à compter de sa date d’effet.

Le candidat retenu doit prévoir la présentation des produits dès le début du marché (souhaitable proposition d’un calendrier de passage) ou sur demande des sites pendant toute la durée du marché.

**Les caisses doivent :**

* Etre solides
* Le montage des caisses doit se faire pour les articles en fond automatique en moins de 5 gestes.
* Etre dans leur conception respectueuse de la sécurité des utilisateurs.
* Etre dans leur conception respectueuse de l’environnement.
* Etre évacuées en fin de vie par la filière carton.
* Les caisses doivent supporter un poids maximum de 15 kilogrammes.

**L’ouverture des caisses**

* Doit s’ouvrir et se fermer facilement.

**Mode d’emploi**

* Un schéma de montage de l’emballage, simple et facilement interprétable doit être disponible pour l’utilisateur.

**Livraison/catalogue/service après-vente**

* Les livraisons devront être réalisées conformément à l’article 5.2 du cahier des Clauses Administratives Particulières.
* Les horaires de livraison seront indiqués par les sites au moment de la commande.
* Les modalités et délais de livraison, site de stockage doivent être précisés par le fournisseur ainsi que les périodes d’ouverture et fermeture.
* La diversité du catalogue sera appréciée.
* Suivi de l’exécution du marché (interlocuteur unique dédié, disponibilité de l’équipe commerciale, service après-vente) sera appréciée.

**Aspect développement durable**

Concernant ce lot de produits standards, une attention particulière sera donnée à l’implication des candidats au développement durable, notamment dans leur prise en compte des exigences environnementales dans la conception des produits et des emballages (cf annexe des cadres de réponses techniques du CCTP).

**Annexe n°1 : Liste des échantillons demandés**

Les échantillons demandés devront respecter les spécificités du CCTP.

**Cependant, les impressions demandées à l’article 6 du présent CCTP ne sont pas demandées au stade du dépôt des offres.**

**Lot n°1 : fourniture de caisses cartonnées spécifiques à l’AGEPS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités à fournir** |
| **1.1** | caisse petit modèle écru (MPM) | 2 unités |
| **1.2** | Caisse cartonnée petit modèle bleu (FPM) | 2 unités |
| **1 .3** | caisse cartonnée petit modèle blanc (BPM) | 2unités |
| **1.4** | caisse très grand modèle écru (MTG) | 2 unités |
| **1.5** | caisse cartonnée grand modèle bleu (FGM) | 2unités |
| **1.6** | caisse grand modèle blanc (BGM) | 2 unités |
| **1.7** | caisse américaine (MEZ) | 2 unités |
| **1.8** | petite boite postale (CAR0) | 2 unités |
| **1.9** | caisse (CAR2) | 2 unités |
| **1.10** | caisse (CAR3) | 2 unités |
| **1.11** | caisse « container » | 1 unité |
| **1.12** | Petite boite postale bleu (FCAR) | 2 unités |
| **1.13** | Colisage des DMS | S.O |

**Lot n°2 : Caisses standards et fournitures associés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | caisse cartonnée 600 x 400 x 400 mm | 2 unités |
| 1.2 | caisse à fond semi-automatique et/ automatique (idéalement les deux) | 2 unités |
| 1.3 | boites ou étuis postales | 2 unités |
| 1.4 | caisses containers | 2 unités |
| 1.5 | accessoires des emballages cartonnés :  -rubans adhésifs pour emballage  - film étirable manuel | 2 unités  par produit |

Les échantillons doivent être déposés à :

**A.G.E.P.S.**

**Quai Réception (porte M)**

**13 rue Lavoisier**

**92000 Nanterre**

**A l’attention du magasin consommable**

**M.GROUGI Pascal**

**Jusqu’au 08/07/2025 au plus tard à 16H00**

**La livraison des échantillons peut se faire uniquement du lundi au mercredi de 9H00 à 15H00 sauf jours fériés.**

**Annexe n° 2 : Cadre de réponse technique et mémoire technique à fournir OBLIGATOIREMENT**

**QUESTIONNAIRE LOT N°1**

**CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LE CANDIDAT**

Les Cadres de réponses techniques devront préciser en matière de fournitures si celles-ci proviennent d’un pays membre de l’UE ou d’un autre pays signataire de l’accord général sur les marchés publics.

**INFORMATIONS GENERALES ET LOGISTIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Coordonnées et renseignements sur le candidat** | **Réponse du candidat** |
| Noms et téléphones des interlocuteur(s) dédié(s) au suivi des commandes, livraisons, facturation et réclamations : |  |
| Périodes de congés annuels avec fermeture de la société s’il y en a : |  |
| Délai de livraison des produits |  |
| Moyens mis en œuvre pour la récupération des palettes |  |

Date  Signature et cachet de la société

**Lot n 1: Caisses cartonnées spécifiques**

Pour tous les articles :

Certification aux normes sur les cartons ondulés: oui € non € Si oui, joindre le justificatif

**Article 1.1 : caisse cartonnée petit modèle marron (MPM)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………….

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………....

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.2 : caisse cartonnée petit modèle bleu (FPM)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………….

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :…………………………………………………

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.3 : caisse cartonnée petit modèle blanc (BPM)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………….

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :…………………………………………………

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.4 : caisse cartonnée grand modèle marron (MTG)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………….

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :…………………………………………………

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.5 : caisse américaine grand modèle bleu (FGM)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………….

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.6 : caisse américaine grand modèle blanc (BGM)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………..

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.7 : caisse américaine (MEZ)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………..

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.8 : petite boite postale (CAR0)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………..

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.9: : caisse américaine (CAR2)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………..

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :……………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.10 : caisse cartonnée (CAR3)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………..

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :……………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.11 : caisse « container »**

Référence article / fabricant:……………………………………………………………………………….

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………..

Composition du revêtement extérieur :……………………………………………………………………

Couleur :………………………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………..

Dimensions intérieures :…………………………………………………………………………………….

Type de caisse :………………………………………………………………………………………………

Description de l’abattant :……………………………………………………………………………………

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :………………………………………………….

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.12 : petite boite postale bleu (FCAR)**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………..

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :……………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

**Article 1.13 : Colisage des DMS**

Référence article / fabricant:…………………………………………………………………………………

Qualité du carton :…………………………………………………………………………………………….

Composition du revêtement extérieur :…………………………………………………………………..

Couleur extérieure :……………………………………………………………………………………………

Système de fermeture :……………………………………………………………………………………….

Dimensions intérieures :………………………………………………………………………………………

Impression (fournir Bon à tirer) :……………………………………………………………………………..

Type de caisse :……………………………………………………………………………………………….

Sous-conditionnement (fardelage) :………………………………………………………………………

Conditionnement (nombre de cartons par palettes) :……………………………………………...

Quantité minimum de fabrication……………………………………….

Date  Signature et cachet de la société

**QUESTIONNAIRE LOT N°2**

**CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LE CANDIDAT**

Les Cadres de réponses techniques devront préciser en matière de fournitures si celles-ci proviennent d’un pays membre de l’UE ou d’un autre pays signataire de l’accord général sur les marchés publics.

**INFORMATIONS GENERALES ET LOGISTIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Coordonnées et renseignements sur le candidat** | **Réponse du candidat** |
| Noms et téléphones des interlocuteur(s) dédié(s) au suivi du marché |  |
| Périodes de congés annuels avec fermeture de la société s’il y en a |  |
| Modalités de traitement des commandes et suivi de l’exécution du marché (suivi des commandes, livraison et délais de livraisons, facturation et gestion des réclamations , service après-vente) |  |
| Diversité des produits proposés appréciée au regard du catalogue |  |

Date  Signature et cachet de la société

**DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LES LOTS N° 1 ET N°2**

Analysée en termes de processus de fabrication, certification, labélisation, de moyens de transport et de toute autre mesure prise dans le cadre de l’exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de réponse et/ou du Mémoire technique.

* Les produits du marché font-il l’objet d’une certification ou labellisation pour l’aspect écologique :

oui non en cours de certification

Si oui, présenter les justificatifs

* Les produits objets du marché sont-ils recyclables : oui non

Si oui, Merci de préciser le taux de produits recyclable :

* Les produits objets du marché sont-ils fait à partir de matériaux recyclés : oui non

Si oui, Merci de préciser le taux de produits recyclés utilisés dans chaque produit :

* Mise en place de technique de production visant à utiliser moins de matière première ou des matériaux plus respectueux de l’environnement :
* Mise en place d’une politique de réduction des emballages : oui non

Si oui, merci de la décrire

* Utilisation de produits moins polluants : si oui, lesquels et décrire en quoi les produits utilisés sont moins polluants que les autres produits utilisés traditionnellement pour la production des articles du marché.
* Si de la colle est utilisée est-elle végétale : oui non Si oui : Modèles concernés :

Si non : précisez la matière de la colle :

* L’encre est à l’eau : oui non Si oui, modèles concernés : article(s) :1.
* La caisse est à éliminer par la filière cartons : oui non

Actions visant à réduire les émissions polluantes dans le cadre du transport des articles :

* Pourcentage de livraisons effectuées avec un véhicule dédié au marché ayant un impact de carbone faible : (précisez le pourcentage et le type de véhicule, à défaut les points ne seront pas attribués) ?
* Taux chauffeurs formés à l’éco-conduite pour la livraison des articles du marché?
* Quel est le taux de remplissage des camions ?

Autres éléments à développer que vous pouvez présenter en matière de développement durable :……

**En cas de réponse positive les documents de preuve seront joints**

Date  Signature et cachet de la société