|  |
| --- |
| **NOMENCLATURE DU MATERIEL**  **DE DESENFUMAGE** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qte :** | **DESIGNATIONS** | **ABREVIATION** | **FOURNISSEURS** | **REFERENCES** |
| 2 | Ensemble de porte coupe feux double |  |  |  |
| 13 | Porte coupe feux coulissante convoyage bagage |  |  |  |
| 2 | Volet tunnel rectangulaire | El 120 S multi AA | ALDES | PLAFONE |
| 6 | Coffret relayage pour ventilateur de désenfumage | Coffret de relayage  AXONE micro II | ALDES | 11090652 |
| 2 | Coffret de relayage pour tourelle 18,5 kw | P5/P4  AXONE micro II | ALDES | 1109054 |
| 2 | HELICOIDE TUBULAIRE | EXT4/5/ | S&P/VIM | HGHT-V F400/4 1250 6 18.5KW |
| 1 | HELICOIDE TUBULAIRE | EXT 7 | S&P/VIM | HGHT-V/4-1000-6/16 7.5KW |
| 2 | Tourelle de désenfumage | EXT2/3 | VIM | TEDVF400 500H 4PT1.5 KW |
| 1 | Tourelle de désenfumage | EXT1 | VIM | TEDVF400 800H 6PT 5.5KW |
| 1 | HELICOIDE TUBULAIRE | EXT8 | S&P | TGHT F400/4 800 6AC 4 KW |
| 1 | EXUTOIRE | EXUTOIRE ZF01 | BLUETEK | 120/120 |
| 2 | DAC ZF03 | DAC | MADICOB | 02133 |
| 7 | VERIN ZF03 KIT DPO | ZF03 | MADICAB |  |
| 7 | OUVRANT DOUBLE VERIN PARALLELE 2700L X 900 H | ZF3 |  |  |
| 1 | DAC ZF01 | ZF01 | BLUETEK | H036211/22/19 |
|  | DAC ZF04 | ZF 04 | SOUCHIER | 361961 |
| 1 | DISJONCTEUR 25A 3P3D | D1 | SCHNEIDER | IC60LMA 25A VIGI C60 300Ma |
| 2 | DISJONCTEUR 6.3A 3P3D | D2/D3 | SCHNEIDER | IC60LMA 6.3A VIGI C60 300Ma |
| 2 | DISJONCTEUR 63A 3P3D | D4/D5 | SCHNEIDER | NG125LMA 63A VIGI C60 300mA |
| 1 | DISJONCTEUR 10A 3P3D | D6 | SCHNEIDER | IC60LMA 10A VIGI C60 300 Ma |
| 1 | DISJONCTEUR 40A 3P3D | D7 | SCHNEIDER | IC60LMA 40A VIGI C60 300Ma |
| 1 | DISJONCTEUR 12.5 3P3D | D8 | SCHNEIDER | IC60LMA12.5A VIGI C60 300Ma |
| 4 | Ouvrant à ventelle cage d’escalier | Désenfumage non asservie escalier direction 850Lx975 H | France air | 143101 |
| 9 | Ouvrant châssis aluminium plus verre | ZF4 2700Lx900H double vérin pneumatique | SOUCHIER |  |