

**CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE SEINE ESTUAIRE**

181 Quai Frissard - BP 1410 - 76067 Le Havre Cedex

**MARCHES PUBLICS DE SERVICES**

**ENTRETIEN DU RESEAU D’ASsAiNISSEMENT**

**DU PONT DE NORMANDIE**

**CCITSE-2025-AOO-13**

Bordereau de Prix Unitaires

(BPU)

|  |
| --- |
| Pour L’entreprise, |
| Signature  Nom, prénom, qualité du signataire |

Bordereau des prix

| **N° de prix** | **Désignation de la prestation à réaliser et prix en toutes lettres** | **Prix Unitaire HT** |
| --- | --- | --- |
| **01**  **02**  N02.1  N02.2  N02.3  N02.4  N02.5  N02.6  N02.7  N02.8  N02.9  N02.10  **03**  03.1  03.2  03.3  03.4  03.5 | **Document hygiène et sécurité - Plan d’Assurance Qualité (PAQ)**  Ce prix rémunère au forfait l’établissement et la fourniture des documents énumérés à l’article n°11 du CCTP :   * L’établissement, le suivi et la mise à jour du Plan de Prévention Simplifié (PPS); * L’établissement, le suivi et la mise à jour du Plan d’Assurance Qualité (PAQ).   Ce prix tient compte des réunions préalables sur site nécessaires à l’examen de ces documents et à la préparation des prestations.  Ce prix sera réglé au titulaire après que la totalité des documents énumérés ci-dessus aient été fournis au Service d’Exploitation des Ponts (SEP) et que ceux-ci aient été validés et approuvés par le Représentant du SEP.  ***Le forfait hors taxes****:* …………….……………………………..……………………………………………  **Site d’exploitation du Pont de Normandie** Poste de relèvement des eaux usées du bâtiment d’exploitationCe prix rémunère au forfait une intervention comprenant :Dégrillage ;Rinçage ;Pompage des boues ;Evacuation et traitement des déchets.*Le forfait hors taxes :* ………………………………………………………………………………………Cuve de traitement SFACe prix rémunère au forfait une intervention comprenant :Pompage des boues ; (environ 7,5 m3) ;Evacuation et traitement des déchets.*Le forfait hors taxes :* ……………………………………………….………………………………………Fosses de réception dans les culées Nord et SudCe prix rémunère à l’unité une intervention pour une (1) fosse de décantation située dans les culées Nord ou Sud (il y a 2 fosses par culée) comprenant :Vidange ;Nettoyage des décantations ;Evacuation des déchets ; (le traitement des déchets sera réglé par l’application du prix 04).*L’unité hors taxes* : ………………………………………………………………………………………….Chambre de relevage des eaux de ruissèlement - Remblai rive droiteCe prix rémunère à l’unité pour une (1) chambres de relevage Est ou Ouest, une intervention comprenant :Vidange ;Nettoyage des décantations ;Evacuation des déchets ; (le traitement des déchets sera réglé par l’application du prix 04).*L’unité hors taxes* : ………………………………………………………………………………………..Débourbeur / déshuileur - Route de l’EstuaireCe prix rémunère au forfait une intervention comprenant notamment :Chambre de vannage et by pass :Manipuler la vanne ;Remplir la boîte de palier de graisse ;Contrôler la tige (encrassement), la nettoyer.Régulateur de débit :Evacuer les boues ; (le traitement des déchets sera réglé par l’application du prix 04) ;Vérifier la mobilité du régulateur ;Graisser les paliers ;Rinçage flotteur et obturateur.Débourbeur / déshuileur - Route de l’Estuaire :Dégrillage ;Pompage des boues ;Nettoyage de la surverse et du régulateur ;Contrôle du fonctionnement du régulateur ;Evacuation des déchets ; (le traitement des déchets sera réglé par l’application du prix 04).Séparateur :Vidange et évacuation des déchets ; (le traitement des déchets sera réglé par l’application du prix 04) ;Nettoyage des cellules Lamellaire ;Vérification de l’état des parements ;Vérification du fonctionnement des flotteurs ;Remise en eau.Bâche de réception :Vidange ;Rinçage ;Evacuation des déchets ; (le traitement des déchets sera réglé par l’application du prix 04).*Le forfait hors taxes :* ……………………...…………………………………………………………………Bassin bâché – réception voirie sudCe prix rémunère au forfait une intervention pour une fosse, comprenant :Vidange du bassin ;Evacuation et traitement des boues de sédimentation ;  * + Les moyens humains et matériels nécessaires au curage   (Le transport et le traitement des boues se faite par application des prix 03) *Le forfait hors taxes* : …………………………………….……………………………………………… Maintenance des vannes et chambre de vannage fossé et bassin :  Ce prix rémunère forfaitairement la maintenance d’une vanne : Manipuler la vanne ;Remplir la boîte de palier de graisse ;Contrôler la tige (encrassement), la nettoyer.  * + Edition d’un rapport de maintenance   ***Le forfait pour une vanne hors taxes* :** …………………………………………………………. Hydrocureur - Débouchage de canalisation en horaire ouvréeCe prix rémunère l’heure d’intervention d’un technicien ou d’une équipe, y compris le matériel pour le débouchage du réseau d’assainissement des bâtiments et des voiries se trouvant sur le site d’exploitation du Pont de Normandie en heure normale (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00).*Le taux horaire normal hors taxes* : ……………………………………………………………………Hydrocureur - Débouchage de canalisation en horaire non ouvréeCe prix rémunère l’heure d’intervention d’un technicien ou d’une équipe, y compris le matériel pour le débouchage du réseau d’assainissement des bâtiments et des voiries se trouvant sur le site d’exploitation du Pont de Normandie en heure non ouvrée (nuit de 18h00 à 08h00, samedi, dimanche et jours fériés).*Le taux horaire non ouvré hors taxes :* ………………………………………………………………Excavatrice -aspiratrice – terrassement sur réseaux – curage fossé bétonCe prix rémunère l’heure d’intervention d’un technicien ou d’une équipe, y compris le matériel pour le débouchage du réseau d’assainissement des bâtiments et des voiries se trouvant sur le site d’exploitation du Pont de Normandie en heure normale (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00). ***Le taux horaire normal hors taxes :* ………………………………………………………………** Traitement des déchets , y compris transport :Boues de curage de réseaux eaux usées (fosse septique / fosse toutes eaux)Ce prix rémunère à la tonne l’évacuation et le traitement des eaux chargées en boue recueillies et correspondant à cette nature.*La tonne hors taxes :* …………………………………………………………………………………………..Boues de curage de réseaux eaux de ruissellement de voirie - ISDND - déchets non inertes non dangereuxCe prix rémunère à la tonne l’évacuation et le traitement des eaux chargées en boue recueillies et correspondant à cette nature.*La tonne hors taxes :* …………………………………………………………………………………………..Boues de curage de réseaux eaux de ruissellement de voirie - ISDI - déchets inertes, accord autorités compétentesCe prix rémunère à la tonne l’évacuation et le traitement des eaux chargées en boue recueillies et correspondant à cette nature.*La tonne hors taxes :* ………………………………………………………………………………………….. Boues de curage de réseaux eaux de ruissellement de voirie - valorisation agronomique Ce prix rémunère à la tonne l’évacuation et le traitement des eaux chargées en boue recueillies et correspondant à cette nature. ***La tonne hors taxes****:* …………………………………………………………………………………………..  Boues de curage de réseaux eaux de ruissellement hydrocarbonée Ce prix rémunère à la tonne l’évacuation et le traitement des eaux chargées en boue recueillies et correspondant à cette nature. ***La tonne hors taxes****:* …………………………………………………………………………………………..  La nature des différents déchets sera déterminée par prélèvements et analyses physico-chimiques des sédiments diligentés et par la CCISE au préalable. | ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ………………………..  ……………………….. |