**MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENEUR**

**CONTROLE TECHNIQUE : ACA-01A de ENS01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Date** | **Révision** | **Créateur** |
| Création du document | 03/08/23 | V0 | D.Debureau |
|  |  |  |  |
| **Validation le** | **20/09/23** | **Par** | **L.Ormain** |

|  |
| --- |
| **A – NATURE – LOCALISATION ET DUREE DE L’INTERVENTION** |

Nature de l’intervention : Contrôle annuel des climatisation autonome

Périodicité : Visite annuelle

Localisation : CNAM EVREUX Domaine : CVC Equipement : ACA ENS01

Durée de l’intervention :

|  |
| --- |
| **B – NOMBRE DE PERSONNE ET QUALIFICATIONS REQUISES** |

Nombre de personnes au total : 1 personne

Qualifications requises : Génie climatique

|  |
| --- |
| **C – DOCUMENTATION NECESSAIRE** |

* Procédure de consignation des équipements

|  |
| --- |
| **D – OUTILLAGE ET EPI NECESSAIRE** |

|  |
| --- |
| **E – ACCESSIBILITE** |

* Posséder un badge d’accès tous secteurs

|  |
| --- |
| **F – DESCRIPTION DE L’INTERVENTION** |

Décrire les différentes étapes de l’intervention et joindre éventuellement des photos

Compléter les différents contrôles du fichier Excel pour chaque équipement AEG.

- Appel de la Ste SPGO (tel :02.31.14.22.23) – code 2723 pour informer le début des contrôles Ok □ Nok □

Liste des équipements concernés :

- 04CVC/ACA ACA03 – Armoire de climatisation autonome UC2 n°3 Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA09 – Armoire de climatisation autonome onduleur A Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA11 – Armoire de climatisation autonome onduleur B Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA13 – Armoire de climatisation autonome UC1 n°1 Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA17 – Armoire de climatisation autonome UC1 n°5 Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA20 – Armoire de climatisation autonome sauvegarde Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA21 – Armoire de climatisation autonome câblage Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA22 – Armoire de climatisation autonome réseau Ok □ Nok □

- 04CVC/ACA ACA23 – Armoire de climatisation autonome onduleur BUR Ok □ Nok □

|  |
| --- |
| **G – DOCUMENTS A COMPLETER POUR CETTE OPERATION** |

Avant intervention

* Se munir de la gamme ACA-01A ainsi que de la fiche Excel ACA-01A avec tous les équipements

Après intervention

* Remplir l’OT GMAO en joignant vos commentaires et les fichiers de contrôle
* Fournir les CERFA pour les armoires
* Pose des vignettes de contrôle (Date, périodicité, charge, prochaine date de contrôle) pour chaque circuit
* Appel à la société de télésurveillance pour indiquer la fin des essais et valider qu’il n’y a plus de défauts en report sur la supervision GTB
* Signature du registre de sécurité pour l’entretien des armoires ACA
* Créer un ou des OT correctif(s) au besoin pour toutes anomalies côté mainteneur

|  |
| --- |
| **H – INFORMATIONS UTILES** |

Personne à contacter en cas de difficultés d’application du la gamme

Gestionnaire immobilier site Evreux : Mr Debureau – [didier.debureau2@assurance-maladie.fr](mailto:didier.debureau2@assurance-maladie.fr)

Document établi le : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Par : M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature :