**Service du commissariat des armées**

**Plate-forme commissariat Paris**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **CADRE-RÉPONSES** |

**OFFRE DE LA SOCIÉTÉ :**

**……………………………………….**

|  |
| --- |
| **DAF\_2025\_000160**  **Acquisition d’une plieuse semi-automatisée et d’un périphérique de sortie spécifique au profit de l’Établissement Graphique du Commissariat des Armées de Tulle (EGCA-T).** |

**Le présent cadre-réponses, complété par la société dont le nom figure en page de garde, constitue l’offre sur laquelle elle s’engage de façon ferme et définitive dans le cadre de l’exécution des prestations objet du marché public ci-dessus.**

Il est complété le cas échéant des réponses de la société aux demandes de précision sur son offre.

Le présent cadre-réponses doit impérativement être **intégralement complété** par chaque candidat pour le marché auquel il soumissionne sous peine de rejet de son offre.

Il se décompose en II paragraphes :

* Le paragraphe I intitulé « Éléments demandés au titre des critères d’attribution » porte sur les éléments de réponse valorisés au titre de l’analyse des offres pour les critères d’attribution autres que le critère prix.
* Le paragraphe II intitulé « Éléments demandés à titre d’information » porte sur d’autres éléments que l’acheteur demande à titre d’information*.*

Consignes particulières :

**Les informations d’ordre général ne concernant pas spécifiquement les prestations demandées ne doivent pas être intégrées dans ce cadre-réponses.**

Tout document spécifique ou extrait spécifique de document mis en référence dans la rubrique concernée doit être joint directement à la suite du présent cadre-réponses. Pour les documents contenant des éléments autres que ceux demandés dans le cadre de chaque chapitre, ne joindre que l’extrait concernant directement la réponse.

Pour rappel :

* le candidat ne peut ni modifier ce document ni y formuler des réserves relatives aux documents de marché public (article 3.3.1 du règlement de la consultation) ;
* l’offre décrite dans le présent document doit impérativement satisfaire aux exigences minimales mentionnées aux cahier des clauses particulières qui fixe une base minimale quant aux caractéristiques technique .

En cas de non-respect des minimas, l’offre de la société est déclarée irrégulière.

Les candidats ont toute liberté pour répondre avec le matériel de leur choix sans autre restriction que les conformités aux spécifications techniques et qualificatives demandées. Compte tenu des différents travaux effectués, il est indispensable que cette ligne de pliage accepte les impressions venant de l’offset et du numérique.

# Éléments demandés au titre des critères d’attribution

Les modalités concernant l’évaluation des critères et sous-critères sont définies à l’article 5.3 du règlement de la consultation DAF\_2025\_000160.

Le candidat doit impérativement compléter tous les tableaux du présent paragraphe pour pouvoir être noté et classé.

**Le candidat doit joindre obligatoirement la documentation, les fiches techniques ainsi que les différentes notices d’utilisation correspondant aux matériels proposés. Toutes les fonctionnalités proposées doivent être référencées dans la documentation.**

## Critère « Valeur technique » (60 points)

## Sous-critère 1 : Caractéristiques de l'ensemble de la solution (14 points)

* 1. Délai de mise en service

Il est demandé au candidat d’indiquer le délai (en **jours ouvrés**) sous lequel il s’engage à livrer et à mettre en service l’ensemble des matériels constituant la solution à compter de la notification du marché public.

**Réponse du candidat** (sur **5 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Documentation fournie

Il est demandé au candidat d’indiquer le nombre de documentation fourni pour l’ensemble des matériels en format papier.

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Encombrement global

Il est demandé au candidat de préciser les dimensions (Longueur x Largeur) ainsi que la surface d’occupation au sol (en m2) de l’ensemble des matériels. L’encombrement des matériels livrés doit tenir compte de la zone d'implantation optimale indiquée à l'annexe n° 2 au CCTP.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Besoin en air comprimé – Pression requise

Il est demandé au candidat d’indiquer en bar la pression nécessaire au fonctionnement de la solution.

La pression ne doit pas être inférieure au minima exigé à l’annexe n° 1 au CCTP : 6 bars.

**Réponse du candidat** (sur **3 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Besoin en air comprimé – Débit requis

Il est demandé au candidat d’indiquer le débit requis pour le fonctionnement de la solution proposée.

**Réponse du candidat** (sur **3 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

## Sous-critère 2 : Caractéristiques techniques de la plieuse – Poste 1 (22 points)

**L’offre du candidat doit respecter les exigences techniques ainsi que les minimas définis à l’article 5.3.1 et à l’annexe n° 1 du CCTP.**

2.1 Capacité de chargement de la pile.

Il est demandé au candidat d’indiquer la capacité de chargement de la pile(**en millimètre**).

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.2 Format minimal du poste de chargement de la plieuse.

Il est demandé au candidat d’indiquer le format minimal (**en millimètre**) du poste de chargement de la plieuse.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.3 Format maximal du poste de chargement de la plieuse.

Il est demandé au candidat d’indiquer le format maximal (**en millimètre**) du poste de chargement pour la plieuse.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.4 Vitesse minimale de pliage.

Il est demandé au candidat d’indiquer la vitesse minimale de pliage exprimée en mètre par minute (**soit m/mn**).

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.5 Vitesse maximale de pliage.

Il est demandé au candidat d’indiquer la vitesse maximale de pliage exprimée en mètre par minute (**soit m/mn**).

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.6 Longueur minimale du 1er pli.

Il est demandé au candidat d’indiquer la longueur minimale de pliage du 1er pli exprimée en millimètre (**soit mm**).

Pour rappel, l’exigence minimale est fixée à 40 mm.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.7 Groupe de pliage équipé de cylindre porte-outils en sortie

Il est demandé au candidat d’indiquer le nombre de groupe de pliage équipé de cylindre porte-outils en sortie dont dispose le modèle de plieuse proposée.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Automatisation de la poche pli portefeuille

Il est demandé au candidat d’indiquer le niveau d’automatisation de la poche pli portefeuille dont dispose le modèle de plieuse proposée.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.9 Compatibilité de connexion entre plieuse, couteau VFZ et sorties

Il est demandé au candidat d’indiquer le niveau de compatibilité de connexion entre la plieuse, le couteaux VFZ, et la nappe de sortie.

(compatibilité partielle ou totale).

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.10 Programmation de la plieuse.

Il est demandé au candidat d’indiquer le type de programmation de la plieuse (digitale ou assistée).

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

2.11 Automatisation des poches du 2e groupe de pliage

Il est demandé au candidat d’indiquer le niveau d’automatisation des poches du 2e groupe de pliage.

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dispositif de pré-empilage de la table de marge.

Il est demandé au candidat d’indiquer si la plieuse proposée dispose d’un dispositif de pré-empilage.

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Disposition d’un presseur intégré

Il est demandé au candidat d’indiquer si la sortie en nappe de la plieuse dispose d’un « presseur intégré ».

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

## Sous-critère 3 : Caractéristiques du périphérique de sortie spécifique – Poste 2 (24 points)

**L’offre du candidat doit respecter les exigences techniques ainsi que les minimas définis à l’article 5.3.2 et à l’annexe n° 1 du CCTP.**

3.1 Automatisation des organes principaux

Il est demandé au candidat d’indiquer le niveau d’automatisation des organes principaux (soit semi-automatisation, soit automatisation totale).

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Programmation du périphérique de sortie.

Il est demandé au candidat d’indiquer le type de programmation du périphérique de sortie (soit digitale, soit assistée).

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dispositif de détection des mauvaises feuilles.

Il est demandé au candidat d’indiquer le type de détection des mauvaises feuilles du matériel proposé.

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dispositif d’éjection des mauvaises feuilles.

Il est demandé au candidat d’indiquer si le matériel dispose d’un dispositif d’éjection des mauvaises feuilles.

**Réponse du candidat** (sur **1 point**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Compatibilité de connexion pour l’ajout d’un robot empileur.

Il est demandé au candidat d’indiquer si le matériel proposé est compatible avec l’ajout d’un potentiel robot empileur.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Format minimal pour la réception des documents (format à la française).

Il est demandé au candidat d’indiquer le format minimal pour la réception des documents (**en millimètre**) du matériel proposé.

Pour rappel, l’exigence minimale est de 80 x 95 millimètres.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Format maximal pour la réception des documents (format à la française).

Il est demandé au candidat d’indiquer le format maximal pour la réception des documents (**en millimètre**) du matériel proposé.

Pour rappel, l’exigence maximale est de 320 x 520 millimètres.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Hauteur minimale de la pile pour la réception des documents.

Il est demandé au candidat d’indiquer la hauteur minimale de pile pour la réception des documents (**en millimètre**) du matériel proposé.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Hauteur maximale de la pile pour la réception des documents.

Il est demandé au candidat d’indiquer la hauteur maximale de la pile pour la réception des documents (**en millimètre**) du matériel proposé.

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Épaisseurs des documents.

Il est demandé au candidat d’indiquer l’épaisseur des documents (en nombre de feuilles) proposée par le matériel présenté par le candidat.

Pour rappel, le grammage des feuilles est de 135 grammes.

**Réponse du candidat** (sur **3 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Adaptabilité du périphérique de sortie (6 points au total).

Il est demandé au candidat d'indiquer le degré de compatibilité du périphérique de sortie avec le modèle de plieuse ***MBO MPC66.*** (Compatibilité totale, compatibilité limitée à la sécurité, incompatibilité)

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

Il est demandé au candidat d'indiquer le degré de compatibilité du périphérique de sortie avec le modèle de plieuse ***HEIDELBERG******STAHLFOLDER KD66*** (Compatibilité totale, compatibilité limitée à la sécurité, incompatibilité).

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

Il est demandé au candidat d'indiquer le degré de compatibilité du périphérique de sortie avec le modèle d’encarteuse ***MULLER MARTINI PRESTO 1550***. (Compatibilité totale, compatibilité limitée à la sécurité, incompatibilité)

**Réponse du candidat** (sur **2 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

## Critère « Environnemental » (5 points)

## Sous-critère : Consommation électrique en fonctionnement nominale de l’ensemble de la solution proposée (plieuse + périphérique de sortie) (5 points)

Il est demandé au candidat de donner la consommation électrique, en fonctionnement nominale de la solution proposée, en kilowattheure (**soit Kwh**).

**Réponse du candidat** (sur **5 points**) **:**

|  |
| --- |
|  |

# Éléments demandés à titre d’information

Le candidat indique la durée de garantie pour la solution proposée.

**Réponse du candidat** **:**

|  |
| --- |
| Durée de garantie (en mois) pour la plieuse :  Durée de garantie (en mois) pour le périphérique de sortie : |