**APPEL D’OFFRE MARCHE DECHETS NON DANGEREUX  
SITE DE CROIX-ROUSSE :**

1. **Présentation de l’établissement**
   1. Plan du site

* Cf. pièce jointe
  1. Activités du site
* 3 pôles d’activité médicales :
  + PAM gynécologie-obstétrique néonatologie (GONE)
  + PAM médecine
  + PAM médico-chirurgical
* 4 pôles transversaux :
  + Santé publique (DIM, UHE, hémovigilance)
  + Biologie
  + Imagerie
  + Pharmacie
* 2425 professionnels non médicaux
* 679 médecins
* Déchets/an :
  + OM :
  + Cartons :
  + DCT :
  + Plastiques :
  + Bois :
  + Métal :
  1. Nombre de lits
* 761 lits

1. **Organisation du site**
   1. Equipe HCL

* 1 référent déchets (GHN)
* 1 encadrant équipe logistique interne de collecte
* 7 agents de collecte interne
  1. Collecte intrasite
     1. Locaux déchets
* 75 locaux déchets
  + 1. Contenants
* Environ 240 bacs dont
  + 160 bacs OM
  + 70 bacs carton
  + 10 bacs papiers
    1. Organisation collecte
* Collecte interne 7 jours/7, avec selon les secteurs :
  + 1 passage
  + 2 passages
  + 3 passages
  1. Zones déchets
     1. Description
* Plateforme dédiée au regroupement des déchets
  + Locaux fermés
  + Une partie à ciel ouvert
  + 1 releveur/nettoyeur de bacs
  + 1 aire de retournement
    1. Emplacements des matériels
* Locaux fermés
  + D3E
  + DRCT
  + DASRI
  + Papiers confidentiels et non confidentiels
  + 1 nettoyeur HP
* A ciel ouvert :
  + 1 compacteur OM
  + 1 compacteur carton
  + 1 benne 20m3 éco organisme mobilier
  + 1 benne 10m3 plastiques
  + 1 benne 10m3 métal
  + 1 benne 10m3 bois
  + 1 releveur/nettoyeur de bacs relié au nettoyeur HP
  + Bacs 660 litres papiers à collecter par camion benne
    1. Organisation des différents flux
* Bacs : collecte par équipe logistique interne avec tracteurs type P60 pour tirer les bacs. Les tracteurs accèdent à la plateforme déchets via un chemin logistique leur permettant de passer devant le détecteur de radioactivité
* Camions : entrée et sortie par le portail d’accès à la plateforme

* + 1. Stationnement sur la zone
* Stationnement autorisé sur le site uniquement pour réaliser les rotations/collectes des contenants déchets, pas d’emplacement prévu pour pause réglementaire
  1. Contraintes d’accès
* Par contrôle d’accès badge, fourni par le référent déchets, en lien avec le service sécurité du site
* Horaires : entre 7h et 13h30, au-delà, anticiper et prévenir le référent déchets

1. **Projets du site**

* Création d’un bâtiment au-dessus de la plateforme déchets actuelle : contrainte de délocaliser les différents flux de déchets ailleurs sur le site.
* Agrandissement du bâtiment des maternités avec impact sur le volume de déchets générés