

**PROTOCOLE DE SECURITE**

**OPERATION DE CHARGEMENT-DECHARGEMENT**

N° EdA-PS-2025-DG PANTIN-n° 2025-0310

**Article R. 4515-1 à R.4515-11 du code du travail**



|  |
| --- |
| **Original : destiné au chauffeur**  **2ème exemplaire destiné à l’entreprise d’accueil**  **3ème exemplaire destiné à l’entreprise de transport** |

|  |
| --- |
| **Joindre un plan de masse** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **E.A**  **ENTREPRISE D’ACCUEIL** | **ET**  **ENTREPRISE DE TRANSPORT** |
| **Raison sociale** | **ECONOMAT DES ARMEES** |  |
| **Adresse** | 26 rue Délizy  93507 PANTIN cedex |  |
| **Téléphone** |  |  |
| **Mèl** |  |  |
| **Nom du responsable** |  |  |

**PROCEDURE D’ALERTE**

**Premier secours Pompiers Problème Technique**

🕿 : 553 🕿 : 18 🕿 : **339 ou 553**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FREQUENCE DES OPERATIONS** | | | |
| Opération ponctuelle du…………. au …………  Chargement  Déchargement  Réalisé par : EA  ET | | Opération annuelle du 01/01/2022 au 31/12/2022  Chargement  Déchargement  Réalisé par : EA  ET | |
| **Equipement fixe EA** | **Equipement mobile disponible dans l’EA** | | **Equipement mobile sur le camion** |
| Quai  Pont roulant avec pontier  Passerelle de bâchage  Autre : parking dédié | Chariot élévateur avec cariste  Tire palette électrique  Autre :  Chariots à roulettes  Diable | | Grue auxiliaire  Transpalette manuel  Diable  Hayon élévateur  Autre |
| **L’EA et l’ET s’engagent à mettre à disposition que du materiel régulièrement vérifié et entretenu** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTIQUE DE LA MARCHANDISE** | | |
| **NATURE** | **QUANTITE** | **CONDITIONNEMENT** |
|  |  |  |
| **Type de chargement nécessitant des précautions ou aménagements particuliers** | | |
| Bobines  Produits dangereux1  ……………………….  Conteneurs  Autres à préciser : ……………………………..  Tourets  ………………………………………………....  1- Pour les produits dangereux le chauffeur doit avoir la formation correspondante | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEHICULES ET REMORQUES** | | | |
| **Caractéristiques des véhicules** | | **Aménagement des véhicules et remorques** | |
| leger PTCA………PTRA………  Remorques PTCA :………..  PL PTCA  SPL PTRA  Autres (à préciser) ………… | | Savoyarde avec échelle  Bâchage coulissant à toit fixe    Bâchage coulissant à toit mobile  Plateau  Benne  Citerne avec rambarde  Frigorifique  Autres (à préciser) ………… | |
| L’ET s’engage à mettre à disposition de ses chauffeurs  Chaussures de sécurité  Gants de manutention  Casque  lunettes  Masque  autre (préciser)…………………………………. | | | |
| **DOCUMENTS REMIS A L’ET (par le gardien veilleur)** | | | |
| Livret d’accueil  Plan du site (circulation, stationnement, stockage)  Organisation des secours  Autre | | | |
| Jours et horaires où l’EA s’engage à tout mettre en œuvre pour limiter le temps d’attente avant le déchargement  ou le chargement  **Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00** | | | |
| **AUTRES RISQUES SUR LES LIEUX DU CHARGEMENT/ DECHARGEMENT** | | | |
| **Risques particuliers d’interférence** | **Mesures de prévention** | | |
| Circulation | Respect des règles de circulation sur les voies communes de l’emprise | | |
| Co activité | Interdiction de charger ou décharger en dehors des zones dédiées et sans la présence d’un responsable. | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **RISQUES ET MESURES DE PREVENTION POUR LES TRANSPORT SPECIAUX** | | | |
| **Précautions particulières liées aux produits et substances transportés** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Entreprise d’accueil** | | | **Entreprise extérieure** |
| Nom : Economat des Armées  Fonction : chef de produit  Date  Signature | | | Nom :  Fonction :  Date  Signature |

**CONSIGNES DE SECURITE CHARGEMENT /DECHARGEMENT**

**Economat des Armées PANTIN**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\jtoca\Desktop\TRAVAUX EN COURS\08 Travail terminé\KitPictogrammes2019Outil10\Pictogrammes2015_BasseDefinition_jpeg\OBLIGATION\OBLIGATION-consulter-notice.jpg | **A l’arrivée :**  S’identifier au poste de sécurité  Présenter le protocole de sécurité, les documents d’identité et ceux des véhicules Prévenir le responsable de la perception ou l’enlèvement de marchandises ou matériel |
|  | Vitesse limitée à 10 km/h dans l’enceinte de l’entreprise  Horaire d’ouverture du site de 8 h00 à 18 h00  Respect du sens de circulation |
| C:\Users\jtoca\Desktop\TRAVAUX EN COURS\08 Travail terminé\KitPictogrammes2019Outil10\Pictogrammes2015_BasseDefinition_jpeg\SECOURS\SECOURS-croix.jpg | **Accident ou malaise :**  Prévenir immédiatement le 18 (pompier) ou le 15 (samu) puis le responsable EdA (DIMG poste 339 ou poste 513)  Détenir une trousse de première urgence |
| C:\Users\jtoca\Desktop\TRAVAUX EN COURS\08 Travail terminé\KitPictogrammes2019Outil10\Pictogrammes2015_BasseDefinition_jpeg\INCENDIE\INCENDIE-extincteur.jpg | **Incendie :**  Gardez votre calme, appeler les pompiers n° 18 puis le responsable EdA (DIMG poste 339 ou poste 513) |
| C:\Users\jtoca\Desktop\TRAVAUX EN COURS\08 Travail terminé\KitPictogrammes2019Outil10\Pictogrammes2015_BasseDefinition_jpeg\OBLIGATION\OBLIGATION-gants.jpg | **Sur la zone de chargement /déchargement :**  Mettre les EPI adaptés  Balisage de la zone  Disposer de moyens de manutention adaptés, aux normes et vérifiés |
| C:\Users\jtoca\Desktop\TRAVAUX EN COURS\08 Travail terminé\KitPictogrammes2019Outil10\Pictogrammes2015_BasseDefinition_jpeg\INTERDICTION\INTERDIT-entrer.jpg | Respecter les zones chargement/ déchargement et d’entreposage du matériel  Interdiction de manœuvrer en marche arrière sans être guidé  Ne pas charger/décharger sans avoir prévenu le responsable |
| Afficher l’image source | **Protection de l’environnement :**  Evacuation des déchets de travaux et d’emballages selon consignes données |