ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE PUBLIC DE TRAVAUX

**DOCUMENT FINANCIER**

**Sans valeur contractuelle et servant à l'analyse du critère prix**

|  |
| --- |
| ***Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage*** |
|  |
| VOIES NAVIGABLES DE FRANCE |
|  |

|  |
| --- |
| ***Représentant du pouvoir adjudicateur*** |
|  |
| Madame la Directrice Générale des Voies Navigables de France |
|  |

|  |
| --- |
| ***Objet du marché*** |
|  |
| Dragage d’entretien de l’Escaut canalisé à grand gabarit et du canal de la Sensée |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Libellé** | **Unité** | **Qté** | **PU** | **Montant** | **Montant** |
| **100** | **TRAVAUX PREPARATOIRES** | | | | | |
| **101** | **Installation de chantier** | Le Forfait | 4 |  |  |  |
| **102** | **Élaboration des études d'exécution, PAQ, PAE-SOSED et DOE, registre de consignation du bilan carbone** | Le Forfait | 4 |  |  |  |
|  |
| **103** | **Fourniture, pose et dépose de panneaux d'information aux usagers** | Le Forfait | 4 |  |  |  |  |
| **104** | **Amenée et repli de la signalisation fluviale (dépose et repose de panneaux)** | Le Forfait | 4 |  |  |  |  |
| **105** | **Réalisation des MNT avant et après travaux** | km | 20 |  |  |  |  |
| **106** | **Amenée et repli du matériel fluvial** | Le Forfait | 4 |  |  |  |  |
| **107** | **Immobilisation de matériel** | La demi-journée | 20 |  |  |  |  |
| **200** | **DRAGAGE ET GESTION DES SEDIMENTS** | | | | | |  |
| **201** | **Gestion d’objet divers de nature différente aux produits de dragage** | M³ | 50.00 |  |  |  |  |
| **202** | **Dragage des matériaux dans les biefs des UHC n°10 et n° 11** | M³ | 70 000.00 |  |  |  |  |
| **203** | **Transport des matériaux dragués classés jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye** | | | | | |  |
|  |
| 203a | Transport des matériaux dragués dans le bief **aval de l'écluse de Fresnes** jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye | M³ | 26 000.00 |  |  |  |  |
| 203b | Transport des matériaux dragués dans le bief **Bruay/Fresnes** jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye | M³ | 5 700.00 |  |  |  |  |
| 203c | Transport des matériaux dragués dans le bief **Folien/Bruay** jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye | M³ | 5 700.00 |  |  |  |  |
| 203d | Transport des matériaux dragués dans le bief **Trith/Folien** jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye | M³ | 5 700.00 |  |  |  |  |
| 203e | Transport des matériaux dragués dans le bief **Denain/Trith** jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye | M³ | 6 700.00 |  |  |  |  |
| 203f | Transport des matériaux dragués dans le bief **Pont-Malin/Denain** jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye | M³ | 5 700.00 |  |  |  |  |
| 203g | Transport des matériaux dragués dans le bief **Goeulzin/Pont-Malin** jusqu'à l'installation de Château l'Abbaye | M³ | 8 500.00 |  |  |  |  |
| **204** | **Transport et gestion à la charge de l'entreprise des matéraiux catégorisés : Inerte** | **M³** | **2 000.00** |  |  |  |  |
| **205** | **Transport et gestion à la charge de l'entreprise des matéraiux catégorisés : Non Inerte Non Dangeureux** | **M³** | **2 000.00** |  |  |  |  |
| **206** | **Transport et gestion à la charge de l'entreprise des matéraiux catégorisés : Dangeureux** | **M³** | **2 000.00** |  |  |  |  |
| **300** | **SUIVI DES EAUX** | | | | | |  |
| 301 | Contrôle de la qualité biologique des eaux superficielles pour la détermination du bruit de fond | La semaine | 36 |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles pour la détermination du bruit de fond | | | | | | | | | |  |
| 302a | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles pour la détermination du bruit de fond - 8 paramètres | | | | | La semaine | 36 |  |  |  |  |
|  |
| 302b | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles pour la détermination du bruit de fond - PCB totaux | | | | | La semaine | 36 |  |  |  |  |
|  |
| 302c | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles pour la détermination du bruit de fond - HAP totaux | | | | | La semaine | 36 |  |  |  |  |
|  |
| 303 | Contrôle de la qualité biologique des eaux superficielles en amont et en aval du chantier | | | | | La semaine | 42 |  |  |  |  |
|  |
| 304 | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles en amont et en aval du chantier | | | | | | | | | |  |
| 304a | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles en amont et en aval du chantier pour 8 paramètres | | | | | La semaine | 42 |  |  |  |  |
|  |
| 304b | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles en amont et en aval du chantier pour les PCB totaux | | | | | La semaine | 42 |  |  |  |  |
|  |
| 304c | Contrôle de la qualité chimique des eaux superficielles en amont et en aval du chantier pour les HAP totaux | | | | | La semaine | 42 |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Montant total (HT)** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TVA** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Montant total (TTC)** | | |  |  |  |