**Numéro d’OT : xxxx**

|  |  |
| --- | --- |
| **D’une part :**  **ENTRE : nom – prénom**  **Lieu :** | **D’autre part**  **ENTRE : nom- prénom**    **Poids : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KG** |

Constations que la prestation a été exécutée conformément :

**Nom du matériau et code famille Code famille**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1ere Catégorie** : ISND  les déchets de matériaux contenant de l’amiante | **2eme Catégorie** : ISDD  les déchets de matériels et équipements | **3eme Catégorie** : ISDD  les déchets issus du nettoyage |
|   Les éléments contenant de l’amiante libre |   Les éléments contenant de l’amiante lié |   Les éléments contenant de l’amiante lié |
| Flocage, calorifuges, tresses, cordons, tissus, débris, poussières, cartons, bourres, brisures d’amiante lié…  (1 biag bag) | Polyanes, outillages usagés, combinaisons, gants, sous-vêtement, adhésifs, filtres,…  (4 big bag) | Eponge, chiffons, sacs d’aspirateur  (5 big bag) |
|   Déchets de matériaux non inertes |  |  |
| Dalles de sol, mastic, joints, matières plastiques, produits d’étanchéité,.  (2 big bag) |  |  |
|   Déchets d’amiante lié à des matériaux inertes |  |  |
| Amiante ciment, bardage, toiture  (3 big bag) |  |  |

**Nom du matériau et code famille Code famille**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code famille** | Nom du matériau | **A cocher** |
| **1** | **Amiante pur utilisé en bourrage ou en sac** | **□** |
| **2** | **Amiante mélangé dans des poudres ou des produits minéraux sans liaison forte tels que :**  Enduits ;Enduits de façade ;Enduits-plâtres de protection ;Incendie ;Mortiers ;Flocage et ragréages | **□** |
| **3** | **Amiante intégré dans des liquides ou des solutions visqueuses**  Enduit de protection anticorrosion (voitures, wagons)  Enduit de protection d’étanchéité (écluses, bassins, canaux…)  Etanchéité de toiture, ; Mastics ; Revêtements routiers ; Colles ; Enduits ; Mousses  Pâte à joint ;Peintures ;Bardeaux bitumineux ;Bitumes ;Colles bitumineuses | **□** |
| **4** | **Amiante tissé ou tressé sous forme de :**  Bandes ;Bourrelets ;Cordons ;Couvertures ;Matelas ;Presse-étoupe ;Rideaux, Rubans ;Tissus ;Tresses ;Vêtements | **□** |
| **5** | **Amiante en feuilles ou en plaques telles que :**  Cartons ;Cloisons ;Coquilles ;Faux plafonds ;Feuilles ;Feutres ;Panneaux ;Papier ; Plaques | **□** |
| **6** | **Amiante lié à des matériaux inertes**  Plaques ondulées ou profilées pour couverture et bardage, y compris en support de tuiles canal ; Sous toitures industrielles ou agricoles ; Éléments de toitures ; Plaques ou Éléments de bardage, vêtures ; Cloisons intérieures (doublage de murs humides) ;  Circulation de fluides :  Gaines d'aération carrées ou rectangulaires  Tuyaux d'adduction d'eau ou de réseaux d'assainissement (enterrés)  Tuyaux d'évacuation d'eaux sanitaires (chutes verticales et branchements horizontaux dans les caves ou sous-sol)  Panneaux composites ACPSEAC (bâtiments d'élevage)  Bacs horticoles (vasques, jardinières, ...) | **□** |
| **7** | **Amiante noyé dans une résine ou une matière plastique**  Embrayages et Freins neufs ;Isolateurs électriques ;Joints ;Matériaux composites ;Mousses ;Nez de marches ;Revêtements muraux ;Revêtements de sols en dalles ou en rouleaux | **□** |
| **8** | **Amiante dans des matériels et équipements**  Chaudières ; Clapets coupe-feu ; Etuves ; Fours ; Portes ; Portes d’ascenseur  Chauffe-plats ;Sèche-linge ;Extracteurs ;Epurateurs ;Aspirateurs | **□** |

**Matériau contaminés par l’amiante :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code famille** | Nom du matériau |  |
| 1 | **Tous les matériaux contaminés susceptibles d’émettre des fibres tels que** :  Filtres EPI ; Polyanes ; Eléments de mobiliers et meublants ; Moquettes ; Tissus ; Archives ; Livres ; Plaquettes de freins et embrayages usagés ; Filtres et tous matériaux susceptibles d’émettre des fibres  Fixation des fibres par traitement assurant une liaison forte : retour au CODE 7 | **Rayer** |

**Matériaux débarrassés de l’amiante** :

Tous les matériaux ne contenant plus d’amiante sur le chantier et ne présentant plus de risque d’émettre des fibres d’amiantes sont assimilables à un déchet non dangereux et empruntent la filière d’élimination adaptée.

**A Fort de France,**

**Le** \_\_ / \_\_ /202X

|  |  |
| --- | --- |
| **Opérateur SS 4** | **Opérateur SS4 - HSE** |
|  |  |
| (Indiquez le prénom et le nom de celui qui réceptionne) | (Indiquez le prénom et le nom) |