

**Service de santé des armées**

**Direction des approvisionnements en produits de santé des armées**

**Plateforme achats finances santé**

*bureau achats*

Section Services et Maintenance des structures médicales

**MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES**

**APPEL D'OFFRES OUVERT (Art. R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique)**

**Annexe au CCTP**

**N° 21-SMSM-030/DAPSA/PFAF-S/ACHATS/SMSM du 21/09/2022**

Relatif à

**Contrôle et maintenance des moyens d’extinction immobiles au profit de certains établissements du SSA**

**LOT 2 : HIA Laveran - MARSEILLE**

**SOMMAIRE**

[PARTIE N°1 - RIA et surpresseurs - RIA du monobloc hospitalier 3](#_Toc200547477)

[PARTIE N°2 – POTEAUX INCENDIE 4](#_Toc200547478)

[PARTIE N°3 – COLONNES SECHES 5](#_Toc200547479)

[PARTIE N° 4 – DESENFUMAGE NATUREL 5](#_Toc200547480)

# PARTIE N°1 - RIA et surpresseurs - RIA du monobloc hospitalier

Un recensement par bâtiment et par niveau est donné dans le tableau suivant :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **ETAGE** | **LOCALISATION** | **MANOMETRE** | **DIAMETRE** | **LONGUEUR** | **MARQUE** | **ANNEE** | **Lance** |
| 42 | R+1 | Urgences, à droite su SAS Pompier | non | 33 | 30 | DESAUTEL | 2017 | diffuseur (tournant) |
| 5 | Réa, face sortie dans placard | non | 25 | 30 | Sicli | 1997 ? | classique |
| 6 | HdJ, SAS Entrée | 4,5 b | 25 | 30 | Sicli | 1997 ? | classique |
| 7 | SAMU 13 (escaliers) | 4,9 b | 25 | 30 | Sicli | 1997 ? | classique |
| 4 | RdC | Réa, face salle d'attente | non | 33 | 30 | Sicli | 1997 ? | classique |
| 2 | Réa, CHC face ascenseur | 4,5 b | 33 | 30 | Sicli | 1997 ? | classique |
| 3 | Réa, sortie arrière Plateau Technique | non | 33 | 30 | Sicli | 1997 ? | classique |
| 1 | Réa, CHC arrière proximité accès USC | 4,5 b | 33 | 30 | Sicli | 1997 ? | classique |
| 1 | 1er Sous-sol | Tour Sud, à l'entrée du réfectoire | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 2 | Qaui de Livraison | non | 33 | 30 | DESAUTEL | 2015 | diffuseur (tournant) |
| 11 | CHC Grande Cuisine (Vestiaires) | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 5 | CHC Bureau SIH | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 4 | CHC SIH Serveurs | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 7 | CHC Pharmacie entrée | non | 33 | 30 | DESAUTEL | 2018 | diffuseur (tournant) |
| 6 | CHC Pharmacie magasin | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 8 | CHC vers G15 | 4,9 b | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 9 | CHC proximité Archives | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 10 | CHC Grande Cuisine (Plonge) | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | classique |
| 3 | CHC Grande Cuisine (Bureaux) | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 28 | DASRI | non | 25 | 30 | MatIncendie | 2016 | diffuseur (tournant) |
| 12 | CHC Ateliers | 6,2 b | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 13 | 2ème Sous-sol | CHC Dépositoire | 4,7 b | 25 | 30 | DESAUTEL |  | classique |
| 14 | CHC Archives, face dépositoire | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 15 | CHC, proximité Escaliers | non | 33 | 30 | DESAUTEL | 2018 | diffuseur (tournant) |
| 16 | Proximité ZAG DASRI | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 17 | Proximité TGS | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 18 | Proximité Ascenseur Quai | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |
| 22 | CHC proximité Tour Nord | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |
| 20 | CHC entre vanne RIA Nord et TGBT Nord | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | classique |
| 21 | Circulation sous pharmacie | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 19 | Circulation proximité Traitement de l'eau | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 23 | Circulation Sous SIH | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 24 | Circulation entre TGBTCentre  et Onduleur | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |
| 25 | Proximité Onduleur Réa | non | 33 | 30 | DESAUTEL | 2020 | diffuseur (tournant) |
| 26 | Ancienne Chaufferie | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (vanne) |
| 27 | Proximité ancienne Chaufferie | non | 33 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Revil** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **N°** | **Etage** | **Emplacement** | **MANOMETRE** | **DIAMETRE** | **LONGUEUR** | **MARQUE** | **ANNEE** | **Lance** |
| 6 | RdJ | Proximité grands escaliers | non | 19 | 25 | Sicli |  | classique |
| 5 | RdJ | Proximité Ascenseur | non | 25 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |
| 4 | RdC | Proximité Ascenseur | non | 19 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |
| 3 | RdC | Proximité grands escaliers | non | 25 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |
| 2 | R+1 | Proximité Ascenseur | non | 19 | 25 | Sicli |  | classique |
| 1 | R+1 | Face aux Toilettes | 4,6 b | 25 | 30 | DESAUTEL |  | diffuseur (tournant) |

# PARTIE N°2 – POTEAUX INCENDIE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **DIAMETRE DES RACCORDS** | **MARQUE** | **TYPE** | **DEBIT** | **ANNEE** |
| M364 | 1x100 / 2x65 | BAYARD | DN 150 | 126 m3/h | 1995 |
| M365 | 130 m3/h | 1995 |
| M366 | 120 m3/h | 1995 |
| M367 | 125 m3/h | 1995 |

# PARTIE N°3 – COLONNES SECHES

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **alimentation** | **Identification** | **MONTANTE/ DESCENDANTE** | **NOMBRE DE NIVEAUX DESSERVIS** | **DIAMETRE** | **RACCORDS** | **ANNEE** |
| 1 | Extrémité SUD | Escalier Extrême Sud | Montante | 8 : R-1 -> R+6 | 70 | Alim en 70 Ref 2x45 à chaque palier | 2000 |
| 2 | Tour Sud | 1993 |
| 3 | Escalier Centre | 6 :  R+1 -> R+6 | 2000 |
| 4 | Extrémité NORD | Escalier Extrême Nord | Montante | 5 : R+2 -> R+6 | 70 | Alim en 70 Ref 2x45 à chaque palier | 2000 |
| 5 | Tour Nord | 7 : RdC -> R+6 | 1993 |
| 6 | Accès  Hélistation |  | Montante | 1 | 70 | Alim en 70 Ref 2x45 | 2017 |

# PARTIE N° 4 – DESENFUMAGE NATUREL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emplacements** | | **DISPOSITIF** |
| Escalier réanimation | 1 | déclenchement manuel (mécanique) |
| Circulations REA | coté DZ | Asservi au SSI et/ ou déclenchement manuel (mécanique) |
| coté parking |
| escalier Extrême nord | 1 haut gauche | déclenchement manuel (mécanique) |
| 1 haut droit |
| escalier Tour nord | Bas | déclenchement manuel (mécanique) |
| 1 haut gauche |
| 1 haut droit |
| Hall d'entrée 2 centraux uniquement | 1 gauche | Asservi au SSI et/ ou déclenchement manuel (mécanique) |
| 1 droite |
| CHC Chambre OP | 1 | Asservi au SSI et/ ou déclenchement manuel (mécanique) |
| Escalier Centre | Bas | déclenchement manuel (mécanique) |
| 1 haut gauche |
| 1 haut droit |
| Foyer | 1 | déclenchement manuel (Pneumatique) |
| escalierTour sud | Bas | déclenchement manuel (mécanique) |
| 1 haut gauche |
| 1 haut droit |
| CHC CLR | 1 | Asservi au SSI  et/ou déclenchement manuel (Pneumatique) |
| escalier Extrême sud | 1 haut gauche | déclenchement manuel (mécanique) |
| 1 haut droit |
| Salle de restauration | 1 entrée | déclenchement manuel (Pneumatique) |
| Escalier G/E | 1 | déclenchement manuel (mécanique) |
| Chaufferie | 1 gauche | Asservi au SSI et/ ou déclenchement manuel (mécanique) |
| 1 centre |
| 1 droite |
| CCE | Patio/salle d'attente | déclenchement manuel (mécanique) |
| Escalier côté jardin |
| Escalier côté machine à café |