

**Fourniture et livraison d’un tour numérique**

**MX25-047**

**CADRE DE RÉPONSE**

L’examen des critères (en dehors du critère prix) se fera au regard des informations indiquées par le candidat dans le présent cadre de réponse.

**Dans le cas où des éléments de réponse seraient annexés, vous devez renseigner très précisément où se situe l’information (référence à la pagination exacte).**

**CANDIDAT :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de l’entreprise |  |
| Contact |  |
| Coordonnées (tél, mail) |  |

* **Critère 1 – Valeur technique, note sur 50 points**
* **Sous-critère 1.1** – Caractéristiques techniques, note sur **40 points**

Concernant les caractéristiques suivantes, l’analyse porte sur la dimension proposée (plus la dimension est élevée, mieux c’est) :

|  |  |
| --- | --- |
| **Dans l'idéal, l'équipement proposé présente les caractéristiques suivantes :** | **Offre du candidat** |
| L’équipement doit permettre d’usiner des pièces d’au moins 300 mm de diamètre |  |
| L’équipement doit permettre d’usiner des pièces d’au moins 500mm de longueur |  |
| L’équipement doit permettre d’usiner des barres d’au moins 60 mm de diamètre |  |
| Déplacement sur l'axe X : au moins 160 mm |  |
| Déplacement sur l'axe Y : au moins 80 mm |  |
| Déplacement sur l'axe Z : au moins 500 mm |  |

Concernant les caractéristiques suivantes :

- Fourniture du modèle 3D de la machine pour intégration dans le post processing des FAO : l’analyse porte sur la présence ou non de cette caractéristique et sur la précision et complétude du modèle,

- Cycle de filetage/taraudage programmable en mode conversationnel : l’analyse porte sur la présence ou non de cette caractéristique et sur la diversité des opérations proposées.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caractéristiques** | **Offre du candidat** |
| Fourniture du modèle 3D de la machine pour intégration dans le post processing des FAO |  |
| Cycle de filetage/taraudage programmable en mode conversationnel |  |

* **Sous-critère 1.2** – Durée de garantie, note sur **10 points**

L’analyse porte sur la durée de garantie proposée par le candidat :

Durée de garantie : ………………………………… mois

La durée de garantie proposée doit être supérieure ou égale à la durée de garantie indiquée au CCP.

* **Critère 3 – Environnement, note sur 10 points**

L’analyse porte sur les actions menées par le candidat pour minimiser son impact environnemental selon les axes suivants :

* Traitement des déchets liés à la fabrication et/ou au conditionnement de l’équipement objet du marché : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Transport de l’équipement objet du marché lors de la livraison sur le site de l’Ecole polytechnique :

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

* **Autres informations nécessaires pour juger de la conformité de l’offre ou pour l’exécution des prestations :**
* Autres caractéristiques techniques du matériel (à fournir en annexe),
* Délais :

|  |  |
| --- | --- |
| Délai de livraison et installation de l’équipement à compter de la date de notification du marché | ……………… semaines |
| Délai de réalisation de la formation à compter de la livraison et installation de l’équipement | ……………… semaines |

Chaque délai doit être inférieur ou égal au délai maximum indiqué au CCP.