**BORDEREAU DES PRIX – Lot 01 - Beaulon**

|  |
| --- |
| ***Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage*** |
|  |
| **Voies Navigables de France – Direction Territoriale Centre Bourgogne** |
|  |

|  |
| --- |
| ***Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)*** |
|  |
| Monsieur le Directeur Territorial Centre Bourgogne |
|  |

|  |
| --- |
| ***Conducteur d’opération*** |
|  |
| **UTI VAL DE LOIRE SEINE** |
|  |

|  |
| --- |
| ***Objet du marché*** |
|  |
| **Canal latéral à la Loire**  **–**  ***Fournitures et livraison de crics de vantaux pivotants motorisés, de crics de vantelle motorisés, de crics de vannes motorisés et débusqueurs***  ***Lot 01 : Écluse de Beaulon*** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Désignation des prix | Montant HT en chiffres |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIX N°1 : CRIC PIVOTANT MOTORISE DE vantaux Ce prix rémunère à l'unité :  La fourniture et la livraison y compris le déchargement de crics pivotants de vantaux à crémaillères motorisés par un motoréducteur dont les caractéristiques minimums imposées sont :  Un moteur de 0,55kw / 400v / 50Hg ;  Un Indice de Protection : IP65 ;  Une vitesse d’avance de 4400 mm/minute ;  Des crémaillères en acier de section 60 mm x 40 mm ;  Un amortisseur : - de type double-effet course 60/40 mm, qui fonctionnera tant en traction qu’en compression ;  - les pièces internes et les pièces de coulissement de l’amortisseur seront protégées de l’environnement par un soufflet ;  Deux capteurs de fin de course : ouverture / fermeture ;  Y compris tous les accessoires utiles à leur fixation.  Y compris tous les éléments listés au CCTP | **L'unité :** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIX N°2 : CRIC MOTORISE DE vantELLE DE 4 TONNES Ce prix rémunère à l'unité :  La fourniture et la livraison y compris le déchargement de crics de vantelle à crémaillères motorisés par un servomoteur d’une force de 4 tonnes dont les caractéristiques minimums imposées sont :  Une fin de course ouverture / fermeture intégré ;  Une recopie de position 4/20mA intégré ;  Un nombre de tours de : 78 tours ;  Un Indice de Protection de : IP68 ;  Des crémaillères en acier de section 60 mm x 40 mm ;  Y compris tous les accessoires utiles à leur fixation.  Y compris tous les éléments listés au CCTP | **L'unité :** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIX N°3 : CRIC MOTORISE DE vanNE DE 4 TONNES Ce prix rémunère à l'unité :  La fourniture et la livraison y compris le déchargement de crics de vantelle à crémaillères motorisés par un servomoteur d’une force de 4 tonnes dont les caractéristiques minimums imposées sont :  Une fin de course ouverture / fermeture intégré ;  Une recopie de position 4/20mA intégré ;  Un nombre de tours de : 78 tours ;  Un Indice de Protection de : IP68 ;  Des crémaillères en acier de section 60 mm x 40 mm ;  Y compris tous les accessoires utiles à leur fixation.  Y compris tous les éléments listés au CCTP | **L'unité :** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRIX N°4 : DEBUSQUEURS Ce prix rémunère à l’unité :  La fourniture et la livraison y compris le déchargement de débusqueurs constitués de deux parties dont les caractéristiques minimums imposées sont :  Le débusqueur sera constitué de deux parties : une fixe (sabot) et une mobile ;  Y compris tous les accessoires utiles à leur fixation.  Y compris tous les éléments listés au CCTP | **L'unité :** |