



Cadre des réponses techniques

**Marché 20250004**

**Lot 02 : Habillage du positionneur 3D**

**Service prescripteur : UFR S2I/REMS**

**EXIGENCES MINIMALES OBLIGATOIRES (sans notation)**

Toute réponse « Non » rend la proposition **non conforme**, l’offre ne sera pas notée et sera rejetée.

|  |  |
| --- | --- |
| **Exigences minimales à remplir** | |
| Mesure et fourniture d’un rapport sur l’efficacité de l’habillage du positionneur 3D | Oui  Non |
| Pas d’ajout de contraintes sur les degrés de libertés du positionneur 3D | Oui  Non |

**EXIGENCES MINIMALES COMPLEMENTAIRES (avec notation)**

La notation des caractéristiques techniques tiendra compte de tout écart significatif à la valeur exigée.

Toute réponse « Non » rend la proposition **non conforme**, l’offre ne sera pas notée et sera rejetée.

|  |  |
| --- | --- |
| **Exigences minimales à remplir** | |
| Garantie 12 mois minimale | Oui  Non  Nb mois : |
| Atténuation de 50dB dans la bande 1GHz - 40GHz | Oui  Non  Atténuation : |