****

Annexe à l’Acte d’Engagement

LOT 3 : SURGERES

*BORDEREAU DE PRIX*

## · Forfait annuel P2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Prestations*** | ***Unité*** | ***Montant € HT*** | ***Montant € TTC*** |
| *P2 sans les caissons VMC et sans le local surpresseur* | *Forfaitaire annuel* |  |  |
| *Local surpresseur* | *Forfaitaire annuel* |  |  |
| *Extraction VMC : entretien des 17 caissons d'extraction* | *Forfaitaire annuel* |  |  |
|  | ***TOTAL*** |  |  |

## · Taux et coefficients divers

Les coefficients indiqués ci-dessous sont ceux utilisés par défaut.

Le Titulaire les modifiera si ses coefficients sont inférieurs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TMO**  **Taux horaire**  **main d’oeuvre €HT** | **TMF**  **Coefficient pour**  **fourniture sur prix**  **d’achat**  **Coût matériel** | **TMST**  **Coefficient pour**  **sous-traitance** |
| Par défaut | 57 | 1,2 | **1,1** |
| Coef Titulaire |  |  |  |

(\*) si plus avantageux pour le Maître d’ouvrage

## Fourniture produit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produit** | **Prix** | **Unité** |
| Chlore |  | € HT/litre |
| Filmogène |  | € HT/litre |
| Neutraliseur de condensats |  | € HT/sac  (préciser le poids du sac) |

## Nota : le sel est directement fourni par le service technique. Le titulaire alerte le MOA pour le déclenchement de la commande

## · Astreinte tous corps d’état (hors équipements au contrat)

L’astreinte technique tous corps d’état tous les soirs du lundi au jeudi, de 16H30 au lendemain 8H et les week-end du vendredi 16H30 au lundi 8H, compris jours férié

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objet** | **unité** | **Prix** |
| Mise en place de l’astreinte | Forfait annuel |  |
| Prix à l’appel déclenchant une intervention | €HT/ intervention |  |
| Coût horaire MO sur site du lundi 16H30 au vendredi 8H | €HT/ heure |  |
| Coût horaire MO sur site du vendredi 16H30 au lundi 8H | €HT/ heure |  |

## OPTION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objet** | **unité** | **Prix (€HT)** |
| Option n° 1 : nettoyage des bouches VMC | Forfait annuel |  |
| Option n° 2 : entretien du sèche-linge compris évacuation des fumées | Forfait annuel |  |
| Option n° 3 : CTA (soufflage et reprise) : Maintenance & exploitation des réseaux aérauliques, bouches comprises | Forfait annuel |  |

## · Prestations supplémentaires éventuelles Travaux

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objet** | **unité** | **Prix (€HT)** |
| Enregistrement des températures des deux productions ECS | forfait |  |
| Désembouage des réseaux de chaleur | forfait |  |
| Mise en place d’un réduit sur le primaire chauffage durant la nuit (-10°C de 18H à 6H) | forfait |  |

**Date, cachet et signature du Candidat**