

|  |
| --- |
| **CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES** |

**ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES**

|  |
| --- |
| **Vérifications et contrôles règlementaires des équipements et des installations pour les besoins de la CCI de Corse - Ports de Corse du Sud** |

**Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse**

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX 1

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

**Sommaire**

[**1.1** **Modalités** 3](#_Toc166827309)

[**1.2** **Personnel d’intervention :** 4](#_Toc166827310)

[**1.3** **Certification** 4](#_Toc166827311)

[**1.4** **Responsabilité** 4](#_Toc166827312)

[**1.5** **Champ d’application** 4](#_Toc166827313)

[**1.6** **Réalisation des prestations.** 4](#_Toc166827314)

[**1.7** **Contenu des prestations** 4](#_Toc166827315)

[**1.7.1** Vérification périodiques réglementaire des installations électriques 5](#_Toc166827316)

[**1.7.2** Vérification des installations et équipement de sécurité incendie (SSI) 6](#_Toc166827317)

[**1.7.3** Vérification des ascenseurs et monte charges 6](#_Toc166827318)

[**1.7.4** Vérification périodique du maintien en état de conservation et de conformité des IEPF 7](#_Toc166827319)

[**1.7.5** Vérification des moyens de levage 7](#_Toc166827320)

[**1.7.6** Vérification des portes et portails automatiques 7](#_Toc166827321)

[**1.7.7** Vérifications techniques quinquennales des ascenseurs et vérifications relatives à la sécurité incendie dans les ERP (quinquennale). 7](#_Toc166827322)

[**1.7.8** Vérification périodique règlementaire des installations électriques du balisage lumineux (annuelle) 8](#_Toc166827323)

[**1.7.9** Vérification périodique règlementaire des passerelles de coupée (annuelle) 8](#_Toc166827324)

[**1.7.10** Vérification des équipements et protection collective 9](#_Toc166827325)

[**1.7.11** Contrôles et vérification techniques pour travaux de construction, démolition ou aménagement 9](#_Toc166827327)

[**1.8** Généralités sur la rédaction des rapports 11](#_Toc166827328)

[**1.9** Contenu des rapports de vérification 11](#_Toc166827329)

[**1.10** Cas d’observation ou de non-conformité 11](#_Toc166827330)

[**1.11** Registre de sécurité 11](#_Toc166827331)

[**1.12** Outil de suivi 11](#_Toc166827332)

[**1.13** Installations et équipements concernés par le marché. 11](#_Toc166827333)

[**1.14** Forfaits et description des installations. 12](#_Toc166827334)

[**1.15** Plans des sites concernés par le marché (dossier annexe du CCTP) 12](#_Toc166827335)

[**1.16** Connaissance des lieux et visites 12](#_Toc166827336)

[**1.17** Exclusivité. 12](#_Toc166827337)

**Chapitre 1 - OBJET DU MARCHE**

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les prescriptions techniques relatives à l’exécution des contrôles et vérifications réglementaires qu’ils soient périodiques, initiales ou ponctuelles, des installations et équipements de l’ensemble des concessions portuaires (sur tous les Ports du Sud, Ajaccio, Plaisance Tino Rossi, Propriano, Porto-Vecchio et Bonifacio), conformément aux normes et règlements en vigueur pour les Etablissements recevant du public (ERP) et dans le cadre du code du travail (ERT).

Le prestataire devra posséder tous les agréments ministériels nécessaires au bon déroulement des contrôles cités ci-dessous (Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Ministère de l’intérieur…) et également être accrédité par le COFRAC, conformément aux articles R4313-71 à R4313-80 et R4724-1 et R4724-10 du code du travail afin de réaliser ses missions selon les dispositions réglementaires et législatives en vigueurs.

Des formations dans les domaines règlementaires concernés pourront aussi être le sujet de celui-ci dans les domaines de compétences du prestataire.

**Chapitre 2 - MODALITES D’EXECUTION**

## **Modalités**

* Le présent marché est un accord cadre à bon de commande dégroupé en 5 lots en référence au bordereau de prix unitaire (BPU).
* Une ligne du bordereau de prix unitaire (BPU) pourra regrouper, dans un même domaine, plusieurs équipements ou installations dans le cadre d’un prix forfaitaire.
  + Les installations à prendre en compte dans le cadre des forfaits sont inventoriées dans les annexes du présent CCTP : Inventaire des équipements et installations (bâtiments, terre-pleins et quais, les automatismes, ascenseurs et monte-charge…)
  + Les prix forfaitaires indiqués concerneront les vérifications de type périodiques.
* Compte tenu de l’évolution du patrimoine et des besoins des diverses concessions portuaires, des prestations complémentaires pourront être aussi le sujet de commandes ponctuelles rémunérées en fonction d’un prix horaire ou de vacation pour vérification, assistance technique (rédaction des rapports incluses) ou de formation dont le montant apparaîtra dans le BPU. Le prestataire, dans ce cas, formulera, en fonction des indications qui lui seront fournies par le Département Travaux et Maintenance du Port d’Ajaccio, une estimation préalable de la prestation faisant référence à ces lignes de BPU.
* Le prestataire fournira à la suite de la transmission d’un bon de commande, un planning des dates d’intervention au Département Travaux et Maintenance du Port d’Ajaccio en amont afin que les visites soient organisées.
* Département Travaux et Maintenance du Port d’Ajaccio mettra à disposition une personne compétente, habilitée et connaissant les appareils et les installations à vérifier.

## **Personnel d’intervention :**

Les personnes que le titulaire aura désignées par écrit, seront des vérificateurs qualifiés seuls autorisés à intervenir. Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable de l’intervention est nommément désigné par le prestataire.

## **Certification**

Le titulaire s’engage, pour toute la durée du marché, à disposer du personnel en nombre suffisant et possédant les certifications indispensables à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées.

Ces certifications, délivrées par des organismes accrédités, devront être valident tout au long du marché ou si nécessaire, renouvelées à la charge du titulaire.

Le Maître d’ouvrage peut, à tout moment, sans aucun préavis, demander à contrôler les certifications du personnel intervenant au nom du titulaire.

## **Responsabilité**

Durant toute la durée d'exécution du marché, le titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés, soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations, lors de son intervention. Il prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendies, exploitations, vols, dégâts des eaux, gel...) en découlant. A cet effet, il doit contracter une assurance prenant effet au moins à la date du début d'exécution du marché.

Le maître d’ouvrage sera donc en droit d'exiger du titulaire de produire chaque année un justificatif de l'assurance qu'il a souscrite. Si ce justificatif ne pouvait être produit dans les 2 mois suivant la mise en demeure effectuée par le maître d’ouvrage, le contrat

**Chapitre 3 - CONTENU DES PRESTATIONS, DES MISSIONS**

## **Champ d’application**

Les prestations portent sur les divers installations et équipements décrits en Annexe 1. Elles visent à contribuer à la sécurité des personnes, du public, et des biens vis-à-vis des risques inhérents à ces installations ou équipements, notamment et entre autres, aux dangers électriques, aux risques incendies, à la mise en œuvre d’appareils de levage.

## **Réalisation des prestations.**

L'ensemble des prestations sera réalisé conformément :

- au présent C.C.T.P.

- à l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires et tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de l'exécution du présent marché, pour autant qu'ils soient d'ordre public ou qu'ils suppléent au silence des autres pièces contractuelles,

- aux normes en vigueur applicables.

Le titulaire devra désigner, parmi son personnel, un responsable des prestations qui sera l’interlocuteur privilégié auprès des responsables du Département Travaux et Maintenance du Port d’Ajaccio.

## **Contenu des prestations**

**Le titulaire, considéré comme « sachant », est réputé connaître l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires**. **La non connaissance de ces textes ne pourra être invoqué.**

Le titulaire ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance des textes et d'une manière générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

**Les prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du marché prendront en compte l'évolution du cadre réglementaire tout au long de l'exécution du marché.**

Le contenu des prestations devra dans tous les cas respecter les obligations réglementaires en vigueur de manière à ce que l’ensemble des vérifications réalisées dans les différents domaines techniques permettent à la CCI de CORSE, notamment aux Ports du Sud de satisfaire à ses obligations en termes de protection des personnes et des biens selon la législation (règlements, arrêtés, décrets, etc…).

La liste des textes de références évoqués ci-dessous selon les domaines techniques n’est pas exhaustive et ces textes sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications de règlementation.

L’ensemble des dispositions législative et réglementaire en vigueur devront être appliquées.

### Vérification périodiques réglementaire des installations électriques

**Nature d l’inspection :**

Le technicien de la société titulaire du contrat devra effectuer la vérification et le contrôle des installations électriques en matière de protection des personnes d’une part et d’autre part la protection contre les risques d’incendie et de panique.

**Nature de la prestation :**

La vérification concerne l’ensemble des matériels électriques présents lors de la vérification et mis en œuvre dans l’établissement tels que matériels de production, transport, distribution ou d’utilisation d’énergie électrique. Elle est techniquement réalisée suivant les textes de référence concernant les vérifications périodiques.

**Appareils à vérifier :**

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

* Appareils BT ;
* Prises de terre ;
* Dispositifs différentiels ;
* Prises de courant ;
* Appareils d’éclairage ;
* Essais en charge des groupes électrogènes.
* Etc.

**Référence règlementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

* Code de la construction et de l’habitation Art 123-43 ;
* Arrêté du 25/06/1980 modifié Art EL 19 ;
* Arrêté du 25/06/1980 modifié Art PE 4.

**Référence réglementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

Règlement de sécurité dans les ERP.

* **Electricité** : Art. 123-43 Arrêté du 25/06/80 modifié : Art. EL 19
* **Installation Thermiques :** Règlement de sécurité ERP : Art. CH 58
* **Ascenseurs et monte charges** : Règlement de sécurité ERP : Art. AS 9 et Arrêté du 29/12/10 et Arrête du 07/08/12
* **Incendie**(désenfumage naturel et mécanique et désenfumage mécanique associé à un SSI) : Règlement de sécurité ERP : Art. DF 10
* **Moyen de levage** (potence, chariot élévateur):Code du travail**:** Art. R 4323-23 Arrêté du 01/03/2004
* **Portails et portes automatiques :** Code du travail : Art. R 4224-12- Arrêté du 21/12/1993
* **Ouvrage de type passerelle de coupée :** Arrêté du 05 juin 2015 relatif à la sécurité des navires. Chapitre 6, article 241-3.05

### Vérification des installations et équipement de sécurité incendie (SSI)

**Nature de l’inspection**

L’objectif de la prestation est de garantir la sécurité des personnes quant aux installations et équipements de sécurité incendie.

**Nature de la prestation**

* Examen visuel de l’état de conservation et essai de fonctionnement réalisé par l’exploitant
* L’examen de la conformité du SSI au dossier d’identité.
* La vérification de la réalité des actions de maintenance par l’examen de leur enregistrement
* L’examen des conditions d’exploitation du SSI

**Les installations et équipements à vérifier sont les suivants :**

* Désenfumage mécanique, naturel et exutoire de fumée ;
* Porte coupe-feu
* Installation d’alarme à déclenchement naturel et manuel ;
* Portes de sortie de secours ;
* Détecteur incendie.

**Référence réglementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

* Arrêté du 30/12/11

### Vérification des ascenseurs et monte charges

### 

**Nature de l’inspection :**

L’objectif de la prestation est de garantir la sécurité des personnes quant aux appareils de transport mécanique.

Elle comporte l’examen de l’état de conservation et la vérification du fonctionnement des éléments suivants :

Appareil de transport mécanique : ascenseurs, ascenseur de charge monte-charge, élévateur pour personne à mobilité réduite EPRM

**Nature de la prestation**:

La prestation intègre :

* L’examen visuel de l’état de conservation des parties accessibles, sans démontage de l’équipement, pour lesquelles un moyen d’accès adapté est mis à la disposition du vérificateur ;
* Des mesures ou appréciations dimensionnelles ;
* Des essais permettant de vérifier expérimentalement le fonctionnement de l’équipement et l’efficacité des dispositifs suivants : frein, limiteur de vitesse, limiteur de course ;
* L’examen de maintien de l’état de conformité limité au relevé des non-conformités évidentes susceptibles de créer une situation dangereuse.

Les investigations n’ayant pu être réalisées seront précisées dans le rapport de vérification. Ledit rapport doit être annexé au registre de sécurité prévu par l’article L620-6 du code du travail ou tenu à la disposition des autorités compétentes, pour les établissements non soumis au code du travail.

Référence réglementaire

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

* CT art R 4224-17, R4323-23
* Arrêté du 29/12/10 et Arrête du 07/08/12
* Règlement sécurité des ascenseurs existants (SAE).

### Vérification périodique du maintien en état de conservation et de conformité des IEPF

**Nature d l’inspection :**

Le technicien de la société titulaire du contrat devra effectuer la vérification et le contrôle des installations de protection contre la foudre

**Nature de la prestation :**

La vérification concerne l’ensemble des matériels situé sur notre site et le maintien en état en conformité des installations (IEPF)

**Référence règlementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

* Arrêté du 25/06/80 et art EL19

### Vérification des moyens de levage et de traction

**Nature de l’inspection :**

Elle a pour but de vérifier la conformité des équipements à la réglementation en vigueur et de préconiser toutes mesures utiles en vue d’améliorer la sécurité.

**Nature de la prestation :**

Cette vérification consiste en une vérification de bon fonctionnement des organes et dispositifs de sécurité, et de l’état du matériel (un essai de fonctionnement sera systématiquement effectué avec les charges appropriées fournies par l’organisme de contrôle)

**Appareils de levage à vérifier :**

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

* Potence (lève personne) Port de Plaisance

**Appareils de traction à vérifier :**

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

* Cabestan (3) Port de Commerce d’Ajaccio
* Cabestan (1) Port de Propriano

**Référence réglementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

* Code du travail article R4323-23 et à l’arrêté du 1 er mars 2004

### Vérification des portes et portails automatiques

**Nature de l’inspection :**

Elle a pour but de garantir la sécurité des personnes quant aux portes, portails et barrières automatiques.

**Nature de prestation :**

L’examen visuel de l’état de conservation des parties accessibles sans démontage de l’équipement ;

Les essais de fonctionnement des dispositifs de sécurité.

**Référence réglementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

* Code du travail Art R4224 -12
* Arrêté du 21/12/1993

### Vérifications techniques quinquennales des ascenseurs et vérifications relatives à la sécurité incendie dans les ERP (quinquennale).

**Nature de l’inspection :**

Mission de contrôle technique d’ascenseurs et contrôle relatif à la sécurité incendie pour les ascenseurs installés dans un ERP (article AS9 du règlement de sécurité).

**Nature de la prestation :**

Examen du maintien de l’état de conformité acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante dans le cas d’ascenseur en ERP.

Examen visuel de l’état de conservation des éléments de l’installation accessibles sans démontage. Vérifier les dispositifs de sécurité.

**Référence réglementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

Pour le contrôle technique :

* Loi 2003-590 du 2 juillet 2003
* Article R125-2-4 d’un décret n°2004-964 du 9 septembre 2004- relatif à la sécurité des ascenseurs
* Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs.

**Pour le contrôle relatif à la sécurité incendie dans les ERP.**

* Article AS9 modifié (par l’arrêt du 26 juin 2008) du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié) pour les ascenseurs installés sur les lieux concernés par ce texte.

### Vérification périodique règlementaire des installations électriques du balisage lumineux (annuelle)

**Nature d l’inspection :**

Le technicien de la société titulaire du contrat devra effectuer la vérification et le contrôle des installations électriques en matière de protection des personnes d’une part et d’autre part la protection contre les risques d’incendie.

**Nature de la prestation :**

La vérification concerne l’ensemble des matériels électriques mis en œuvre sur la plateforme tels que matériels de production, transport, distribution ou d’utilisation d’énergie électrique constituant le balisage lumineux Basse Tension. Elle est techniquement réalisée suivant les textes de référence concernant les vérifications périodiques.

**Appareils à vérifier :**

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

* Appareils BT
* Prises de terre ;
* Dispositifs différentiels ;
* Prises de courant ;
* Etc...

**Référence règlementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois, décrets, normes, et en particulier :

* CT art R4226-16 à 19

### Vérification périodique règlementaire des passerelles de coupée (annuelle)

**Nature d l’inspection :**

Le technicien de la société titulaire du contrat devra effectuer la vérification et le contrôle des passerelles de coupée lors d’une épreuve de chargement conformément à la réglementation.

**Nature de la prestation :**

La vérification concerne l’ensemble des ouvrages de type passerelles de coupée. Elle a pour objectif d’évaluer sur le plan technique l’état apparent et la solidité des ouvrages (usure, déformation, corrosion, fissures, assemblages défectueux…) et sera réalisée suivant les textes de référence concernant les vérifications périodiques.

**Appareils à vérifier :**

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

* Passerelles de coupée (Port de Propriano)
* Passerelles de coupée (Port de Porto-Vecchio)

**Référence règlementaire :**

Les prestations devront correspondre aux prescriptions des documents officiels en vigueur : lois,

Arrêté du 05 juin 2015 relatif à la sécurité des navires, chapitre 6, article 241-3.05

### Vérification des équipements et protection collective

**Nature d l’inspection :**

Le technicien de la société titulaire du contrat devra effectuer la vérification et le contrôle des lignes de vie et garde-corps conformément à la réglementation.

**Nature de la prestation :**

La vérification concerne l’ensemble des ouvrages de type ligne de vie et garde-corps. Elle a pour objectif d’évaluer sur le plan technique l’état apparent et la solidité des ouvrages (usure, déformation, corrosion, fissures, assemblages défectueux…) et sera réalisée suivant les textes de référence concernant les vérifications périodiques.

**Appareils à vérifier :**

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

* Ligne de vie (tous ports)
* Garde-corps (tous ports)

**Référence règlementaire :**

### Articles R4323 de l’arrêté du 19 mars 1993

## Généralités sur la rédaction des rapports

Les rapports sont établis à l’issue des différentes vérifications par le prestataire. Ces rapports doivent permettre de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer la conformité des installations et équipements avec les prescriptions des différentes obligations règlementaires applicables à chaque type d’installation.

Ils doivent notamment pour les points sur lesquels les installations s’écartent des prescriptions réglementaires, motiver les observations en se référant aux articles des Décrets ou autres textes réglementaires sans les reproduire, ni paraphraser.

La fourniture des rapports de vérifications sera transmise en version informatique aux adresses suivantes : [antoine.ottaviani@sudcorse.cci.fr](mailto:antoine.ottaviani@sudcorse.cci.fr) / [francois.zemmour@sudcorse.cci.fr](mailto:francois.zemmour@sudcorse.cci.fr)

## Contenu des rapports de vérification

Dans tous les cas les rapports devront contenir l’ensembles des informations définies par la législation en vigueur dont :

* Désignation et quantité des éléments à vérifier
* Nature de la vérification
* Date de l’intervention
* Date de la précédente vérification
* Contenu et conditions de la vérification
* Les normes associées à la prestation
* Nom et qualité du prestataire
* Nom et qualité de la personne accompagnant le prestataire

## Cas d’observation ou de non-conformité

Les non-conformités ou observations seront numérotées et sera indiqué :

* Leur localisation
* Les causes de non-conformité
* Les actions à entreprendre
* Une ou plusieurs photos du sujet de la non-conformité ou de l’observation et la localisation précise de la non-

*En cas de présentation non-conforme ou de non-lisibilité du rapport, le Département Travaux et Maintenance pourra demander par écrit au titulaire d’en reprendre la rédaction et d’apporter les précisions nécessaires manquantes.*

## Registre de sécurité

A l’issue de chaque visite de contrôle, le technicien de l’organisme titulaire du marché renseignera et visera le registre de sécurité, disponible dans l’établissement.

## Outil de suivi

Le prestataire devra mettre en place et à disposition un outil permettant de contrôler en temps réel les remarques sur chaque équipement.

Un tag (ou un équivalent) apposé sur l’équipement/l’installation nous permettra de prendre connaissance du rapport via un lien pour relever les remarques et les non conformités dont il est sujet.

Il sera également demandé la possibilité d’intégrer les schémas au format PDF.

**Chapitre 4 - INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS A PRENDRE EN CHARGE**

## Installations et équipements concernés par le marché.

Un inventaire des installations et des équipements est communiqué en Annexe du présent CCTP. Cet inventaire n’est pas exhaustif, le titulaire doit inclure dans son offre toutes prestations susceptibles d’entrée dans le champs d’application du marché compte tenu de l’éventuelle évolution du patrimoine des Ports du Sud et de la réglementation.

## Plans des sites concernés par le marché (dossier annexe du CCTP)

**Annexe n°1 - Ajaccio** : Plans bâtiment, plans terre-pleins, plans de situation des diverses installations.

**Annexe n°2 - Plaisance** : Plans bâtiment, plans terre-pleins, plans de situation des diverses installations

**Annexe n°3 - Propriano** : Plans bâtiment, plans terre-pleins, plans de situation des diverses installations

**Annexe n°4 - Porto-Vecchio** : Plans bâtiment, plans terre-pleins, plans de situation des diverses installations

**Annexe n°5 - Bonifacio** : Plans bâtiment, plans terre-pleins, plans de situation des diverses installations

## Forfaits et description des installations.

La description des installations et équipements des différents forfaits est communiquée dans les **chapitres annexes en fin du**  présent CCTP est sont référencés de la façon suivante :

**Chapitre annexe n°1** : liste non exhaustive des installations électriques (Port d’Ajaccio)

**Chapitre annexe n°2** : liste non exhaustive des installations électriques (Port de Plaisance Tino Rossi)

**Chapitre annexe n°3** : liste non exhaustive des installations électriques (Port de Propriano)

**Chapitre annexe n°4** : liste non exhaustive des installations électriques (Port de Porto-Vecchio)

**Chapitre annexe n°5** : liste non exhaustive des installations électriques (Port de Bonifacio)

**Chapitre annexe n°6** : liste non exhaustive des automatismes (Port d’Ajaccio, Propriano et Porto-Vecchio)

**Chapitre annexe n°7** : liste des ascenseurs et monte personne (Port d’Ajaccio)

**Chapitre annexe n°8**  : liste des moyens de levage et traction (tous ports)

## Connaissance des lieux et visites

L’entreprise est réputée avoir préalablement pris pleine connaissance des sites, des lieux et des terrains d’implantation des ouvrages.

En cas d’inventaire incomplet, le titulaire du marché ne pourra pas solliciter de complément de rémunération. Les prix sont forfaitaires et il appartient aux entreprises de visiter les sites afin de vérifier que l’inventaire communiqué dans le marché soit complet. Le titulaire ne pourra donc pas réclamer de rémunération complémentaire au cas où les inventaires seraient incomplets, sauf erreur manifestement importante dans le descriptif des équipements.

## Exclusivité.

En cas de devis manifestement trop onéreux au regard de la prestation attendue, le responsable de site peut faire appel à d'autres prestataires qu'il mettra en concurrence, dans le respect du code des marchés publics, en utilisant le cas échéant la clause d'urgence.

**Chapitre 5 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE**

Il est indiqué que le titulaire doit*:*

* Assurer les prestations contractuelles sous sa responsabilité exclusive dans les conditions optimales de sécurité, de confort et d’économie ;
* Assurer en cas d’urgence l’intervention dans les meilleurs délais ;
* Soumettre au service bénéficiaire les solutions possibles visant à améliorer la sécurité des installations et équipements.
* Désigner les responsables pouvant représenter le titulaire dans diverses circonstances ;
* Se conformer à toutes les obligations définies par la législation, les normes et règles de l’art ;
* Informer le service bénéficiaire des incompatibilités éventuelles des installations avec les règlements présents ou avec les objectifs fixés et lui proposer les dispositions à prendre ;
* Assurer sous sa responsabilité l’organisation du travail, la discipline, le respect des consignes et l’efficacité du personnel dont il est responsable ;
* N’apporter aucune modification aux installations sans l’accord du service bénéficiaire;
* Participer aux réunions auxquelles il est convoqué ;
* Mettre à disposition du personnel apte à intervenir sur les systèmes de plusieurs constructeurs
* Mettre à disposition du personnel disposant de toutes les qualifications et habilitations nécessaires à l’exécution des prestations
* Informer le responsable de site ou son représentant des risques graves et imminents.
* Se soumettre aux contrôles du service bénéficiaire. Ces contrôles éventuels sont effectués en présence d’un responsable du titulaire qui garde dans ce cas la responsabilité de ses propres manœuvres ;
* Justifier, à tout moment, et à compter de la signature du présent marché, qu’il a contracté les assurances habituellement nécessaires à l’exercice de sa profession ;
* Tenir à jour les divers documents constatant la réalisation des tâches ;
* Prendre toutes dispositions pour que le fonctionnement des installations ne soit pas perturbé ;

**Chapitre 9 – CONTRAITES LIEES A LA SURETE PORTUAIRE**

Accès PERSONNELS – 1ère étape :

Dans son offre, le prestataire tiendra compte des conditions particulières d’exécution liées aux règles de sûreté intrinsèques aux Zones de Sûreté à Accès Règlementée portuaires.

Ces règles sont précisées dans l’«Annexe Sûreté» jointe au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

L’entreprise ne pourra pas prétendre à disposer de délais supplémentaires si elle n’a pas anticipé ses demandes d’accès aux ZAR des ports de commerce suffisamment en amont dès la notification du marché.

Accès VEHICULES – 2nde étape :

Dans le cadre des Plans de Sûreté des Installations Portuaires (PSIP) et l’arrêté du 4 juin 2008 « relatif aux conditions d’accès et de circulation en zone d’accès restreint et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation » impose un dispositif d’identification des véhicules sur les Installations Portuaires.

Afin de se conformer et renforcer le dispositif déjà en vigueur, le Port de Commerce d’Ajaccio se dote d’un portail d’accès informatisé. Toutes les entités, souhaitant accéder au Port de Commerce d’Ajaccio avec un véhicule, devront obligatoirement effectuer une demande soumise à autorisation sur le portail suivant :

<https://accesport.sudcorse.cci.fr/>

Les demandes d’accès VL devront être strictement limités aux délais du chantier et être associées à des demandes de badges (voir chapitre ci-avant 1ère étape.

Les autres ports de commerce vont tendre vers ce système de gestion des accès. Le candidat devra l’intégrer dans son offre et ses procédures en cours de marché.

**Chapitre 10 – LOCALISATION**

Les différents contrôles seront réalisés sur le Ports suivants :

* Port de Commerce d’Ajaccio et site de St Joseph
* Port de Pêche et de Plaisance Tino Rossi d’Ajaccio
* Port de Commerce Propriano
* Port de Commerce Porto-Vecchio
* Port de Commerce Bonifacio

**ANNEXE 1**

**Liste non exhaustive des installations électriques**

**Port D’Ajaccio**

**BÂTIMENT GARE MARITIME :**

**REZ DE CHAUSSEE**

**HALL D'ACCUEIL**

**KIOSQUE CORSICA FERRIES**

**SANITAIRES**

**LOCAL INFO (CÔTE ZONE PIF)**

**BANQUE D'INFORMATION**

**CONSIGNE**

**SANITAIRES PUBLIC**

**LOCAL MENAGE**

**NURSERY**

**LOCAL REPOS**

**POSTE COORDINATION NAVIRES**

**NIVEAU 1**

**LOCAL RESTAURATION**

**BUREAUX PLAISANCE**

**LOCAUX TRAVAUX CCI**

**CIRCULATION**

**BUREAUX**

**SALLE BAIE INFO**

**CORSICA FERRIES**

**SANITAIRES**

**NIVEAU 2**

**LOCAL TECHNIQUE ACCES TOIT (AILE NORD)**

**BUREAUX 2ème ETAGE**

**LOCAL PRIVE (FACE AFFAIRES JURIDIQUES)**

**ARCHIVES**

**REPROGRAPHIE**

**DEPARTEMENT INFORMATIQUE (AILE SUD)**

**LOCAL TECHNIQUE ACCES TOIT**

**HALL SANITAIRES/ OFFICE**

**LOCAL TECHNIQUE**

**SALLE VINCENT DE MORO GIAFFERI (AILE SUD)**

**SALLE PRESTIGE (AILE SUD)**

**PLACARD TECHNIQUE ELECTRIQUE**

**EXTERIEUR**

**LOCAL POSTE HAUTE TENSION / TGBT PALAIS DES CONGRES**

**MOLE CROISIERE**

**QUAI**

**LOCAL PIF**

**COFFRET MOLE CROISIERE**

**MOLE CAPUCINS**

**NOUVEAU PIF**

**MOLE DES TROIS MARIE**

**QUAI REMORQUAGE**

**ZONE MARGONAGHJU**

**TGBT MARGUNAGHJU**

**PARKING (+MATS D’ECLAIRAGE)**

**BATIMENT DES ACCES**

**BATIMENT SERVICE ENTRETIEN**

**BATIMENT SERVICE TECHNIQUE TRAVAUX**

**ZONE SAMPIERU**

**TGBT SAMPIERU**

**BÂTIMENT GARE CARGOS :**

**REZ DE CHAUSSEE**

**HALL ENTREE**

**LOCAL TECHNIQUE (HALL ACCUEIL)**

**TGBT**

**LOCAUX MERIDIONALE**

**LOCAUX CORSICA LINEA**

**1er ETAGE**

**LOCAL TECHNIQUE (HALL ASCENSEUR)**

**BUREAUX CAPITAINERIE**

**BUREAUX COMPAGNIE CROISIERES**

**BUREAUX DOUANES**

**CUISINE / SALLE DE REPOS**

**LOCAL MENAGE**

**LOCAL BAIE INFORMATIQUE**

**SANITAIRES**

**BÂTIMENT GARE ROUTIERE :**

**LOCAL AGENT CCI**

**TABLEAU DISTRUBITION GARE ROUTIERE**

**HALL**

**SANITAIRES HOMMES ET FEMMES**

**TERRE-PLEINS PORT (+ 21 MATS D’ECLAIRAGE HAUTEUR 20m)**

**ANNEXE 2**

**Liste non exhaustive des installations électriques**

**Port de Plaisance Tino Rossi**

**PARKING TINO ROSSI**

**COFFRET PARKING TINO ROSSI**

**COFFRET CADELANBRES (devant BARS)**

**QUAI D'HONNEUR BRANCALEONI**

**RECEPTEURS QUAI**

**TGBT QUAI BRANCALEONI**

**COFFRET ELECTRIQUE SOUS-SOL PALAIS DES CONGRES**

**COFFRET ELECTRIQUE SOUS-SOL PALAIS DES CONGRES**

**CAPITAINERIE ANNEXE**

**BORNES 1**

**BORNES 2**

**BORNES 3**

**BORNES 4**

**BORNES 5**

**BORNES 6**

**BORNES 7**

**BORNES 8**

**BORNES 9**

**BORNES 10**

**BORNES 11**

**BORNES 12**

**BORNES 13**

**BORNES 14**

**BORNES 15**

**BORNES 16**

**BORNES 17**

**BORNES 18**

**BORNES 19**

**COFFRET BATELIERS (KIOSQUES)**

**LOCAL TRANSFO**

**ENTREE PARKING**

**TGBT**

**COFFRET ELECTRIQUE**

**CAPITAINERIE**

**RDC**

**TGBT CAPITAINERIE**

**COFFRET CHAUFFERIE (DEPUIS TGBT)**

**1ER ETAGE**

**COFFRET 1ER ETAGE**

**ZONE PONTON LOURD**

**COFFRET ELECTRIQUE PONTON LOURD**

**BORNES 1**

**BORNES 2**

**BORNES 3**

**TGBT CLUB DE PLONGEE**

**PANNES PLAISANCE**

**PANNE A**

**COFFRET GENERAL PANNE A**

**COFFRET BORNE 1**

**COFFRET BORNE 2**

**COFFRET BORNE 3**

**COFFRET BORNE 4**

**COFFRET BORNE 6**

**COFFRET BORNE 7**

**COFFRET BORNE 8**

**COFFRET BORNE 9**

**COFFRET BORNE 10**

**COFFRET BORNE 11**

**COFFRET BORNE 12**

**COFFRET BORNE 13**

**COFFRET BORNE 14**

**COFFRET BORNE 15**

**COFFRET BORNE 16**

**COFFRET BORNE 17**

**COFFRET BORNE 18**

**COFFRET BORNE 19**

**COFFRET BORNE 20**

**COFFRET BORNE 21**

**PANNE B**

**COFFRET GENERAL PANNE B**

**COFFRET BORNE 1**

**COFFRET BORNE 2**

**COFFRET BORNE 3**

**COFFRET BORNE 4**

**COFFRET BORNE 6**

**COFFRET BORNE 7**

**COFFRET BORNE 8**

**COFFRET BORNE 9**

**COFFRET BORNE 10**

**COFFRET BORNE 11**

**COFFRET BORNE 12**

**COFFRET BORNE 13**

**COFFRET BORNE 14**

**COFFRET BORNE 15**

**COFFRET BORNE 16**

**COFFRET BORNE 17**

**COFFRET BORNE 18**

**COFFRET BORNE 19**

**COFFRET BORNE 20**

**COFFRET BORNE 21**

**PANNE C**

**COFFRET GENERAL PANNE C**

**COFFRET BORNE 1**

**COFFRET BORNE 2**

**COFFRET BORNE 3**

**COFFRET BORNE 4**

**COFFRET BORNE 6**

**COFFRET BORNE 7**

**COFFRET BORNE 8**

**COFFRET BORNE 9**

**COFFRET BORNE 10**

**COFFRET BORNE 11**

**COFFRET BORNE 12**

**COFFRET BORNE 13**

**COFFRET BORNE 14**

**COFFRET BORNE 15**

**COFFRET BORNE 16**

**COFFRET BORNE 17**

**COFFRET BORNE 18**

**PANNE D**

**COFFRET GENERAL PANNE D**

**COFFRET BORNE 1**

**COFFRET BORNE 2**

**COFFRET BORNE 3**

**COFFRET BORNE 4**

**COFFRET BORNE 6**

**COFFRET BORNE 7**

**COFFRET BORNE 8**

**COFFRET BORNE 9**

**COFFRET BORNE 10**

**COFFRET BORNE 11**

**COFFRET BORNE 12**

**COFFRET BORNE 13**

**COFFRET BORNE 14**

**COFFRET BORNE 15**

**COFFRET BORNE 16**

**COFFRET BORNE 17**

**COFFRET BORNE 18**

**COFFRET BORNE 19**

**COFFRET BORNE 20**

**QUAI 3**

**TD QUAI TERRASSE DU PORT**

**COFFRET BORNE 1**

**COFFRET BORNE 2**

**COFFRET BORNE 3**

**COFFRET BORNE 4**

**COFFRET BORNE 5**

**PIZZERIA LA JETEE**

**POMPE RELEVAGE**

**ARMOIRE ELECTRIQUE**

**AIRE DE CARENAGE**

**COFFRETS BORNES**

**LOCAL STATION DE TRAITEMENT DES EAUX**

**ARMOIRE TRAITEMENT DES EAUX**

**QUAI DES PECHEURS**

**COFFRET (CÔTÉ RESTAURANT A VISTA)**

**COFFRET BORNE PC 1**

**COFFRET BORNE PC 2**

**ANNEXE 3**

**Liste non exhaustive des installations électriques**

**Port de Propriano**

**BÂTIMENT GARE MARITIME :**

**BUREAUX**

**SANITAIRES**

**EXTERIEUR**

**COFFRETS MATS D’ECLAIRAGE**

**ANNEXE 4**

**Liste non exhaustive des installations électriques**

**Port de Porto-Vecchio**

**BÂTIMENT GARE MARITIME :**

**REZ-DE-CHAUSSEE**

**TGBT**

**LOCAL REPOS CCI**

**COMPTOIR LOCAL REPOS CCI**

**ETAGE**

**TGBT**

**LOCAL ELECTRIQUE**

**TD 1 FROID**

**COTE SAPV REMISE COTE COULOIR**

**COFFRET COMPTABILITE**

**COFFRET INFORMATIQUE**

**TGBT COMPAGNIE MARITIME**

**EXTERIEUR**

**COFFRET MATS D’ECLAIRAGE**

**BORNES EXTERIEURES**

**ANNEXE 5**

**Liste non exhaustive des installations électriques**

**Port de Bonifacio**

**BÂTIMENT GARE MARITIME :**

**REZ-DE-CHAUSSEE**

**TGBT GARE MARITIME**

**COFFRET PERSONNEL CCI**

**MOBYLINES**

**HALL DE LA GARE MARITIME**

**LOCAL BLUE NAVY**

**REMISE-1**

**NURSERY**

**SANITAIRES**

**VIDE SANITAIRE**

**ETAGE**

**HALL+RESERVE**

**SALLE CONFERENCE**

**SANITAIRES**

**BUREAU CCI**

**BUREAU MOBY LINES**

**REMISE-2**

**LOCAL SURETE**

**EXTERIEUR**

**BORNE 1**

**BORNE 2**

**BORNE 3**

**BORNE 4**

**BORNE 5**

**BORNE 6**

**TGBT BORNES + ECLAIRAGES**

**ANNEXE 6**

**Liste non exhaustive des automatismes**

**(portes et portails)**

**Port d’Ajaccio**

7 portes automatiques (Gare Maritime)

2 portes automatiques (Gare Cargos)

3 portes automatiques (Gare Routière)

9 portails motorisés (terre-pleins Port)

12 rideaux motorisés (Gare Maritime, Gare Routière, Accès, St Joseph)

**Port de Propriano**

2 portails motorisés (terre-pleins)

**Port de Porto-Vecchio**

Pas d’automatisme

**Port de Bonifacio**

Pas d’automatisme

**ANNEXE 7**

**Liste des ascenseurs**

**1 Ascenseur : Gare Maritime d’Ajaccio**

**1 Monte personne : Gare Cargos**

**ANNEXE 8**

**Liste des moyens de levage et traction**

**Port de Commerce d’Ajaccio**

**3 Cabestans (Môle Croisière)**

**Port de Commerce de Propriano**

**1 Cabestan (Massif surélevé)**

**Port de Plaisance**

**1 chariots élévateur (transpalette électrique)**

**Lève personne manuel mécanique (potence)**