**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**Lot n°4**

**Poches “trou d’homme” pour citernes**

**1 – REFERENCES REGLEMENTAIRES**

Les poches « trou d’homme » pour citernes proposées devront être conformes aux réglementations en vigueur pour ce type d’équipements.

Le fournisseur devra préciser les normes respectées, notamment en matière de résistance aux produits chimiques, de propriétés antistatiques.

Lors de la livraison, le soumissionnaire fournira une attestation de conformité et un livret technique détaillant l’utilisation, l’entretien et les conditions de stockage.

**2 - DESCRIPTION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS**

L’ensemble du système « poche trou d’homme » est conçu pour offrir une solution rapide et efficace pour l’obturation d’ouverture situé sur les différentes citernes et permettre la récupération de produit.

Ces équipements doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, garantissant ainsi une étanchéité optimale et une durabilité adaptée aux conditions d’utilisation spécifiques.

Les équipements devront respecter les caractéristiques techniques minimales suivantes :

* Le système d’étanchéité devra faire un diamètre minimum de 1000 mm.
* Le système devra être équipé d’un ou plusieurs raccords DN 50 avec bouchon.
* Le système sera ajusté par sangle et sandow.
* Conditionnement conçu pour un transport et une manipulation simplifiée
* Cet ensemble devra être fiable, robuste et conçu pour un usage professionnel intensif.

**3 – PRESTATION ATTENDUE**

La prestation comprendra :

* 14 poches « trou d’homme » seront fournies dans le cadre de ce marché.
* La fourniture des documents technique en français et en anglais (manuel d’utilisation, guide d’entretien, conditions de stockage et durée de vie).
* La fourniture de l’attestation de conformité.
* La fourniture des poids (en kilogramme) et volumes (longueur, largeur, hauteur).
* La fourniture des codes douaniers (HS Codes) nécessaires pour préparer l’export.
* Le remplissage du formulaire de classement des contrôles à l’exportation (fourni dans le DCE) afin que nous puissions anticiper l’obtention éventuelle de licence appropriées.
* La livraison jusqu’à l’entrepôt indiqué dans le règlement de consultation et l’annexe financière. Le matériel sera conditionné pour un transport sécurisé.

**4 – DELAIS DE LIVRAISON**

* Merci d’indiquer les délais de livraison estimés en nombre jours.
* A noter que cette donnée sera prise en compte pour la notation des offres (voir règlement de consultation).