**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**Lot n°7**

**Mallettes de cloches de sécurité pour robinets de bouteilles sous pression**

**1 – REFERENCES REGLEMENTAIRES**

Les mallettes de cloches de sécurité proposées devront être conformes aux réglementations en vigueur pour ce type d’équipements.

Le fournisseur devra préciser les normes respectées.

Lors de la livraison, le soumissionnaire fournira une attestation de conformité et un livret technique détaillant l’utilisation, l’entretien et les conditions de stockage.

**2 - DESCRIPTION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS**

L’ensemble des cloches de sécurité est conçu pour offrir une solution rapide et efficace pour l’obturation de fuites au niveau des robinets de bouteilles sous pression.

Ces équipements doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants aux produits chimiques, garantissant ainsi une étanchéité optimale et une durabilité adaptée aux conditions d’utilisation spécifiques.

La fourniture devra respecter les caractéristiques techniques minimales suivantes :

* Obturation par cloche au niveau des robinets dont l’opercule est de 78 mm et de 80mm (**2 cloches**).
* Chaque cloche devra être équipée par une vanne avec raccord a vis afin de raccorder un élément.
* Les dispositifs seront fournis avec le petit matériel de mise en œuvre.
* Conditionnement conçu pour un transport et une manipulation simplifiée.
* Cet ensemble devra être fiable, robuste et conçu pour un usage professionnel intensif.

**3 – PRESTATION ATTENDUE**

La prestation comprendra :

* Les cloches de sécurité seront fournies dans des mallettes de transport / stockage.
* 14 mallettes de cloches de sécurité seront fournies dans le cadre de ce marché.
* La fourniture des documents technique en français et en anglais (manuel d’utilisation, guide d’entretien, conditions de stockage et durée de vie).
* La fourniture de l’attestation de conformité.
* La fourniture des poids (en kilogramme) et volumes (longueur, largeur, hauteur).
* La fourniture des codes douaniers (HS Codes) nécessaires pour préparer l’export.
* Le remplissage du formulaire de classement des contrôles à l’exportation (fourni dans le DCE) afin que nous puissions anticiper l’obtention éventuelle de licence appropriées.
* La livraison jusqu’à l’entrepôt indiqué dans le règlement de consultation et l’annexe financière. Le matériel sera conditionné pour un transport sécurisé.

**4 – DELAIS DE LIVRAISON**

* Merci d’indiquer les délais de livraison estimés en nombre jours.
* A noter que cette donnée sera prise en compte pour la notation des offres (voir règlement de consultation).