

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **PRESTATIONS DE SOCLAGE - INSTALLATION D’ŒUVRES ET FOURNITURE DE PETIT MATERIEL POUR LES EXPOSITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ORGANISEES PAR LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL & DU MUSEE** | |

|  |
| --- |
| **LOT 1 - SOCLAGE-INSTALLATION D’ŒUVRES ET FOURNITURE DE PETIT MATERIEL POUR LE MUSEE**  **CAS PRATIQUES POUR L’ANALYSE DES OFFRES** |

SOMMAIRE

[1 Descriptif de la prestation 3](#_Toc211607457)

[1.1 Bijoux de scène 3](#_Toc211607458)

[1.2 Panneaux de bois et parchemin 3](#_Toc211607459)

[1.3 Masque en bois sculpté 4](#_Toc211607460)

[1.4 Médailles 4](#_Toc211607461)

[1.5 Marionnette 5](#_Toc211607462)

[1.6 Ivoire 5](#_Toc211607463)

[2 Conditions d’exécution de la prestation 6](#_Toc211607464)

[3 Mémoire technique 6](#_Toc211607465)

# 

**Le présent cas pratique doit faire l’objet d’un mémoire technique à transmettre avec l’offre de chaque candidat, comprenant les éléments attendus décrits à l’article 1.3 ci-dessous.**

# Descriptif de la prestation

Le cas pratique porte sur le soclage de : deux bijoux de scène, deux feuilles de parchemin collées sur panneaux en bois, d’un masque en bois, d’une marionnette, d’un diptyque en ivoire et de deux médailles.



Les soclages doivent rester discrets tout en sécurisant les pièces.

Délais d’exécution 8 semaines.

**Attention** : l’aller voir des bijoux de scène devra être effectué sur le site de l’Opéra (Place de l’Opéra). Le reste des objets se trouvent au 5 rue Vivienne et l’installation de l’ensemble des objets sera à faire à cette adresse.

## Bijoux de scène

Les deux bijoux seront à socler en fond de vitrine avec un aimant et un support le plus possible discret.

Caractéristique des objets :

* Ceinture en pierres et métal : 33 x 67 cm
* Couronne en pierres et métal, 23x17.5x18.5 cm

## Panneaux de bois et parchemin

Les deux panneaux présentent des feuillets de parchemin, collés sur des planches de bois (recto et verso) et sur les contreplats en bois de la reliure. Le support doit être autoportant, à la verticale, permettre de présenter les deux faces de chaque panneau et de les sécuriser sur les côtés et sur la partie haute tout en restant discret.

Attention : l’œuvre est extrêmement fragile et une importance particulière doit être portée à la facilité d’installation des panneaux à l’intérieur du soclage.

Caractéristique des objets : chaque plaque mesure 64 x 25 x 0,5 cm



## Masque en bois sculpté

Ce masque en bois sculpté doit être présenté en fond de vitrine, suspendu avec un système aimanté.

Caractéristique de l’objet : Bois clair, peinture blanche et noire, 53 x 21 x 28 cm, poids 500 g.



## Médailles

Présentation de deux médailles sur une tige de 10 cm et platine ronde.



Caractéristique de l’objet :

* Chaque médaille : diam 11.5 cm, poids 100 g

## Marionnette

Il s’agit d’une marionnette en bois et tissu, à socler debout sur une platine ronde.

 *Marionnette*

Caractéristique de l’objet :

* Marionnette : 81 x 23 x 14 cm, poids 400 g

## Ivoire

Présenter ce diptyque sur un support légèrement incliné (60°).

 *Diptyque en ivoire*

Caractéristiques de l’objet :

- H. 36 cm, l. 27 cm, E. 1 cm

# Conditions d’exécution de la prestation

L’installation de l’œuvre est à la charge du socleur.

La fabrication du support de soclage est effectuée en atelier chez le socleur. L’œuvre demeure à la BnF et un aller-voir est organisé pour permettre la prise des côtes, empreintes et toute information permettant la réalisation du soclage en atelier. Les finitions sont réalisées à la BnF lors de l’installation.

Il est rappelé que les principaux éléments doivent être préparés en amont, d’autant qu’il n’existe pas d’espace dédié pour la réalisation de travaux de soudure, mais il est possible d’obtenir un permis feu pour les petits travaux type découpe.

Le prestataire est autonome sur site pour sa prestation et prévoie l’outillage et les matériaux nécessaires. Toutes les préconisations de conservation préventive listées dans le CCTP doivent être prises en considération.

# Mémoire technique

Le mémoire technique à fournir sur la base de ce cas pratique devra comprendre les informations suivantes :

* Une description illustrée du type de soclage proposé, intégrant les matériaux employés et leur mise en œuvre ainsi qu’une note explicative précisant les garanties de non basculement des œuvres ;
* Une description des moyens humains, du calendrier et de l’organisation prévus.
* Toute information utile à la bonne compréhension de la proposition.