


                        CARACTERISTIQUES CPU
                        ____________________


#    Unités de trafic :

     - Trafic voix standard                    (index   271) :       5615
     - Joncteurs                               (index   275) :       1344
     - Trafic postes sans fils standard        (index   277) :       2070
     - Opératrices                             (index   284) :       1200
     - Agents OmniTouch                        (index   296) :        480
     - Supervision des postes UA               (index   289) :         44
     - Patron/Secrétaire                       (index   290) :        132
       ------------------------------------------------------------------
     - Total unités de trafic                  (index   500) :      10885


#    Mémoire :

     - Applications verrouillées               (index     1) :              150794240
     - Valeur lockée supplémentaire pour CPU   (index    10) :                1949696
     - Applications non verrouillées           (index    20) :               13846528
     - Demi-com                                (index  3010) :                1742640
     - Total pour variables data + rémanents   (index  3000) :               16872442
         . Rémanent vide pour abonnés          (index     3) :    1170600
         . Rémanent vide pour joncteurs        (index     4) :     312000
         . Rémanent CSTA                       (index  1150) :    1931264
         . Rémanent CCD                        (index  1140) :    6835200
         . Agents CCD déclarés                 (index  2077) :     175000
         . Terminaux voix                      (index  2010) :    4853636
         . Boitiers additionnel (A.O.M)        (index  2030) :       7350
         . Acces artères T0                    (index  2063) :      21576
         . Faisceaux publics T2                (index  2065) :     241656
         . Supplément T2 pour CCD/ACR/RSI      (index  2064) :     119808
         . Acces artères T2 ou hybride         (index  2062) :     102136
         . Trap SNMP                           (index  1200) :     905216
         . Supplément pour Joncteurs           (index  2083) :     372000
     - Total pour variables applications       (index  4000) :               15807520
         . Réseau ou paquet dans D             (index  1010) :    7419904
         . Octel, 4630, BLF, 4048 or 4855      (index  1020) :    1191936
         . Phonebook                           (index  1030) :     393216
         . Hôtel / Santé                       (index  1040) :    2822144
         . CCD : mémoire verrouillée           (index  1100) :    3891200
         . CCD : mémoire par agent             (index  1110) :       7200
         . CCD : mémoire par pas de 20 agents  (index  1120) :      81920
     - Total volume mémoire pour Media Gateway (index  5010) :                 405000
     - Total volume mémoire calculée           (index  5000) :              201013066
     - Total volume mémoire pour affaire neuve (index  5015) :              210966240
     - Total volume mémoire pour adjonction    (index  5005) :              210966240
     - Volume mémoire maximale de la CPU       (index  5001) :             1073741824
