|  |
| --- |
| PORT DE THIONVILLE – ILLANGE  BATIMENT – ENTREPÔT (HALLE COUVERTE) |

La halle couverte est un bâtiment qui sera exploité par une entreprise dans le cadre d’un contrat de concession à compter du 1er janvier 2026.

Il s’agit d’une structure qui est ouverte sur l’avant et sur l’arrière côté quai Ouest.

Sa surface est de 2 800 m².

Elle est équipée d’un pont roulant de 10 tonnes dont la valeur est estimée à 50 000 €.

Les parois sont habillées d’un bardage de couleur verte et le plafond est habillé de plaques ondulées eternite ou translucides.

Au droit de cette halle couverte, il y a une aire de stockage en laitier plane qui est bordée d’un grillage côté nouvelle route en très bon état.

Sur la droite de la halle, il y a un portail coulissant de 5 à 6 m de large qui n’est pas motorisé avec poignée et barillet en très bon état.

De part et d’autre du portail, il y a un grillage rigide de 2 m de haut en très bon état sauf côté butée de portail, où le grillage est entrouvert.

Cette présentation est illustrée par les clichés suivants (extraits d’un PV d’état des lieux en date du 25/08/2021) et consultable sur google maps[[1]](#footnote-1) :

|  |  |
| --- | --- |
| Une image contenant plein air, ciel, route, Bitume  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. <https://www.google.com/maps/@49.3270634,6.1594596,3a,75y,219.23h,99.96t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0_-wqpoVPcnUeIr7h3Ri2g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-9.956427443632407%26panoid%3D0_-wqpoVPcnUeIr7h3Ri2g%26yaw%3D219.23032651588244!7i13312!8i6656?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D> [↑](#footnote-ref-1)