|  |
| --- |
| **Annexe 9 : Liste des gammes de maintenances actuelles CVCD** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan de tâche** | **Description** | **Statut de révision** | | CVC--ECH-10A-1 | Echangeur à plaques soudées L CC/D | Approuvé | | CVC--ECH-18M-1 | Echangeur à plaques soudées L CC/R | Approuvé | | CVC--ECH-1A-1 | Echangeur à plaques soudées L CC/A | Approuvé | | CVC--ECH-3M-1 | Echangeur tubulaire L CE/T | Approuvé | | CVC--ECH-6M-1 | Echangeur tubulaire L CE/S | Approuvé | | CVC-AIR-AEL-1A-1 | Armoire électrique [AIR] /A | Approuvé | | CVC-AIR-AEL-1A-2 | Armoire électrique [AIR]/A | Approuvé | | CVC-AIR-AER-1A-1 | Aérotherme centrifuge E.C./A | Approuvé | | CVC-AIR-AER-1A-2 | Aérotherme hélicoïde élec/A | Approuvé | | CVC-AIR-AER-6M-1 | Aérotherme centrifuge E.C./S | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-1A-1 | Armoire climatisation D D /A | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-1A-2 | Armoire climatisation E G/A | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-1A-3 | Pla de tâche annuel des ATA (à supprimer) | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-3M-1 | Armoire climatisation E G/T | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-3M-2 | Armoire climatisation E G/T | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-3M-3 | Plan de tâche trimestriel des ATA | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-6M-1 | Armoire climatisation D D /S | Approuvé | | CVC-AIR-ATA-6M-2 | Armoire climatisation E G/S | Approuvé | | CVC-AIR-BDC-1A-1 | Boîte de détente [BDC]/A | Approuvé | | CVC-AIR-BTC-1A-1 | Batterie terminale EC [BTC]/A | Approuvé | | CVC-AIR-BTG-1A-1 | Batterie terminale EG [BTG]/A | Approuvé | | CVC-AIR-CAS-1M-2 | Cassette à eau glacée/M | Approuvé | | CVC-AIR-CAS-6M-1 | Plan de tâche semestrielle des Cassettes à détente directe/S | Approuvé | | CVC-AIR-CAS-6M-2 | Cassette à eau glacée/S | Approuvé | | CVC-AIR-CAS-6M-3 | Plan de tâche semestrielle des Cassettes à détente directe/S | Approuvé | | CVC-AIR-CEG-1A-1 | Plan de tâche annuel pour Split system | Approuvé | | CVC-AIR-CEG-1A-2 | Système VRV/A | Approuvé | | CVC-AIR-CEG-6M-1 | Plan de tâche Semestriel pour Split System | Approuvé | | CVC-AIR-CEG-6M-2 | Système VRV/S | Approuvé | | CVC-AIR-CTA-1A-1 | Plan de tâche annuel pour CTA | Approuvé | | CVC-AIR-CTA-1M-11 | Plan de tâche Mensuelle pour CTA | Approuvé | | CVC-AIR-CTA-3M-1 | Plan de tâche Trimestriel pour CTA | Approuvé | | CVC-AIR-CTA-3M-11 | Plan de tâche Trimestriel pour CTA | Approuvé | | CVC-AIR-HUM-1A-1 | Plan de tâche annuel des humidificateurs vapeur réseau/A | Approuvé | | CVC-AIR-HUM-1A-2 | Humidificateur atomiseur/A | Approuvé | | CVC-AIR-HUM-1A-3 | Humidificateur auto vapeur/A | Approuvé | | CVC-AIR-HUM-3M-1 | Plan de tâche trimestriel des humidificateurs vapeur réseau/T | Approuvé | | CVC-AIR-HUM-3M-2 | Humidificateur atomiseur/T | Approuvé | | CVC-AIR-HUM-3M-3 | Humidificateur auto vapeur/T | Approuvé | | CVC-AIR-MNC-1A-1 | Miniclima | Approuvé | | CVC-AIR-RAD-1A-1 | Radiateur/A | Approuvé | | CVC-AIR-RAD-6M-1 | Radiateur/S | Approuvé | | CVC-AIR-VEC-6M-1 | Plan de tâche de la Maintenance Semestrielle des Ventilo convecteur ENS/1S | Approuvé | | CVC-AIR-VEC-6M-11 | Plan de tâche de la Maintenance Semestrielle des Ventilo convecteur U/1S | Approuvé | | CVC-CVE-AEL-1A-1 | Armoire électrique [CVE]/A | Approuvé | | CVC-CVE-AEL-1A-2 | Armoire électrique [CVE]/A | Approuvé | | CVC-CVE-VEA-1A-1 | Vent. extracteur d'air/A | Approuvé | | CVC-CVE-VMC-1A-1 | Bouches de soufflage L CH/A | Approuvé | | CVC-DES-AEL-1A-1 | Armoire électrique [DES]/A | Approuvé | | CVC-DES-AEL-1A-2 | Armoire électrique [DES]/A | Approuvé | | CVC-DES-VED-1A-1 | Extracteur désenfumage/A | Approuvé | | CVC-DES-VED-1A-2 | Clapet coupe-feu/A | Approuvé | | CVC-DES-VED-1A-3 | Exutoire de fumée/A | Approuvé | | CVC-DES-VED-6M-1 | Extracteur désenfumage/S | Approuvé | | CVC-EFS-VAE-10A-1 | Vase expansion fermé/10A | Approuvé | | CVC-EFS-VAE-1A-1 | Vase expansion fermé/A | Approuvé | | CVC-EFS-VAE-40M-1 | Vase expansion fermé/40M | Approuvé | | CVC-EFT-ADO-1A-1 | Adoucisseur/A | Approuvé | | CVC-EFT-ADO-1M-1 | Adoucisseur/M | Approuvé | | CVC-EFT-ADO-5A-1 | Adoucisseur/5 | Approuvé | | CVC-EFT-ADO-6M-1 | Adoucisseur/S | Approuvé | | CVC-EFT-ECH-1A-1 | Echangeur à plaques jointées [EFT]/A | Approuvé | | CVC-PEC-AEL-1A-1 | Armoire électrique [PEC]/A | Approuvé | | CVC-PEC-AEL-1A-2 | Armoire électrique [PEC]/A | Approuvé | | CVC-PEC-CET-1A-1 | Maintenance Annuelle Compteur énergie thermique (A) | Approuvé | | CVC-PEC-CHD-1A-1 | Cheminée et carneaux gaz/A | Approuvé | | CVC-PEC-CHD-1A-2 | Chaudière murale/A | Approuvé | | CVC-PEC-CIR-1A-1 | Circulateur [PEC]/A | Approuvé | | CVC-PEC-COE-1A-1 | Compteur eau [PEC]/A | Approuvé | | CVC-PEC-ECH-1A-1 | Echangeur à plaques jointées [PEC]/A | Approuvé | | CVC-PEC-MDP-1A-1 | Maintien pression L CC/A | Approuvé | | CVC-PEC-POB-1A-1 | Pot à boue L CC/A | Approuvé | | CVC-PEC-PPE-1A-1 | Pompe in line verticale L CC/A | Approuvé | | CVC-PEC-PPE-1A-2 | Pompe multicellulaire L CE/A | Approuvé | | CVC-PEC-PPE-3M-1 | Pompe sur socle L PC/T | Approuvé | | CVC-PEC-RAC-1A-1 | Rideau air chaud électrique/A | Approuvé | | CVC-PEC-RAC-1M-1 | Rideau air chaud électrique/M | Approuvé | | CVC-PEC-RAC-6M-1 | Rideau air chaud électrique/S | Approuvé | | CVC-PEC-REC-1A-2 | Chambre de vannes/A | Approuvé | | CVC-PEC-REC-7J-1 | Rondes/H | Approuvé | | CVC-PEC-SSU-1A-1 | Soupapes de sûreté L CE/A | Approuvé | | CVC-PEG-AEL-1A-1 | Armoire électrique [PEG]/A | Approuvé | | CVC-PEG-AEL-1A-2 | Armoire électrique [PEG]/A | Approuvé | | CVC-PEG-BEG-1A-1 | Bâche eau glacée/A | Approuvé | | CVC-PEG-CIR-1A-1 | Circulateur [PEG]/A | Approuvé | | CVC-PEG-COE-1A-1 | Compteur eau [PEG]/A | Approuvé | | CVC-PEG-ECH-1A-1 | Echangeur à plaques [PEG]/A | Approuvé | | CVC-PEG-FIT-1M-1 | Filtre magnétique L CC/M | Approuvé | | CVC-PEG-MDP-1A-2 | Maintien pression L CE/A | Approuvé | | CVC-PEG-POB-1A-1 | Pot à boue L CE/A | Approuvé | | CVC-PEG-PPE-1A-1 | Pompe multicellulaire L PC/A | Approuvé | | CVC-PEG-PPE-3M-1 | Pompe multicellulaire L PC/T | Approuvé | | CVC-PEG-REG-1A-1 | Chambre de vannes/A | Approuvé | | CVC-VCE-VMC-1A-1 | Ventilation VMC/A | Approuvé | |