|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Heure et date de la question** | **Questions** | **Réponses** |
| El. 1 03/11/2025 10:24 | Bonjour, Pouvez nous faire parvenir la fiche technique des détecteurs Siemens knx récemment installés. Cordialement | Le modèle de détecteur présent sur site est : Siemens 5WG1258-2EB22    Vous pouvez la trouver en tapant sur Google « détecteur Siemens 5WG1258-2EB22 »  Sinon voir DCE modifié et notamment document : fiche Siemens 5WG1258-2EB22 |
| El. 2 05/11/2025 09:18 | Bonjour, Nous avons besoin des fonds de plan du bâtiment svp ? Dans l'attente, Bien cordialement | Voir DCE modifié : fonds de plan bâtiment |
| El. 3 07/11/2025 14:46 | Bonjour, A la vue des spécificités des plafonds et du câble 3G1.5 en place, est-ce qu’une variante en solution tube led mais en pilotage on/off comme à l’heure actuelle sera étudiée ou d’office écartée ? Cordialement | Une variante avec tub led sera étudiée.  Nous souhaitons une adaptation de l’éclairage à la présence et à la luminosité extérieure ( via le détecteur) donc il faut que les tubes soit gradables et que la solution réponde à cette demande.  Un simple fonctionnement On/Off ne répond pas à notre demande sauf  dans les  circulations. |