

**MINISTÈRE DE LA CULTURE**

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

**ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT : DECOMPOSITION**

**DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**PRESTATIONS DE MAINTENANCE / CONDUITE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET DE PETITS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE DE PARIS DES ARCHIVES NATIONALES**

**Personne publique et pouvoir adjudicateur :**

**Service à compétence nationale Archives nationales**

**59, rue Guynemer**

**90001**

**93383 PIERREFITTE-SUR-SEINE CEDEX**

**Représentant du pouvoir adjudicateur et ordonnateur :**

**Madame la Directrice des Archives nationales**

**Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :**

**Madame la Directrice des Archives nationales**

**Comptable assignataire des paiements :**

**Le chef du département comptable ministériel**

**Mode de consultation :**

**Appel d'offres ouvert passé en application de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 25 et 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Articles du CCTP | Description | Unité de chiffrage | Montant annuel HT |
| 1.3.1.a  2.5.1 | Présence d'un personnel qualifié  6 jours/7 (lundi à samedi hors jours fériés et hors 3 semaines de fermeture programmée)  8 heures/jour (8h45 à 16h45). | ensemble |  |
| 1.3.1.b  2.1.5 | Astreinte Basse tension du lundi au samedi hors temps de présence du personnel qualifié sur site et le dimanche 24heures/24. | ensemble |  |
| Astreinte haute tension 7 jours/7 et 24 heures/24. | ensemble |  |
| 1.3.1.c  1.3.1.e  1.3.1.i  1.3.1.h  1.3.1.m  1.3.1.n  2.4  2.5.2  2.6  2.7 | Main d’œuvre pour la maintenance (cf. annexes n°1 et n°2 du CCTP)  Chiffrage de la partie forfaitaire des prestations à effectuer dans le marché public, suivant l’organisation retenue par le Titulaire selon que ces prestations entrent ou non dans la charge de travail de la personne qualifiée présente sur site (article 1.3.1.a du CCTP) ou de la nécessité de procéder aux coupures électriques nécessaires à la maintenance préventive hors présence du public dans les ERP. | | |
| Hors Caran  Poste de livraison HT, cellules de protection HT, disjoncteur HT, transformateur HT  maintenance niveau 1 et 2 selon codification AFNOR  (annexe n°2 CCTP/Ia). | ensemble |  |
| Hors Caran  Tableau général basse tension  (annexe n°2 CCTP/Ib) | ensemble |  |
| Caran  Tableau général basse tension  (annexe n°2 CCTP/VI) |
| Hors Caran  Armoires et tableaux électriques, principaux et divisionnaires  (annexe n°2 CCTP/II) | ensemble |  |
| Caran  Tableaux électriques, principaux, divisionnaires, de commande  (annexe n°2 CCTP/VII) |
| Hors Caran  Bornes foraines escamotables  Grilles de dérivation  (annexe n°2 CCTP/II) | ensemble |  |
| ERP Soubise  Éclairage de sécurité (35 BAES)  ERP Rohan  Éclairage de sécurité (15 BAES)  (annexe n°2 CCTP/IV) | ensemble |  |
| Caran  Éclairage de securité  (annexe n°2 CCTP/VIII) | ensemble |  |
| Site hormis le bâtiment Caran  Éclairage de securité  (annexe n°2 CCTP/IV) | ensemble |  |
| Groupe électrogène  (annexe n°2 CCTP/III) | ensemble |  |
| 1.3.1.t | Entretien onduleur Triphasé+N, 410 Vac\_ 20 kVA | ensemble |  |
|  | Remplacement des sources lumineuses et matériels (CARAN et hors CARAN) | ensemble |  |
|  | Autres prestations | | |
| 1.3.1.f  2.3 | Consignations électriques | ensemble |  |
| 1.3.1.g  1.7 | Plans de prévention | ensemble |  |
| 1.3.1.q  1.5 | Gestion des déchets | ensemble |  |
| 1.3.1.o  2.2.1.1  à  2.2.1.8 | Fourniture des sources lumineuses et matériels  Hors Caran (cf. annexe n°3 du CCTP) | | |
| Selon besoin, ensemble des lampes d’éclairage | ensemble |  |
| Chaque année minimum et selon besoin, éclairage des lustres et appliques hôtel de Soubise et d’Assy . | ensemble |  |
| Chaque année 8 éclairages de GOBO ,cour d’honneur | ensemble |  |
| 20 BAES evacuation type sati compatible legrand | ensemble |  |
| 30 accumulateurs pour BAES evacuation Legrand | ensemble |  |
| 8 piles NI-MH 9 volts/6 piles CR1616 \_3volts | ensemble |  |
| 8 lampes extérieures de Gobo | ensemble |  |
| 40 petits matériels standards + 10 borniers à connexion rapide | ensemble |  |
| 20 petits matériels électromécaniques | ensemble |  |
| 1.3.1.p  2.2.1.9  à  2.2.1.12 | Fourniture des sources lumineuses et matériels  Bâtiment Caran | | |
| Selon besoin, toute source lumineuse défectueuse (liste annexe n°3) | ensemble |  |
| Certaines sources lumineuses spécifiques remplacées systématiquement chaque année (article 2.2.1.10). | ensemble |  |
| 40 BAES 45 lumens adressables. | ensemble |  |
| 20 accumulateurs de BAES 45 lumens led Legrand | ensemble |  |
|  | Autres fournitures | | |
| 2.2.1.13 | Fournitures groupe électrogène | ensemble |  |
| 2.2.1.14  à 16 | Autres | ensemble |  |
|  | | | |
| TOTAL général HT | |  |  |
| TVA 20 % | |  |  |
| TOTAL général TTC | |  |  |

***NB : toutes les cases vides de la colonne des montants doivent être remplies d’un montant en €.***