|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Périmètre | P1 | P2 | P3GE |
| Démarrage / prise en charge | Sans objet | Sans objet | OUI |
| Installations électriques | Sans objet | Uniquement liées aux installations confiées au Titulaire | Uniquement liées aux installations confiées au Titulaire |
| Production de chauffage | NON | OUI | Selon annexe 4 |
| Distribution de chauffage | Sans objet | OUI | OUI, dans la limite de 300 ml |
| Émission de chauffage statique (radiateur, convecteur eau chaude) | Sans objet | OUI | Selon annexe 4 |
| Émission de chauffage statique électrique (convecteur, radiants) | Sans objet | OUI | NON |
| Émission de chauffage dynamique (CTA, aérothermes) | Sans objet | OUI | Selon annexe 4 |
| Production d’ECS (hors cumulus électriques) | NON | OUI | Selon annexe 4 |
| Production d’ECS par cumulus électriques | NON | OUI | OUI |
| Distribution d’ECS | Sans objet | OUI | OUI, dans la limite de 300 ml |
| Points de puisage ECS courants (tertiaire) | Sans objet | NON | NON |
| Points de puisage ECS sensibles (habitations / chambres) | Sans objet | NON | NON |
| Légionelle | Sans objet | OUI | Sans objet |
| Traitement d’eau courant (adoucisseurs, filmogènes, etc.) | Sans objet | OUI | Selon annexe 4 |
| Production de froid | NON | OUI | Selon annexe 4 |
| Distribution de froid | Sans objet | OUI | OUI, dans la limite de 300 ml |
| Emission de froid | Sans objet | OUI | Selon annexe 4 |
| Production de froid industriel (réfrigération) | NON | OUI, chambres froides et morgues | Selon annexe 4 |
| Distribution de froid industriel (réfrigération) | Sans objet | OUI, chambres froides et morgues | Selon annexe 4 |
| Emission de froid industriel (réfrigération) | Sans objet | OUI, chambres froides et morgues | Selon annexe 4 |
| CTA et extracteurs de ventilation | Sans objet | OUI | Selon annexe 4 |
| Gaines de ventilation | Sans objet | OUI | OUI, dans la limite de X 200ml |
| Nettoyage des gaines de ventilation | Sans objet | Sans objet | NON |
| Diffuseurs de ventilation courants (bouches, grilles, etc.) | Sans objet | OUI, y compris nettoyage annuel, | OUI |
| Diffuseurs de ventilation technique/process (sorbonnes) | Sans objet | NON | NON |
| Mesure de qualité de l’air | Sans objet | NON | Sans objet |
| Filtration absolue et terminaux sensibles (ZAC, salles blanches) | Sans objet | NON | NON |
| GTC / téléalarmes | Sans objet | OUI, sur sites concernés | OUI, sur sites concernés |
| GTB | Sans objet | NON | NON |
| GMAO | Sans objet | OUI | Sans objet |
| Moteurs de désenfumage | Sans objet | OUI, dont parkings | OUI, dont parkings Selon annexe 4 |
| SSI | Sans objet | NON | NON |
| Plomberie – Distribution | Sans objet | NON | NON |
| Plomberie – Points de puisage | Sans objet | NON | NON |
| Assainissement – Terminaux (WC, douches, lavabos) | Sans objet | NON | NON |
| Assainissement – Distribution | Sans objet | NON | NON |
| Terrassements des réseaux enterrés – Tous périmètres | Sans objet | NON | NON |