
# DEscription

Dans le cadre de l’ISO 50001, nous souhaitons compter 3 départs électrique en lien avec un groupe de froid, une pompe et une centrale d’air. Pour cela, nous devrons installer un compteur DIRIS D50 Digiware (fourniture CEA avec alimentation 230 AC / 24 VDC) et vous devrez réaliser le câblage (cf. plan) dans l’armoire ci-après en photo.

Le point de remontée du compteur via la RJ sera considéré présent dans l’armoire.

Le porte fusible PF3 est présent et sera réutilisé.

# SCHEMA dE PRINCIPE





D50 à installer en lieu et place

3 départs à compter