**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**(C.C.T.P.)**

**POUVOIR ADJUDICATEUR :**

**EXPERTISE FRANCE**

40, Boulevard de Port-Royal

75005 Paris

France

**Objet de la consultation :**

FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DE TYPES SUV, 4\*4 ET URBAINS, ET CONTRAT DE MAINTENANCE, EN RCA POUR EXPERTISE FRANCE

**Sommaire**

1. INFORMATIONS GENERALES 3

2. DESCRIPTION DES BIENS A FOURNIR 4

3. MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 6

# INFORMATIONS GENERALES

* 1. Présentation d’Expertise France

Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique, membre du groupe AFD. L’Agence intervient autour de quatre axes prioritaires : 

* gouvernance démocratique, économique et financière ;
* paix, stabilité et sécurité ;
* climat, agriculture et développement durable ;
* santé et développement humain.

Dans ces domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, de mobilisation de l’expertise technique ainsi qu’une fonction d’ensemblier de projets faisant intervenir de l’expertise publique et des savoir-faire privés.

Avec un chiffres d’affaires de 450 millions d’euros en 2024 et plus de 350 projets en cours dans 140 pays d’intervention, Expertise France est l’agence publique de référence de la coopération technique internationale française.

Suite à l’amélioration des relations bilatérales et à l’adoption en avril 2024 de la « feuille de route » entre la France et la RCA, Expertise France est engagée dans une reprise de ses opérations en Centrafrique sur des financements français et européens, notamment dans le domaine de la gouvernance et de la santé.

Un financement a ainsi été octroyé par l’Union européenne sur un projet d’appui à la société civile et des discussions sont en cours pour le financement de deux projets visant à renforcer la capacité du pays à accroître ses ressources fiscales ainsi que dans le domaine de la Justice. Côté français, un financement de l’AFD est en cours de discussion pour appuyer l’Institut Pasteur de Bangui.

La réouverture d’un Bureau d’Expertise France à Bangui est en préparation. Ce bureau sera à terme composé d’une vingtaine de collaborateurs(rices), expatriés et nationaux, et doté d’une unité d’appui à la gestion administrative et financière des projets (bureau mutualisé).

Si vous souhaitez plus d’informations, consultez le site web d’Expertise France :

https://www.expertisefrance.fr/

* 1. Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la fourniture et livraison de 04 véhicules de type SUV et/ou 4x4 au profit d’Expertise France en RCA et la maintenance périodique des véhicules 02 et 03 pour une durée de 12 mois.

# DESCRIPTION DES BIENS ET SERVICES A FOURNIR

Nous recherchons des véhicules qui répondent à nos exigences en termes de qualité, de performances, de consommation de carburant et de coûts d'exploitation. Nous sommes particulièrement intéressés par les véhicules qui offrent une bonne durabilité, une faible consommation de carburant et des fonctionnalités de sécurité avancées.

**Véhicule 1 : Véhicule Léger Tout-Terrain usage administratif et terrain (spécifications détaillées en annexe 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Spécifications** | **Quantité** |
| **Véhicule léger tout-terrain SUV/4x4 Pour déplacements urbains et terrains, 7 places, Boîte automatque, diesel, 5 Portes** | essence  diesel  pas de préférence | **1** |
| volant à gauche  volant à droite |
| manuel automatique  pas de préférence |
| Autres spécifications :   * Véhicule neuf * Moteur 4 cylindres * Transmission 4x4 permanente * Cylindrée >/=2 700 cm3 * Direction assistée * Double réservoir 80L + 30L * Freinage ABS * Caméra de recul avec avertisseur sonore et capteurs latéraux * Ceintures 3 points sur tous les sièges * Airbags frontaux et latéraux * Contrôle de stabilité * Climatisation avant et arrière   Accessoires spécifiques :  Roue de Secours  Cric pneumatique  Couleurs : Pas de préférence  Garantie :  Garantie constructeur minimum 03 ans ou 100 000 km  Service Après-vente :  Atelier agrée accessible depuis Bangui et disponibilité des pièces courantes  Délai de livraison :  3 mois maximum. |

**Véhicules 2 et 3: Véhicule Bureau Mutualisé Urbain**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Spécifications** | **Quantité** |
| **Véhicule de type SUV/Hybride pour déplacements urbains, 5 places, Boîte manuelle ou automatique, Essence/diesel, 5 Portes (** | essence  diesel  pas de préférence | **2** |
| volant à gauche  volant à droite |
| manuel automatique  pas de préférence |
| Autres spécifications :   * Véhicule neuf * Moteur 4 cylindres, 1.5 à 2 litres * Traction avant * Direction assistée * Freinage ABS * Airbags frontaux et latéraux * Caméra de recul avec avertisseurs sonore et capteurs latéraux * Ceintures 3 points et airbags * Climatisation   Accessoires spécifiques :  Roue de secours  Cric pneumatique  Etc.  Couleurs : Pas de préférence  Garantie :  Garantie constructeur minimum 03 ans ou 100 000 km  Service Après-vente :  Atelier agrée accessible depuis Bangui et disponibilité des pièces courantes  Délai de livraison :  2 mois maximum (disponibilité en stock préférée) |

**Véhicule 4 : Véhicule Bureau mutualisé Terrain 4x4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Spécifications** | **Quantité** |
| **Véhicule de type 4x4 pour déplacements terrain et urbain, 7 places, Boîte manuelle, diesel, 5 Portes** | essence  diesel  pas de préférence | **1** |
| volant à gauche  volant à droite |
| manuel automatique  pas de préférence |
| Autres spécifications :   * Hard top (pick ups exclus) * Véhicule neuf * Moteur 4 à 6 cylindre, 2.0 litres * Transmission 4x4 permanente * Direction assistée * Double réservoir 80L + 30L * Freinage ABS * Caméra de recul * Ceintures 3 points sur tous les sièges et airbags frontaux * Climatisation   Accessoires spécifiques :  Roue de secours  Cric  Etc.  Couleurs : Pas de préférence  Garantie :  Garantie constructeur minimum 03 ans ou 100 000 km  Service Après-vente :  Atelier agrée accessible depuis Bangui et disponibilité des pièces courantes  Délai de livraison :  2 mois maximum (disponibilté en stock préférée) |

Les commandes seront principalement réalisées en fonction du devis du fournisseur.

**Prestations de maintenance**

Pour les véhicules **2, 3 et 4** les fournisseurs **incluront un programme proposé de maintenance d’une durée de 12 mois**, incluant :

* Le détail des maintenances et révisions à faire pour chacun des deux véhicules
* Le calendrier proposé de maintenance
* Le détail des coûts inclus dans la garantie du véhicule (non facturables) et ceux hors garantie (facturables)

# MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

La notification du marché vaut début de contrat.

* 1. Conditions de livraison

Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un bon de livraison ou d'un état, dressé pour le service logistique compétent, et comportant notamment :

* La date d'expédition ;
* La référence à la commande ;
* L’identification du titulaire ;
* L’identification des fournitures livrées.
  1. Lieux de livraison et incoterm

Le lieu de livraison principal est Bangui en RCA. Toutefois, il sera précisé à la notification du marché.

Incoterm : DDP Bangui

* 1. Constatations de l’exécution des prestations

La livraison des fournitures est constatée par la signature d’un double du bulletin de livraison.

Les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives seront effectuées conformément au chapitre 5 du CCAG-FCS.

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions au même chapitre du CCAG-FCS.

* 1. Indisponibilité d’un produit

En cas de rupture, même partielle de fabrication ou de stock, le titulaire s’engage à en informer le point focal en charge du marché en temps réel.

Sur demande d’Expertise France, le titulaire devra remplacer le produit initialement commandé par un produit équivalent ou supérieur sans incidence financière pour Expertise France.

Expertise France se réserve le droit d’accepter ou non la nouvelle référence de produit.

* 1. Documentations techniques

Le Titulaire fournit toute la documentation technique correspondante aux articles qui le requièrent dans l’annexe financière.

Le Titulaire s’engage à fournir à la livraison toute la documentation, rédigée en langue française, nécessaire à une bonne utilisation et à un fonctionnement correct des articles livrés. Pour préserver l’environnement et éviter une production de papier, cette documentation pourra être fournie de façon électronique.

Il s’engage aussi à fournir, les mises à jour réalisées, et ce, sans supplément de prix.

* 1. Garantie des produits

La durée de garantie des produits sera systématiquement signalée sur la fiche produit de chaque référence. Les conditions de garantie ainsi que la nature de la garantie seront également indiquées. Les soumissionnaires préciseront également les spécifications d’un plan de maintenance des véhicules.

La garantie est définie et assurée conformément au C.C.A.G.-F.C.S.

Le point de départ du délai de garantie est la notification de la décision d’admission de la fourniture.

Au titre de cette garantie, le Titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la fourniture qui serait reconnue défectueuse.

# ANNEXE 1 : Tableau des caractéristiques techniques minimales Véhicule léger tout-terrain (VLTT) – Projet SAFE (Véhicule 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Rubrique | Exigences minimales | Offre du soumissionnaire (référence fiche technique) | Conforme (Oui / Non) |
| 1 | Type de véhicule | Véhicule léger tout-terrain (VLTT), motorisé à 4 roues, usage administratif et de mission |  |  |
| 2 | Silhouette / carrosserie | Type SUV, silhouette break surélevé (SW), 5 portes |  |  |
| 3 | Capacité | Minimum 7 places assises |  |  |
| 4 | État du véhicule | Véhicule neuf, de première main, jamais immatriculé |  |  |
| 5 | Motorisation – Cylindres | Moteur 4 cylindres en ligne |  |  |
| 6 | Motorisation – Carburant | Carburant : diesel |  |  |
| 7 | Motorisation – Cylindrée | Cylindrée ≥ 2 700 cm³ (référence env. 2 755 cm³) |  |  |
| 8 | Motorisation – Puissance | Puissance ≥ 150 kW (≈ 204 ch) entre 3 000 et 3 400 tr/min |  |  |
| 9 | Motorisation – Couple | Couple ≈ 500 Nm entre 1 600 et 2 800 tr/min |  |  |
| 10 | Transmission | Transmission 4x4 permanente |  |  |
| 11 | Boîte de vitesses | Boîte de vitesses automatique (BVA) |  |  |
| 12 | Garde au sol | Garde au sol ≥ 210 mm |  |  |
| 13 | Empattement | Empattement ≈ 2 850 mm |  |  |
| 14 | Dimensions extérieures | L x l x h ≈ 4 930 x 1 980 x 1 935 mm (ou équivalent) |  |  |
| 15 | Poids à vide | ≈ 2 490 kg (ou équivalent) |  |  |
| 16 | Poids brut | ≈ 3 100 kg (ou équivalent) |  |  |
| 17 | Réservoir carburant principal | Réservoir principal ≈ 80 L |  |  |
| 18 | Réservoir carburant secondaire | Réservoir secondaire ≈ 30 L (si disponible sur la gamme) |  |  |
| 19 | Pneumatiques | Pneus dimension 265/65 R18 ou équivalent |  |  |
| 20 | Jantes | Jantes en alliage |  |  |
| 21 | Freinage avant | Freins à disques ventilés |  |  |
| 22 | Freinage arrière | Freins à disques ventilés |  |  |
| 23 | Frein de stationnement | Frein de stationnement électrique |  |  |
| 24 | Suspensions avant | Suspension avant de type double triangle (ou équivalent) |  |  |
| 25 | Suspensions arrière | Suspension arrière multi-bras (ou équivalent) |  |  |
| 26 | Sécurité – ABS | Système de freinage ABS |  |  |
| 27 | Sécurité – ESP | Contrôle de stabilité (ESP ou équivalent) |  |  |
| 28 | Sécurité – Airbags | Airbags frontaux conducteur & passager (airbags latéraux/rideaux si disponibles) |  |  |
| 29 | Sécurité – Caméra | Caméra de recul arrière |  |  |
| 30 | Sécurité – Feux | Feux de jour (DRL) |  |  |
| 31 | Sécurité – Ceintures | Ceintures 3 points à toutes les places |  |  |
| 32 | Roue de secours | Roue de secours + cric + outillage |  |  |
| 33 | Climatisation avant | Climatisation automatique bi-zone à l’avant |  |  |
| 34 | Climatisation arrière | Climatisation arrière avec commandes dédiées |  |  |
| 35 | Fermeture centralisée | Fermeture centralisée des portes |  |  |
| 36 | Volant | Volant réglable en hauteur et en profondeur |  |  |
| 37 | Prises 12V / charge | Prises de courant/charge dans l’habitacle (avant et arrière) |  |  |
| 38 | Radio / audio | Radio MP3 avec au moins 6 haut-parleurs |  |  |
| 39 | Écran multimédia | Écran tactile ≈ 8 pouces |  |  |
| 40 | Connectivité | USB, Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto |  |  |
| 41 | Prises USB | Prises USB à l’avant et à l’arrière (2ᵉ rang et, si possible, 3ᵉ rang) |  |  |
| 42 | Combiné d’instruments | Écran LCD ≈ 7 pouces au combiné |  |  |
| 43 | Équipements extérieurs | Rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, peinture métallisée ou équivalent |  |  |
| 44 | Marchepieds / barres de toit | Marchepieds et/ou barres de toit si disponibles dans la gamme |  |  |
| 45 | Documentation | Manuels d’utilisation et d’entretien en français, carnet de garantie |  |  |
| 46 | Garantie | Garantie constructeur ≥ 3 ans ou 100 000 km (au premier des deux termes) |  |  |
| 47 | Service après-vente | Atelier agréé accessible depuis Bangui + disponibilité des pièces courantes |  |  |
| 48 | Livraison | Véhicule livré clé en main à Bangui, avec procès-verbal de réception |  |  |